Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KATI YAKITLI ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM
GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (2015/1185/AB) (SGM:2021/…)
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip katı
yakıtlı ortam ısıtıcılarının piyasaya arzı ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım
gerekliliklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı ortam
ısıtıcılarını kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Sadece ağaçsı olmayan biyokütle yakmaya göre tasarlanmış olan katı yakıtlı ortam
ısıtıcılarını,
b) Sadece dış ortam kullanımı için tasarlanmış katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,
c) Doğrudan ısıl gücü, nominal ısıl güçteki doğrudan ve dolaylı ısıl gücün toplamının
%6’sından düşük olan katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,
ç) Fabrika montajlı olmayan veya sahada monte edilecek fabrika üretimi bileşenleri ya da
parçaları tek bir imalatçıdan temin edilmemiş olan katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,
d) Hava ısıtıcı ürünlerini,
e) Sauna sobalarını,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik
Düzenlemeler Kanunu’na ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Tebliğin uygulanması bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye
Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte belirtilen tanımlara ek olarak, aşağıdaki tanımlar
geçerlidir:
a) AB: Avrupa Birliği’ni,
b) Ağaçsı biyokütle: Kütük, yontulmuş odun, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun, briket
şeklindeki sıkıştırılmış odun ve talaş dahil olmak üzere ağaçlardan, çalılardan ve ağaçsılardan
oluşan biyokütleyi,
c) Ağaçsı olmayan biyokütle: Saman, fil otu, kamışlar, çekirdek içleri, tahıllar, zeytin
çekirdekleri, zeytin küspesi ve fındık kabukları dahil, ağaçsı biyokütle haricindeki biyokütleyi,
ç) Bacasız katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Yanma ürünlerini, ürünün yerleştirildiği ortama
veren katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,
d) Bacaya açılan katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Ürün ile baca veya şömine ağzı arasında
izolasyon bulunmayan, yanma ürünlerinin yanma odasından bacaya veya boruya kısıtlama
olmaksızın geçmesini sağlayan, bacanın altına veya şömine içerisine yerleştirilmesi
amaçlanmış katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,
e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
f) Biyokütle: Balıkçılık ve su ürünleri dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal maddelerin
dahil olduğu tarım, ormancılık ve ilgili sanayilerden gelen biyolojik kökenli ürünler, atıklar ve
kalıntıların biyolojik olarak ayrıştırılabilir kısımlarının yanı sıra, endüstriyel ve kentsel
atıklarının ayrıştırılabilir kısımlarını,
g) Dış ortam kullanımı için tasarım: Ürünün dış ortam koşullarında olası kullanımı da
dahil olmak üzere kapalı alanların dışında güvenli kullanım için uygun olmasını,
ğ) Diğer uygun yakıt: Kurulum yapanlara ve nihai kullanıcılara yönelik kullanım
kılavuzunda, imalatçıların ve tedarikçilerin erişime açık internet sitelerinde teknik tanıtım
materyal ve reklamlarında bahsedilen, imalatçının talimatlarına göre katı yakıtlı ortam
ısıtıcısında kullanılabilen, tercih edilen yakıt haricindeki her türlü katı yakıtı,
h) Doğrudan ısıl güç: Isı transferi sıvısıyla ısı çıkışı hariç olmak üzere, üründen kaynaklı
veya ürün tarafından radyasyon ve konveksiyon ile havaya verilen ve kW cinsinden ifade edilen
ürünün ısıl gücünü,
ı) Dolaylı ısıl güç: Ürünün doğrudan ısıl gücünü oluşturan aynı ısı üretimi süreciyle ısı
transferi sıvısına aktarılan ve kW cinsinden ifade edilen ürünün ısıl gücünü,
i) Dolaylı ısıtma işlevselliği: Ürünün, toplam ısıl gücünün bir kısmını ısı transfer sıvısına,
ortam ısıtması veya evsel sıcak su üretimi şeklinde kullanım için aktarabilme kabiliyetini,
j) Eşdeğer model: Aynı imalatçı tarafından piyasaya arz edilmiş başka bir model olarak
Ek-II’inin 3’üncü maddesinde yer alan Tablo-1’de belirtilen aynı teknik parametrelere sahip
olarak piyasaya arz edilen modeli,
k) Hava ısıtıcı ürün: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına uygun
belli bir seviyeye getirmek ve bunu korumak için hava hareketi sağlayan bir cihaz aracılığıyla
havayı dağıtan, belli bir yere takılarak, sabitlenerek ya da duvara monte edilmiş olarak
kullanılmak üzere tasarlanan ve yalnızca kanallı bir çıkış ile hava bazlı ısıtma sistemine ısı
sağlayan ürünü,
l) Katı fosil yakıt: Taş kömürü ve kuru buhar kömürü, kok kömürü, düşük sıcaklıklı kok
kömürü, bitümlü kömür, linyit, harmanlanmış fosil yakıtlar, fosil yakıt karışımları veya fosil
yakıt ile biyokütle karışımları ve bu Tebliğin amaçları doğrultusunda turba kömürü dahil olmak
üzere biyokütle haricindeki katı yakıtı,
m) Katı yakıt: Katı biyokütle ve katı fosil yakıtlar da dahil olmak üzere, normal oda
sıcaklıklarında katı halde bulunan yakıtı,
n) Katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına
uygun belli bir seviyeye getirmek ve bu seviyeyi korumak için; doğrudan ısı transferi veya bir
sıvıya ısı transferi ile birlikte doğrudan ısı transferi yoluyla ısı yayan, diğer ortamlara bir ısı
çıkışı ile birleşmesi muhtemel ve katı yakıtları doğrudan ısıya dönüştüren bir veya daha fazla
ısı üreteci ile donatılmış bir cihazı,
o) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
ö) Kuzine: Katı yakıtlı ortam ısıtıcısı ile yemek hazırlamakta kullanılacak bir pişirme
ocağı ve bir fırının ya da ikisinin birden işlevini birleştiren ve bir bacaya veya şömine ağzına
bağlanmış olan veya yanma ürünlerinin tahliyesi için bir baca kanalına ihtiyaç duyan, katı
yakıtlar kullanan bir katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,
p) Minimum ısıl güç (Pmin): İmalatçının beyan ettiği şekilde, katı yakıtlı ortam ısıtıcısı en
düşük ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında, doğrudan ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl gücün
toplamından oluşan, kW cinsinden ısıl gücü,
r) Nominal ısıl güç (Pnom): İmalatçının beyan ettiği şekilde, katı yakıtlı ortam ısıtıcısı uzun
bir süre boyunca muhafaza edilebilecek en yüksek ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında,
doğrudan ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl güç toplamından oluşan, kW cinsinden ısıl gücü,
s) Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi için
bir baca kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş
haznesinin ve yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtılmadığı
katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,
ş) Önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi
için bir baca kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş
haznesinin ve yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtıldığı
katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,
t) Partikül madde (PM): Baca gazının, gaz fazında dağılmış haldeki çeşitli biçim, yapı ve
yoğunluktaki partiküllerini,
u) Sauna sobası: Kuru veya ıslak sauna veya benzer ortamlara monte edilen veya bu
ortamlarda kullanılacağı beyan edilen katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,
ü) Tercih edilen yakıt: İmalatçının talimatlarına göre katı yakıtlı ortam ısıtıcısı için
tercihen kullanılacak tek katı yakıtı,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğ eklerinin amaçları bakımından ilave tanımlar Ek-I'de belirtilmiştir.
Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve zaman çizelgesi
MADDE 5 - (1) Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri Ek-
II’de belirtilmiştir.
(2) Katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, 01/06/2022 tarihinden itibaren Ek-II’de belirtilen
gereklilikleri sağlar.
(3) Çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluk, Ek-III’te belirtilen yöntemlere
uygun olarak ölçülür ve hesaplanır.
Uygunluk değerlendirmesi
MADDE 6 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan uygunluk değerlendirme
işlemleri, aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrolü ya da Ek-V’inde
belirtilen yönetim sistemidir.
(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu
maddesi gereği uygunluk değerlendirmesi amaçları doğrultusunda teknik dosya, bu Tebliğin
Ek-II’nin 3 üncü maddesinde belirtilen bilgileri içerir.
(3) Bir modelin teknik dosyasında yer alan bilgilerin, tasarım veya diğer modellerden
ekstrapolasyon ile veya her ikisi yoluyla elde edildiği durumlarda; teknik dosya bu
hesaplamaların ya da ekstrapolasyonun veya her ikisinin detaylarını ve hesaplamaların
doğruluğunu teyit etmek için imalatçılar tarafından yürütülen testlerin ayrıntılarını içerir. Bu
gibi durumlarda teknik dosya, teknik dosyada yer alan bilgilerin aynı temelden elde edildiği
tüm diğer modellerin bir listesini de içerir.
Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama yöntemi
MADDE 7 - (1) Bakanlık, bu Tebliğin Ek-II’sinde belirtilen gerekliliklere uygunluğun
sağlanması amacıyla Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan piyasa gözetimi ve denetimi
kontrollerini gerçekleştirirken bu Tebliğin Ek-IV’ünde belirtilen doğrulama yöntemini uygular.
Gösterge niteliğindeki ölçütler
MADDE 8 - (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi performans
gösteren katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için gösterge niteliğindeki ölçütler, Ek-V’te
düzenlenmiştir.
Danışma Kurulu işlemleri
MADDE 9– (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak enerji verimliliği, partikül madde
emisyonları (PM), gaz halindeki organik bileşik emisyonları (OGC), karbonmonoksit
emisyonları (CO) ve azot oksit emisyonları (NOx) ile ilgili çevreye duyarlı tasarım
gerekliliklerini sıkılaştırmaya gerek olup olmadığı, doğrulama toleranslarını değiştirmenin
gerekli olup olmadığı, üçüncü taraf belgelendirmesini uygulamaya koymanın gerekli olup
olmadığı hususlarında çalışmalar yapmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından kurulan
danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği'nin 2009/125/AT sayılı Enerji ile İlgili
Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi’ni
uygulayan 24/04/2015 tarihli ve (AB) 2015/1185 sayılı Katı Yakıtlı Ortam Isıtıcılarının
Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine İlişkin Komisyon Tüzüğü esas alınarak Avrupa
Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği, partikül madde
emisyonları, gaz halindeki organik bileşik emisyonları, karbonmonoksit ve azot oksit
emisyonları ile ilgili ulusal düzenlemelere uygun olmaları kaydıyla 01/06/2022 tarihinden önce
yurt içinde imal edilmiş ve/veya serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmış katı yakıtlı ortam
ısıtıcıları için bu Tebliğ hükümleri aranmaz ve bu ısıtıcıların piyasaya arzları ve hizmete
sunulmaları 01/06/2022 tarihine kadar engellenemez.
Yürürlük
MADDE 11 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
EK-I
Ek-II’den Ek-V’e kadar Uygulanacak Tanımlar
Ek-II’den Ek-V’e kadar olan eklerin amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar uygulanır:
(1) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği (ηs): Katı yakıtlı ortam ısıtıcısının sağladığı
ortam ısıtma ihtiyacı ile bu ihtiyacı karşılamak için gereken yıllık güç tüketimi arasındaki yüzde
(%) cinsinden oranı ifade eder.
(2) Dönüşüm katsayısı (CC): Dönüşüm katsayısı değeri CC = 2,5’tir.
(3) Partikül madde emisyonları: Nominal ısıl güçte oluşan, %13 O2 seviyesinde, 273 K ve 1013
mbarda hesaplanan ve mg/m3 kuru baca gazı cinsinden ifade edilen partikül madde emisyonları
veya dört yanma hızına kadar hesaplanan ve g/kg kuru madde cinsinden ifade edilen partikül
madde emisyonlarının ağırlıklı ortalamasıdır.
(4) Karbonmonoksit emisyonları: Baca gazı %13 O2 seviyesinde 273 K ve 1013 mbarda
hesaplanan ve mg/m3 cinsinden ifade edilen, nominal ısıl güçte oluşan karbonmonoksit
emisyonlarını ifade eder.
(5) Gaz haldeki organik bileşik emisyonları: Baca gazı %13 O2 seviyesinde 273 K ve 1013
mbarda hesaplanan ve mgC/m3 cinsinden ifade edilen, nominal ısıl güçte oluşan gaz haldeki
organik bileşik emisyonlarını ifade eder.
(6) Azot oksit emisyonları: Baca gazı %13 O2 seviyesinde 273 K ve 1013 mbarda hesaplanan
ve mg/m3 cinsinden NO2 olarak gösterilen, nominal ısıl güçte oluşan azot oksit emisyonlarını
ifade eder.
(7) Net kalorifik değer (NCV): Uygun yakıt nemine sahip birim miktardaki yakıt oksijen ile
tamamen yakıldığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına inmeden yayılan toplam ısı
miktarını ifade eder.
(8) Nominal veya minimum ısıl güçteki faydalı verim (sırasıyla ηth,nom veya ηth,min): Katı yakıtlı
ortam ısıtıcısının NCV cinsinden ifade edilen, faydalı ısıl güç ile toplam enerji girişinin, yüzde
(%) cinsinden oranını ifade eder.
(9) Nominal ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi (elmax): Katı yakıtlı ortam ısıtıcısının
nominal ısıl güç sağlarken elektrik güç tüketimini ifade eder. Elektrik güç tüketimi, ürünün
dolaylı ısıtma işlevselliği sunması ve sirkülatör takılı olması durumunda, sirkülatörün enerji
tüketimi dikkate alınmaksızın kW cinsinden belirlenir.
(10) Minimum ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi (elmin): Katı yakıtlı ortam ısıtıcısının
minimum ısıl güç sağlarken elektriksel güç tüketimini ifade eder. Elektrik güç tüketimi, ürünün
dolaylı ısıtma işlevselliği sunması ve sirkülatör takılı olması durumunda, sirkülatörün güç
tüketimi dikkate alınmaksızın, kW cinsinden belirlenir.
(11) Hazırda bekleme konumundaki elektriksel güç gereksinimi (elsb): Hazırda bekleme
konumundayken kW cinsinden ürünün tükettiği elektriksel güç tüketimini ifade eder.
(12) Kalıcı pilot alevi güç gerekliliği (Ppilot): Nominal veya kısmi yük ısıl güçte ihtiyaç duyulan
daha güçlü bir yanma süreci için ateşleme kaynağı görevi yapan alevin sağlanması amacıyla
ısıtıcının ana brülör açılmadan en az 5 dakika önce yakılmış olduğu durumda, ürünün kW
cinsinden katı yakıt tüketimini ifade eder.
(13) Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, tek aşamalı ısıl güç: Ürünün ısıl gücünü otomatik olarak
değiştirme kabiliyetine sahip olmaması ve ısıl gücünü otomatik olarak ayarlayan bir oda
sıcaklığı geri bildiriminin bulunmamasını ifade eder.
(14) Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, iki veya daha fazla manuel aşama: Ürünün, ısıl gücünün
iki veya daha çok ısıl güç seviyesiyle manuel olarak değiştirme kabiliyetine sahip olması ve
istenilen oda sıcaklığına göre ısıl gücünü otomatik olarak düzenleyen bir cihazla donatılmamış
olması anlamına gelir.
(15) Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrollü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli olan
seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme olanağı
sağlayan elektronik olmayan bir cihazla donatılmış olması anlamına gelir.
(16) Elektronik oda sıcaklığı kontrollü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli olan seviyeye
göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme olanağı sağlayan bir
elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olması anlamına gelir.
(17) Günlük zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrollü: Ürünün, ortamın ısıl konforu
için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak
değiştirme olanağı sağlayan ve 24 saatlik zaman aralığı için zamanlama ve sıcaklık seviyelerini
ayarlama olanağı sağlayan bir elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olması
anlamına gelir.
(18) Haftalık zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrollü: Ürünün, ortamın ısıl
konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak
değiştirme olanağı ve tüm hafta için zamanlama ve sıcaklık seviyelerini ayarlama olanağı
sağlayan, 7 günlük süre boyunca yapılan ayarlamanın günlük bazda değişimlere izin veren bir
elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını ifade eder.
(19) Hareket sensörlü oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, odada hiç kimse bulunmadığında oda
sıcaklık ayarını otomatik olarak düşüren bir elektronik cihazla tümleşik veya harici olarak
donatılmış olmasını ifade eder.
(20) Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, pencere veya kapı açıldığında ısıl
gücünü azaltan elektronik bir cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olması anlamına
gelir. Pencere veya kapının açıldığını tespit etmek için sensörün kullanılması durumunda cihaz,
ürünle birlikte, ürüne harici olarak, binaya gömme şeklinde veya bu seçeneklerin bir
kombinasyonu olarak monte edilebilir.
(21) Mesafe kontrol seçenekli: Bina dışındayken uzaktan etkileşim sağlayan bir işlevi ifade eder.
Bu işlevde ürüne ilgili ürün kontrol cihazı monte edilmiştir. Ürünün kontrol donanımı ile
birlikte kurulduğu bina dışından uzaktan etkileşime izin veren işlevi ifade eder.
(22) Tek aşamalı: Ürünün ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme kabiliyeti olmamasını ifade
eder.
(23) İki aşamalı: Sıcaklık sensörleri ve ürünün kendisine entegre olması gerekmeyen bir ara
yüz vasıtasıyla kontrol edilebilen, ürünün, gerçek oda sıcaklığı ile istenilen oda sıcaklığı olmak
üzere ısıl gücünü iki ayrı seviyeye göre otomatik olarak düzenleyebilme kabiliyetini ifade eder.
(24) Modülasyon: Ürünün, gerçek oda sıcaklığı ile istenilen oda sıcaklığına ilişkin olarak,
sıcaklık sensörleri ile ürünün kendisine entegre olması gerekmeyen bir ara yüz vasıtasıyla
kontrol edilebilen, ısıl gücünü üç veya daha fazla farklı seviyede otomatik olarak
düzenleyebilme kabiliyetini ifade eder.
(25) Hazırda bekleme konumu: Ürünün belirsiz bir süreyle tasarlandığı şekilde çalışması ve
sadece yeniden etkinleştirme veya yeniden etkinleştirme ile sadece devreye alınan yeniden
etkinleştirmenin göstergesi ve/veya bilgi veya durum gösterme işlevlerini yerine getirmesi için
elektrik güç kaynağının enerji girişine dayanan durumu ifade eder.
(26) Diğer fosil yakıt: Taş kömürü ve kuru buhar kömürü, sert kok kömürü, düşük sıcaklıklı
kok kömürü, bitümlü kömür, linyit, turba kömürü veya harmanlanmış fosil yakıt briketleri
dışındaki fosil yakıtları ifade eder.
(27) Diğer ağaçsı biyokütle: %25 veya altında nem içeriğine sahip kütük, %14’ün altında nem
içeriğine sahip briket haline getirilmiş yakıt veya %12’nin altında nem içeriğine sahip
sıkıştırılmış odun dışındaki ağaçsı biyokütle anlamına gelir.
(28) Model tanımlayıcı: Belli bir katı yakıtlı ortam ısıtıcı modelini aynı ticari markaya veya
imalatçı adına sahip diğer modellerden ayırt etmeye yarayan genellikle alfanümerik olan kodu
ifade eder.
(29) Nem içeriği: Yakıt içerisindeki suyun kütlesinin, katı yakıtlı ortam ısıtıcısında kullanılan
yakıtın toplam kütlesine oranını ifade eder.
EK-II
Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri
1. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği için belirli çevreye duyarlı tasarım
gereklilikleri
1.1. 01/06/2022 tarihinden itibaren, katı yakıtlı ortam ısıtıcıları aşağıdaki gereklilikleri sağlar:
a) Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %30’dan
az olamaz.
b) Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun haricinde katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam
ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %65’ten az olamaz.
c) Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının
mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %79’dan az olamaz.
ç) Kuzinelerin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %65’ten az olamaz.
2. Emisyonlara ilişkin belirli çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
2.1. 01/06/2022 tarihinden itibaren katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının partikül madde (PM)
emisyonları aşağıdaki değerleri aşamaz:
a) Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının PM emisyonları Ek-III 4(a)(1.1) maddesinde
açıklanan yönteme göre ölçüldüğünde %13 O2 seviyesinde 50 mg/m3 veya Ek-III 4(a)(1.2)
maddesinde açıklanan yönteme göre ölçüldüğünde 6 g/kg (kuru madde) değerini aşamaz.
b) Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun dışında katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam
ısıtıcılarının ve kuzinelerin PM emisyonları Ek-III 4(a)(1.1) maddesinde açıklanan yönteme
göre ölçüldüğünde %13 O2 seviyesinde 40 mg/m3 veya Ek-III 4(a)(1.2) maddesinde açıklanan
yönteme göre ölçüldüğünde 5 g/kg (kuru madde) veya Ek-III 4(a)(1.3) maddesinde açıklanan
yönteme göre ölçüldüğünde biyokütle için 2,4 g/kg (kuru madde), katı fosil yakıt için 5,0 g/kg
(kuru madde) değerini aşamaz.
c) Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının PM
emisyonları Ek-III 4(a)(1.1) maddesinde açıklanan yönteme göre ölçüldüğünde %13 O2
seviyesinde 20 mg/m3 veya Ek-III 4(a)(1.2) maddesinde açıklanan yönteme göre ölçüldüğünde
2,5 g/kg (kuru madde) veya Ek-III 4(a)(1.3) maddesinde açıklanan yönteme göre ölçüldüğünde
1,2 g/kg (kuru madde) değerini aşamaz.
2.2. 01/06/2022 tarihinden itibaren katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının gaz haldeki organik bileşik
(OGC) emisyonları aşağıdaki değerleri aşamaz:
a) Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun harici katı yakıt
kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcıları ve kuzinelerin OGC emisyonları %13 O2
seviyesinde 120 mgC/m3 değerini aşamaz.
b) Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının OGC
emisyonları %13 O2 seviyesinde 60 mgC/m3 değerini aşamaz.
2.3. 01/06/2022 tarihinden itibaren katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının karbonmonoksit (CO)
emisyonları aşağıdaki değerleri aşamaz:
a) Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının CO emisyonları %13 O2 seviyesinde 2000 mg/m3
değerini aşamaz.
b) Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun harici katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam
ısıtıcıları ile kuzinelerin CO emisyonları %13 O2 seviyesinde 1500 mg/m3 değerini aşamaz.
c) Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının CO
emisyonları %13 O2 seviyesinde 300 mg/m3 değerini aşamaz.
2.4. 01/06/2022 tarihinden itibaren katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının azot oksit (NOx) emisyonları
aşağıdaki değerleri aşamaz:
a) Biyokütle kullanan önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının, önü kapalı katı yakıtlı ortam
ısıtıcılarının ve kuzinelerin NO2 olarak ifade edilen NOx emisyonları %13 O2 seviyesinde 200
mg/m3 değerini aşamaz.
b) Katı fosil yakıt kullanan önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının, önü kapalı katı yakıtlı ortam
ısıtıcılarının ve kuzinelerin NO2 olarak ifade edilen NOx emisyonları %13 O2 seviyesinde 300
mg/m3 değerini aşamaz.
3. Ürün bilgisi için gereklilikler
3.1. 01/06/2022 tarihinden itibaren katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının üzerinde aşağıdaki ürün
bilgileri bulunur:
a) Kurulumu yapanlar ve nihai kullanıcılar için kullanım kılavuzunda ve imalatçıların, yetkili
temsilcilerinin ve ithalatçıların erişime açık internet sitelerinde:
(1) Ek-III’e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan teknik parametrelerle birlikte Tablo-1’de
yer alan teknik bilgi ve tabloda işaretlenen önemli unsurların gösterimi,
(2) Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının montaj, kurulum veya bakımı yapılırken alınması
gereken özel tedbirler,
(3) Kullanım ömrün sonunda yapılacak demontaj, geri dönüşüm ve/veya bertaraf
işlemlerine ilişkin bilgiler,
bulunur.
b) 6 ncı madde gereği yapılacak uygunluk değerlendirmesinin amaçları doğrultusunda teknik
dosya aşağıdakileri içerir:
(1) Bu bölümün 3.1’inci maddesinde belirtilen bilgiler,
(2) Varsa tüm eşdeğer modellerin bir listesi,
(3) Tercih edilen yakıtın veya diğer uygun yakıtın Tablo-1’de belirtildiği şekilde diğer
ağaçsı biyokütle, ağaçsı olmayan biyokütle, diğer fosil yakıt veya biyokütle ve fosil yakıt
diğer karışımı olması halinde; ölçülen nem içeriği ve ölçülen kül içeriği ve diğer fosil yakıt
için ayrıca yakıtın ölçülen uçucu içeriği de dahil olmak üzere yakıtın açık ve net
tanımlanması için yeterli bir açıklama ile yakıtın teknik standardı veya özellikleri.
3.2. 01/06/2022 tarihinden itibaren katı yakıtlı ortam ısıtıcıları üzerinde aşağıdaki ürün bilgileri
bulunur:
a) Sadece bacasız katı yakıtlı ortam ısıtıcıları ile bacaya açılan katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için
nihai kullanıcıların kullanım kılavuzu, imalatçıların erişime açık internet sitesi ve ürün
ambalajında Türkçe ve/veya nihai kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılacak bir dilde ve net
görünürlük ve okunabilirliği sağlayacak bir şekilde şu cümle bulunur: “Bu ürün birincil ısıtma
amaçlarına uygun değildir.”
(1) Nihai kullanıcıların kullanım kılavuzu için bu cümle kılavuzun kapak sayfasında yer
alır.
(2) İmalatçıların erişime açık internet siteleri için bu cümle, ürünün diğer özellikleriyle
birlikte gösterilir.
(3) Ürün ambalajında bu cümle, ürün nihai kullanıcıya satın almadan sergilendiğinde
ambalaj üzerinde kolayca görülebilen bir yerde bulunur.
Tablo-1
Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarına dair bilgi gereklilikleri
Model tanımlayıcı(lar)
Dolaylı ısıtma işlevselliği: [evet/hayır]
Doğrudan ısıl güç: … (kW)
Dolaylı ısıl güç: … (kW)
Nominal ısıl güçte
ortam
ısıtması emisyonları
(*)
Minimum ısıl güçte ortam
ısıtması emisyonları (*)
(**)
Yakıt Tercih edilen yakıt PM OGC CO NOx PM OGC CO NOx
(sadece bir tane):
Diğer
uygun
yakıt(lar):
ηs
[%x]:
[x] mg/Nm3
(%13 O2 seviyesinde)
[x] mg/Nm3
(%13 O2 seviyesinde)
Kütük, nem içeriği
≤%25 [evet/hayır] [evet/hayır]
Sıkıştırılmış odun,
nem içeriği <%12 [evet/hayır] [evet/hayır]
Diğer ağaçsı
biyokütle [evet/hayır] [evet/hayır]
Ağaçsı olmayan
biyokütle [evet/hayır] [evet/hayır]
Taş kömürü ve kuru
buhar kömürü [evet/hayır] [evet/hayır]
Sert kok kömürü [evet/hayır] [evet/hayır]
Düşük sıcaklıklı kok
kömürü [evet/hayır] [evet/hayır]
Bitümlü kömür [evet/hayır] [evet/hayır]
Linyit briketleri [evet/hayır] [evet/hayır]
Turba kömürü
briketleri [evet/hayır] [evet/hayır]
Harmanlanmış fosil
yakıt briketleri [evet/hayır] [evet/hayır]
Diğer fosil yakıt [evet/hayır] [evet/hayır]
Harmanlanmış
biyokütle ve fosil
yakıt briketleri
[evet/hayır] [evet/hayır]
Biyokütle ve fosil
yakıt diğer
harmanları
[evet/hayır] [evet/hayır]
Sadece tercih edilen yakıtla çalıştırma esnasındaki özellikler:
Parametre Sembol Değer Birim Parametre Sembol Değer Birim
Isıl güç Faydalı verim (bildirilen NCV)
Nominal ısıl
güç Pnom x kW Nominal ısıl güçteki
faydalı verim ηth,nom x,x %
Minimum ısıl
güç (gösterge
niteliğinde)
Pmin [x,x/uygulanmaz] kW
Minimum ısıl güçteki
faydalı verim
(gösterge niteliğinde)
ηth,min
[x,x/
uygulanmaz] %
İlave elektrik tüketimi Isıl güç/ oda sıcaklığı kontrolü tipi (birini seçin)
Nominal ısıl
güçte elmax x,xxx kW Oda sıcaklığı kontrolü olmayan,
tek aşamalı ısıl güç [evet/hayır]
Minimum ısıl
güçte elmin x,xxx kW Oda sıcaklığı kontrolü olmayan,
iki veya daha fazla manuel aşama [evet/hayır]
Hazırda
bekleme
konumu
elSB x,xxx kW Mekanik termostatlı oda sıcaklığı
kontrollü [evet/hayır]
Elektronik oda sıcaklığı kontrollü [evet/hayır]
Kalıcı pilot alevi güç gereksinimi
Günlük zamanlayıcı ilaveli
elektronik oda sıcaklığı kontrollü [evet/hayır]
Pilot alevi güç
gereksinimi
(varsa)
Ppilot
[x,xxx/
uygulanmaz] kW Haftalık zamanlayıcı ilaveli
elektronik oda sıcaklığı kontrollü [evet/hayır]
Diğer kontrol seçenekleri (çoklu seçim yapılabilir)
Hareket sensörlü oda sıcaklığı
kontrolü [evet/hayır]
Açık pencere sensörlü oda
sıcaklığı kontrolü [evet/hayır]
Mesafe kontrol seçenekli [evet/hayır]
İletişim
Bilgileri İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi
(*) PM = partikül madde, OGC’ler = gaz haldeki organik bileşikler, CO = karbonmonoksit, NOx = azot oksitler
(**) Sadece F(2) veya F(3) düzeltme faktörleri uygulanırsa gereklidir.
EK-III
Ölçümler ve Hesaplamalar
1. Bu Tebliğ gerekliliklerine uyumun sağlanması ve bu uyumun doğrulanması amacıyla
ölçümler ve hesaplamalar yapılırken referans numaraları Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde
bu amaçla yayımlanan uyumlaştırılmış standartları veya genel olarak kabul görmüş son
teknolojileri dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir metotlar kullanılır. Ölçümler
ve hesaplamalar, bu Tebliğin gerekliliklerine uyum sağlanması ve bu Tebliğin gerekliliklerine
uygunluğun doğrulanması amacıyla, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde bu amaç
doğrultusunda referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar kullanılarak veya
aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda, genel olarak tanınan, en son teknolojiyi dikkate alan
diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak yapılır. Ölçüm ve hesaplamalar,
2 nci ile 5 inci maddeleri arasında belirtilen şartları karşılar.
2. Ölçüm ve hesaplamalara dair genel koşullar
a) Katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, Ek-II Tablo-1’de yer alan, tercih edilen yakıt ve diğer uygun
yakıtlar için test edilir.
b) Nominal ısıl güç ile mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği için beyan edilen değerler,
en yakın bir ondalık basamağa yuvarlanır.
c) Emisyonlar için beyan edilen değerler, en yakın tam sayıya yuvarlanır.
3. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine dair genel koşullar
a) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği (ηs), etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması
enerji verimliliği (ηs,on) olarak hesaplanır; ısıl güç kontrolü, ilave elektrik tüketimi ve kalıcı
pilot alevi elektrik tüketimi hesaba katılarak düzeltilir.
b) Elektrik tüketimi, dönüşüm katsayı değeri (CC) 2,5 ile çarpılır.
4. Emisyonlara ilişkin genel koşullar
a) Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının ölçümü için partikül madde (PM), gaz haldeki organik
bileşikler (OGC), karbonmonoksit (CO) ve azot oksit (NOx) emisyonlarının her birinin ve ortam
ısıtması enerji verimliliğinin eşzamanlı ölçümü dikkate alınır. Bu Ekin 4(a)(1.2) ve 4(a)(1.3)
maddelerindeki yöntem kullanılıyorsa PM emisyonu hariç tutulur.
(1) PM emisyonlarının ölçümünde izin verilen, her biri kendi gerekliliklerine haiz olan
aşağıdaki 3 yöntemden yalnız bir tanesi kullanılır:
1.1. Isıtılmış bir filtre üzerinden kısmi kuru baca gazı örneği geçirilerek yapılan PM ölçümü:
Cihazın yanma ürünlerindeki PM ölçümü, ürün nominal güçte ve uygunsa kısmi yükteyken
yapılır.
1.2. Kısmi baca gazı örneğinin tam yanma döngüsü boyunca doğal çekişle tam akış seyreltme
tüneli ve ortam sıcaklığında bir filtre kullanılarak seyreltilmiş baca gazı olarak örneklenmesi
yoluyla PM ölçümü.
1.3. Tam akışlı seyreltme tüneli ve ortam sıcaklığında bir filtre veya elektrostatik toplayıcı
kullanılarak seyreltilmiş bir baca gazından 12 Pa’da sabit baca çekişiyle, 30 dakikalık bir süre
boyunca kısmi baca gazı örneği alınması yoluyla PM ölçümü.
(2) Cihazın yanma ürünlerinde ölçülen OGC ölçümü, ekstraktif ve sürekli olup alev
iyonlaştırma detektörü kullanımını esas alır. Elde edilen sonuç karbon miligram cinsinden ifade
edilir. Cihazın yanma ürünlerinde OGC ölçümü ürün nominal güçte ve uygunsa kısmi
yükteyken yapılır.
(3) Cihazın yanma ürünlerinde ölçülen CO ölçümü, ekstraktif ve sürekli olup kızılötesi detektör
kullanımını esas alır. Cihazın yanma ürünlerinde CO ölçümü, ürün nominal güçte ve uygunsa
kısmi yükteyken yapılır.
(4) Cihazın yanma ürünlerinde NOx ölçümü, ekstraktif ve sürekli olup kemilüminesans
(kimyasal ışıldama) detektörün kullanımını esas alır. Azot oksitlerin emisyonları, azot monoksit
ve azot dioksit toplanarak ölçülür ve azot dioksit cinsinden ifade edilir. Cihazın yanma
ürünlerinde NOx ölçümü, ürün nominal güçte ve uygunsa kısmi yükteyken yapılır.
b) Nominal ısıl güç, mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ve emisyonların beyan edilen
değerleri en yakın tam sayıya yuvarlanır.
5. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine dair özel koşullar
a) Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği aşağıdaki formülle
hesaplanır:
ηs = ηs,on – %10 + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)
Bu formülde:
- ηs,on, bu maddenin 5 (b) sinde belirtildiği gibi hesaplanan ve yüzde cinsinden ifade edilen etkin
konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğidir.
-F(2), iç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde mevsimsel ortam
ısıtma enerji verimliliğine artıran etki sağlayan, değerleri birbirini dışlayan ve birbirine
eklenemeyen ve % cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür.
-F(3), iç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde mevsimsel ortam
ısıtma enerji verimliliğine artıran etki sağlayan, değerleri birbirine eklenebilen ve % cinsinden
ifade edilen düzeltme faktörüdür.
-F(4), ilave elektrik tüketiminin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine yaptığı azaltan
etkiye karşılık gelen, % cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür.
-F(5), kalıcı pilot alevinin güç tüketiminin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine yaptığı
azaltan etkiye karşılık gelen, % cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür.
b) Etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği, aşağıdaki gibidir.
ηs,on = ηth,nom
Bu formülde:
ηth,nom, NCV’ye dayanan, nominal ısıl güçteki faydalı verimi ifade eder.
c) Değerleri birbirini dışlayan ve birbirlerine eklenemeyen, iç ortam ısıtma konforu için
ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde mevsimsel ortam ısıtma enerji verimliliğine artıran
etki sağlayan düzeltme faktörü F(2) aşağıdaki şekilde hesaplanır:
(1) Katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için F(2) düzeltme faktörü, kontrol özelliğine göre Tablo-2’deki
değerlerden birine eşittir. Sadece bir değer seçilebilir.
Tablo-2
F(2) Düzeltme Faktörü
Ürün aşağıdakilerle donatılmışsa (yalnızca bir seçenek seçilebilir): F(2)
Oda sıcaklığı kontrolü olmayan tek aşamalı ısıl güç %0,0
Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, iki veya daha fazla manuel aşama %1,0
Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrollü %2,0
Elektronik oda sıcaklığı kontrollü %4,0
Günlük zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrollü %6,0
Haftalık zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrollü %7,0
(2) Sıcaklık kontrolünün minimum ısıl güce ayarlandığı, Ek-II’nin emisyonla ilgili 2’nci
maddesinde belirtilen gerekliliklere uymayan katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için F(2) sıfırdır. Bu
ayardaki ısıl güç, nominal ısıl gücün %50’sinden fazla olamaz.
ç) Değerleri birbirine eklenebilen, iç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları
sayesinde mevsimsel ortam ısıtma enerji verimliliğine pozitif katkı sağlayan düzeltme faktörü
F(3) aşağıdaki şekilde hesaplanır:
(1) Katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için F(3) düzeltme faktörü, kontrol özelliğinin uygulandığına
bağlı olarak Tablo-3’e göre hesaplanan değerlerin toplamıdır.
Tablo-3
F(3) Düzeltme Faktörü
Ürün aşağıdakilerle donatılmışsa (birden fazla seçenek seçilebilir): F(3)
Hareket sensörlü oda sıcaklığı kontrolü %1,0
Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı kontrolü %1,0
Mesafe kontrol seçenekli %1,0
(2) Sıcaklık kontrolünün minimum ısıl güce ayarlandığı, Ek-II’nin emisyonla ilgili 2 nci
maddesinde belirtilen gerekliliklere uymayan katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için F(3) sıfırdır. Bu
ayardaki ısıl güç, nominal ısıl gücün %50’sinden fazla olamaz.
d) İlave elektrik kullanımı düzeltme faktörü F(4) aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Bu düzeltme faktörü açık konumda ve hazırda bekleme konumunda çalıştırma sırasındaki ilave
elektrik kullanımını dikkate alır.
Bu formülde:
- elmax, kW cinsinden ifade edilen, nominal ısıl güçteki elektrik gücü tüketimidir.
- elmin, kW cinsinden ifade edilen, minimum ısıl güçteki elektrik gücü tüketimidir. Ürünün
minimum ısıl güç sunmaması halinde, nominal ısıl güçteki elektrik gücü tüketim değeri
kullanılır.
-elsb; kW cinsinden ifade edilen, ürünün hazırda bekleme konumundaki elektrik gücü
tüketimidir.
-Pnom; kW cinsinden ifade edilen, ürünün nominal ısıl gücüdür.
e) Kalıcı pilot alevinin güç tüketimine ilişkin F(5) düzeltme faktörü şöyle hesaplanır: Bu
düzeltme faktörü, kalıcı pilot alevinin güç gereksinimini dikkate alır.
Bu formülde:
- Ppilot, kW cinsinden ifade edilen, pilot alevinin tüketimidir.
-Pnom, kW cinsinden ifade edilen, ürünün nominal ısıl gücüdür.
EK-IV
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Amaçlı Ürün Uygunluk Doğrulaması
1. Bu Ek’te tanımlanan doğrulama toleransları, Bakanlık tarafından ölçülen parametrelerin
yalnızca doğrulanmasıyla ilgilidir ve imalatçı veya ithalatçı tarafından hiçbir şekilde teknik
dosyadaki değerlerin belirlenmesinde ya da uygunluğunun sağlanmasına yönelik bir fikir
vermesi veya daha iyi performans göstermeleri amacıyla müsaade edilen bir tolerans olarak
kullanılamaz.
2. Bakanlık, bir ürün modelinin Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere
uygunluğunu doğrularken, bu Ek’te belirtilen gereklilikler için aşağıdaki işlemi uygular.
2.1. Bakanlık bir modelin tek bir birimini doğrular.
2.2. Modelin, aşağıdaki tüm şartları sağlaması halinde ilgili gerekliliklere uygun olduğu kabul
edilir:
2.2.1. Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV 2 nci
ve 3 üncü maddelerine göre teknik dosyada verilen değerler (beyan edilen değerler) ve
uygulanabilir olduğunda, bu değerleri hesaplamak için kullanılan değerler bahsi geçen
maddenin (f) bendine göre yapılan ölçüm sonuçları açısından imalatçı veya ithalatçı lehine daha
olumlu değilse;
2.2.2. Beyan edilen değerler Bu Tebliğde belirtilen tüm gereklilikleri karşılıyorsa ve imalatçı
veya ithalatçı tarafından yayımlanan gerekli herhangi bir ürün bilgisi, beyan edilen değerlerden
imalatçı veya ithalatçı lehine daha olumlu değerler içermiyorsa;
2.2.3. Bakanlık, modelin bir birimini test ettiğinde, belirlenen değerler (testte ölçülen ilgili
parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler), Tablo-4'te verilen ilgili
doğrulama toleranslarına uygunsa. Birim, Ek-III'te açıklanan ölçümleri gerçekleştirmek için
imalatçı tarafından kullanılan yakıt veya yakıtlar ile aynı aralıktaki özelliklere sahip bir veya
daha fazla yakıtla test edilir.
2.3. Bu Ekin 2.2.1 veya 2.2.2 maddesinde belirtilen sonuçlara ulaşılamaması durumunda,
imalatçının veya ithalatçının teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenen modelin veya
tüm modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
2.4. Bu Ekin 2.2.3 maddesinde belirtilen sonucun elde edilememesi durumunda Bakanlık, test
için aynı modelden üç ek birim seçer. Alternatif olarak seçilen üç ek birim, imalatçının veya
ithalatçının teknik dosyalarında eşdeğer model olarak listelenen bir veya daha fazla farklı model
olabilir.
2.5. Bu üç birim için, belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması, Tablo-4'te verilen ilgili
doğrulama toleranslarına uygunsa, modelin geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.
2.6. Bu Ekin 2.5 inci maddesinde atıfta bulunulan sonucun elde edilememesi durumunda
imalatçının veya ithalatçının teknik dosyalarında eşdeğer model olarak listelenen modelin ve
tüm modellerin bu Yönetmeliğe uygun olmadığı kabul edilir.
2.7. Bakanlık, modelin bu Ekin 2.3 ve 2.6 ncı maddelerine göre uygunsuzluğa ilişkin bir karar
aldıktan sonra, ilgili tüm bilgileri geciktirmeksizin Komisyona ve diğer Üye Devletlerin
yetkililerine Ticaret Bakanlığı aracılığıyla sağlar.
3. Bakanlık, Ek-III'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.
4. Bakanlık, sadece Tablo-4'te belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve sadece bu Ekte
belirtilen gereklilikler için 2.1'den 2.7'ye kadar olan maddelerinde açıklanan yöntemi kullanır.
Uyumlaştırılmış standartlarda veya diğer herhangi bir ölçüm yönteminde belirtilen başka hiçbir
tolerans uygulanmaz.
Tablo-4
Doğrulama Toleransları
Parametreler Doğrulama Toleransları
Mevsimsel
ortam ısıtması
enerji
verimliliği, ηs
Belirlenen değer, beyan edilen değerden %5 ten daha fazla düşük
olamaz.
Partikül madde
emisyonları
Ek-III 4(a)(1.1) maddesinde belirtilen yöntemle ölçüm yapıldığında, önü
açık katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun dışında
katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcıları ve kuzineler için
belirlenen değer, beyan edilen değeri, %13 O2 seviyesinde, 20 mg/m3'ten
daha fazla aşamaz.
Ek-III 4(a)(1.1) maddesinde belirtilen yöntemle ölçüldüğünde, pelet
şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam
ısıtıcıları için belirlenen değer, beyan edilen değeri, %13 O2 seviyesinde,
10 mg/m3'ten daha fazla aşamaz.
Ek-III 4(a)(1.2) maddesinde belirtilen yöntemle ölçüldüğünde, belirlenen
değer, beyan edilen değeri, 1 g/kg’dan daha fazla aşamaz.
Ek-III 4(a)(1.3) maddesinde belirtilen yöntemle ölçüldüğünde, belirlenen
değer, beyan edilen değeri, 0,8 g/kg’dan daha fazla aşamaz.
Gaz haldeki
organik bileşik
emisyonları
Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun
dışında katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcıları ve
kuzineler için belirlenen değer, beyan edilen değeri, %13 O2 seviyesinde,
25 mgC/m3'ten daha fazla aşamaz.
Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam
ısıtıcıları için belirlenen değer, beyan edilen değeri, %13 O2 seviyesinde,
15 mgC/m3'ten daha fazla aşamaz.
Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun
dışında katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcıları ve
Karbon
monoksit
emisyonları
kuzineler için belirlenen değer, beyan edilen değeri, %13 O2 seviyesinde,
275 mg/m3'ten daha fazla aşamaz.
Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam
ısıtıcıları için belirlenen değer, beyan edilen değeri, %13 O2 seviyesinde,
60 mg/m3’ten daha fazla aşamaz.
Azot oksit
emisyonları
Belirlenen değer, NO2 olarak ifade edilen beyan değerini, %13 O2
seviyesinde, 30 mg/m3'ten daha fazla aşamaz.
EK-V
Bu Tebliğin 8 inci Maddesinde Belirtilen Gösterge Niteliğindeki Ölçütler
Bu Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinde katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için mevsimsel ortam ısıtması
enerji verimliliği ile partikül madde, karbon monoksit, gaz haldeki organik bileşikler ve azot
oksit emisyonları açısından piyasadaki mevcut en iyi teknolojiye dair gösterge niteliğindeki
ölçütler aşağıda verilmiştir. Bu Tebliğin AB’deki karşılığının yürürlüğe girdiği tarihte, 1 ila 5
inci maddelerde belirtilen tüm değerleri karşılayan bir katı yakıtlı ortam ısıtıcısına
rastlanılmamıştır. Aşağıdaki değerlerden bir ya da daha fazlasını birkaç katı yakıtlı ortam
ısıtıcısı sağlamaktadır.
1. Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği için özel ölçütler.
1.1. Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine ilişkin özel
ölçütler.1.1.1. Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji
verimliliği ölçütü: %47,
1.1.2. Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun dışında katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam
ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ölçütü: %86,
1.1.3. Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının
mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ölçütü: %94.
1.1.4. Katı yakıt kullanan kuzinelerin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ölçütü: %75.
1.2. Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının partikül madde (PM) emisyonlarına dair özel ölçütler.
1.2.1. Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun dışında katı
yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının ve kuzinelerin PM emisyonları ölçütü:
Ek-III 4(a)(1.1) maddesinde açıklanan yönteme göre ölçüm yapıldığında, %13 O2 seviyesinde
20 mg/m3,
1.2.2. Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının PM
emisyonları ölçütü: Ek-III 4(a)(1.1) maddesinde açıklanan yönteme göre ölçüm
yapıldığında %13 O2 seviyesinde 10 mg/m3’tür.
1.3. Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının gaz haldeki organik bileşik (OGC) emisyonlarına dair özel
ölçütler.
1.3.1. Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun dışında katı
yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının ve kuzinelerin OGC emisyonları ölçütü:
%13 O2 seviyesinde 30 mg/m3,
1.3.2. Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının
OGC emisyonları ölçütü: %13 O2 seviyesinde 10 mg/m3’tür.
1.4. Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının karbonmonoksit (CO) emisyonlarına dair özel ölçütleri.
1.4.1. Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun dışında katı
yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının ve kuzinelerin CO emisyonları ölçütü:
%13 O2 seviyesinde 500 mg/m3,
1.4.2. Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının CO
emisyonları ölçütü: %13 O2 seviyesinde 250 mg/m3’tür.
1.5. Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının azot oksit (NOx) emisyonlarına dair özel ölçütleri.
1.5.1. Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının, önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının ve
kuzinelerin NOx emisyonları ölçütü: %13 O2 seviyesinde 50 mg/m3’tür.
2. Bu Ekin 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ile 1.5 inci maddelerinde belirtilen ölçütler, tek bir katı yakıtlı ortam
ısıtıcısının mutlaka bu değerlerin kombinasyonuna erişebileceği anlamına gelmez.
3. Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun dışında katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam
ısıtıcıları için mevsimsel ortam ısıtması verimliliği %83; %13 O2 seviyesindeki partikül madde,
gaz haldeki organik bileşikler, karbonmonoksit ve azot oksit emisyonları sırasıyla 33 mg/m3,
69 mg/m3, 1125 mg/m3 ve 115 mg/m3 olan mevcut bir model, iyi bir kombinasyon örneğidir.
4. Pelet biçimindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı kısıtlı mekan ısıtıcıları
için mevsimsel ortam ısıtması verimliliği %91; %13 O2 seviyesindeki partikül madde, gaz
halindeki organik bileşikler, karbonmonoksit ve azot oksit emisyonları sırasıyla 22 mg/m3, 6
mg/m3, 312 mg/m3 ve 121 mg/m3 olan mevcut bir model, iyi bir kombinasyon örneğidir.
5. Kuzineler için, mevsimsel ortam ısıtması verimliliği %78; partikül madde, gaz halindeki
organik bileşikler, karbonmonoksit ve azot oksit emisyonları %13 O2 seviyesinde sırasıyla 38
mg/m3, 66 mg/m3, 1375 mg/m3 ve 71 mg/m3 olan mevcut bir model, iyi bir kombinasyon
örneğidir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ORTAM ISITICILARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ TASLAĞI
(2015/1186/AB) (SGM:2021/…)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 50 kilowatt (kW) veya altında nominal ısıl güce
sahip ortam ısıtıcılarının enerji etiketlemesine ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine dair
gereklilikleri belirlemektedir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip olan ortam
ısıtıcılarını kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Elektrikli ortam ısıtıcılarını,
b) Yakıt ya da elektrikli kompresörler vasıtasıyla ısı üretmek için buhar sıkıştırma ya da
sorpsiyon döngüsü kullanan ortam ısıtıcılarını,
c) Yalnızca ağaçsı olmayan biyokütlenin yanması için belirlenen katı yakıtlı ortam
ısıtıcılarını,
ç) Isı konveksiyonu veya ısı radyasyonu yoluyla insanların belirli bir termal konfora
ulaşmak ve bu konforu sürdürmek amacıyla iç mekan ısıtması dışındaki amaçlar için
belirlenmiş ortam ısıtıcılarını,
d) Yalnızca dış mekanda kullanım için belirlenmiş ortam ısıtıcılarını,
e) Doğrudan ısıl gücü nominal ısıl güçte doğrudan ve dolaylı ısıl güç toplamının yüzde
altısından daha az olan ortam ısıtıcılarını,
f) Fabrika montajlı olmayan veya sahada monte edilecek fabrika üretimi bileşenleri ya da
parçaları tek bir imalatçıdan temin edilmemiş olan katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,
g) Parlak ortam ısıtıcılarını ve borulu ortam ısıtıcılarını,
ğ) Hava ısıtma ürünlerini,
h) Sauna sobalarını
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik
Düzenlemeler Kanununa ve 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulaması bakımından Enerji Etiketlemesi Çerçeve
Yönetmeliğinde yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Ağaçsı biyokütle: Kütük, yontulmuş odun, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun, briket
şeklindeki sıkıştırılmış odun ve talaş dahil olmak üzere, ağaçlardan, çalılardan ve ağaçsılardan
oluşan biyokütleyi,
c) Ağaçsı olmayan biyokütle: Saman, fil otu, kamışlar, çekirdek içleri, tahıllar, zeytin
çekirdekleri, zeytin küspesi ve fındık kabukları dahil, ağaçsı biyokütle haricindeki biyokütleyi,
ç) Bacasız ısıtıcı: Yanma ürünlerini, ürünün yerleştirildiği ortama veren, parlak ortam
ısıtıcı dışında gaz veya sıvı yakıt kullanan bir ortam ısıtıcısını,
d) Bacaya açılan ısıtıcı: Ürün ile baca veya şömine ağzı arasında izolasyon bulunmayan,
yanma ürünlerinin yanma odasından bacaya veya boruya kısıtlama olmaksızın geçmesini
sağlayan, bacanın altına veya şömine içerisine yerleştirilmesi amaçlanmış gaz ya da sıvı yakıtlı
ortam ısıtıcısını,
e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
f) Biyokütle: Balıkçılık ve su ürünleri dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal maddelerin
dahil olduğu tarım, ormancılık ve ilgili sanayilerden gelen biyolojik kökenli ürünler, atıklar ve
kalıntıların biyolojik olarak ayrıştırılabilir kısımlarının yanı sıra, endüstriyel ve kentsel
atıklarının ayrıştırılabilir kısımlarını,
g) Borulu ortam ısıtıcısı: Baş seviyesinin üzerinde, ısıtılacak nesnelerin yakınına kurulan,
ortamı öncelikle içinden yanan ürünlerin geçişi ile ısınan boru veya borulardan yayılan
kızılötesi radyasyon vasıtasıyla ısıtan ve bir baca kanalıyla yanan ürünleri tahliye eden; bir
brülör ile donatılmış gaz veya sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,
ğ) Dış ortam kullanımı için tasarlanmış: Ürünün dış ortam koşullarında olası kullanımı
da dahil olmak üzere kapalı alanların dışında güvenli kullanım için uygun olmasını,
h) Diğer uygun yakıt: Kurulum yapanlara ve nihai kullanıcılara yönelik kullanım
kılavuzunda, imalatçıların erişime açık internet sitelerinde, teknik tanıtım materyal ve
reklamlarında bahsedilen, imalatçının talimatlarına göre ortam ısıtıcısında kullanılabilen, tercih
edilen yakıt haricindeki yakıtı,
ı) Doğrudan ısıl güç: Üründen ısı transfer akışkanına ısı çıkışı hariç olmak üzere, üründen
kaynaklı veya ürün tarafından ısının taşınım ve yayınımı ile havaya verilen ve kW cinsinden
ifade edilen ürünün ısıl gücünü,
i) Dolaylı ısıl güç: Ürünün doğrudan ısıl gücünü oluşturan aynı ısı üretim süreciyle ısı
transfer akışkanına aktarılan ve kW cinsinden ifade edilen ürünün ısıl gücünü,
j) Dolaylı ısıtma işlevselliği: Ürünün toplam ısıl gücünün bir kısmını ısı transfer
akışkanına, ortam ısıtması veya evsel sıcak su üretimi şeklinde kullanım için aktarabilme
kabiliyetini,
k) Elektrikli ortam ısıtıcısı: Isı üretmek için elektriğin Joule etkisini kullanan ortam
ısıtıcısını,
l) Eşdeğer model: Aynı tedarikçi tarafından piyasaya arz edilmiş başka bir model olarak,
Ek-V Tablo 2 ya da Tablo 3’te belirtilen aynı teknik parametrelere sahip olarak piyasaya arz
edilen modeli,
m) Fosil katı yakıt: Taş kömürü, kuru buhar kömürü, kok kömürü, düşük sıcaklık kok
kömürü, bitümlü kömür, linyit, harmanlanmış fosil yakıtlar, fosil yakıt karışımları veya fosil
yakıt ile biyokütle karışımları ve bu Tebliğin amaçları doğrultusunda turba kömürü dahil olmak
üzere, biyokütle haricindeki katı yakıtı,
n) Gaz yakıtlı ortam ısıtıcısı: Gaz yakıt kullanan, önü açık ortam ısıtıcısını ya da önü
kapalı olan ortam ısıtıcısını,
o) Hava ısıtıcı ürün: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına uygun
belli bir seviyeye getirmek ve bunu korumak için hava hareketi sağlayan bir cihaz aracılığıyla
havayı dağıtan, belli bir yere takılarak, sabitlenerek ya da duvara monte edilmiş olarak
kullanılmak üzere tasarlanan ve yalnızca kanallı bir çıkış ile hava bazlı ısıtma sistemine ısı
sağlayan ürünü,
ö) Katı yakıt: Katı biyokütle ve katı fosil yakıtlar da dahil olmak üzere, normal oda
sıcaklığında katı halde bulunan yakıtı,
p) Katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Katı yakıt kullanan önü açık bir ortam ısıtıcısını, önü kapalı
bir ortam ısıtıcısı veya kuzineyi
r) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
s) Kuzine: Katı yakıtlı ortam ısıtıcısı ile yemek hazırlamakta kullanılacak bir pişirme
ocağı ve bir fırının ya da ikisinin birden işlevini birleştiren ve bir bacaya veya şömine ağzına
bağlanmış olan veya yanma ürünlerinin tahliyesi için bir baca kanalına ihtiyaç duyan, katı
yakıtlar kullanan bir katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,
ş) Minimum ısıl güç (Pmin): Tedarikçinin beyan ettiği şekilde, ortam ısıtıcısı en düşük ısıl
güce ayarlı olarak çalıştırıldığında, doğrudan ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl gücün toplamından
oluşan, kW cinsinden ısıl gücü,
t) Nominal ısıl güç (Pnom): Tedarikçinin beyan ettiği şekilde, ortam ısıtıcısı uzun bir süre
boyunca muhafaza edilebilecek en yüksek ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında, doğrudan ısıl
güç ve varsa dolaylı ısıl güç toplamından oluşan, kW cinsinden ifade edilen ısıl gücü,
u) Ortam ısıtıcısı: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına uygun belli
bir seviyeye getirmek ve bu seviyeyi korumak için; doğrudan ısı transferi veya bir akışkana ısı
transferi ile birlikte doğrudan ısı transferi yoluyla ısı yayan, diğer ortamlara bir ısı çıkışı ile
birleşmesi muhtemel ve sırasıyla Joule etkisini kullanarak veya yakıtların yanması ile elektriği
veya gazı, sıvı veya katı yakıtları doğrudan ısıya dönüştüren bir veya daha fazla ısı üreteci ile
donatılmış bir cihazı,
ü) Önü açık ortam ısıtıcısı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi için bir baca
kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş haznesinin ve
yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtılmadığı gaz, sıvı veya
katı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,
v) Önü kapalı ortam ısıtıcı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi için bir baca
kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş haznesinin ve
yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtıldığı, gaz, sıvı veya
katı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,
y) Parlak ortam ısıtıcısı: Baş seviyesinin üzerinde, kullanım yerine doğru olacak şekilde
monte edilen böylelikle ağırlıklı olarak kızılötesi radyasyon olan brülörün ısı yayılımı ısıtılacak
nesneleri doğrudan ısıtabilen ve bulunduğu alanda yanma ürünlerini yayabilen; bir brülör ile
donatılmış gaz veya sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,
z) Sauna sobası: Kuru veya ıslak sauna veya benzer ortamlara monte edilen veya bu
ortamlarda kullanılacağı beyan edilen ısıtıcıyı,
aa) Sıvı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Sıvı yakıt kullanan, önü açık bir ortam ısıtıcısını ya da önü
kapalı bir ortam ısıtıcısını,
bb) Tercih edilen yakıt: Tedarikçinin talimatlarına göre, ortam ısıtıcısı için tercihen
kullanacak tek yakıtı,
cc) Yakıt ateşlemeli ortam ısıtıcısı: Önü açık ortam ısıtıcısı, önü kapalı ortam ısıtıcısı ya
da kuzineden herhangi birini,
ifade eder.
(2) Ek II’den Ek-IX’a kadar olan eklerin amaçları bakımından, ilave tanımlar Ek-I’de
belirtilmiştir.
Tedarikçilerin yükümlülükleri ve zaman çizelgesi
MADDE 5 – (1) Katı yakıt kullanan bacasız ısıtıcılar veya katı yakıt kullanan bacaya
açılan ısıtıcılar dışında kalan ortam ısıtıcılarını piyasaya arz eden veya hizmete sunan
tedarikçiler 1/6/2022 tarihinden itibaren aşağıdakileri yerine getirir:
a) Bu fıkra kapsamındaki ortam ısıtıcılarına, Ek-II’de düzenlenen enerji verimliliği
sınıflarına uygun, Ek-III’ün 1 inci maddesinde belirtilen bilgileri içeren ve belirlenen formatta
basılı bir etiket sağlanır.
b) Bu fıkra kapsamındaki ortam ısıtıcıları için, Ek-II’de düzenlenen enerji verimliliği
sınıflarına uygun, Ek-III’ün 1 inci maddesinde belirtilen bilgileri içeren ve belirlenen formatta
bir elektronik etiket satıcılara temin edilir.
c) Bu fıkra kapsamındaki ortam ısıtıcıları için, Ek-IV’e uygun olan bir ürün bilgi formu
sağlanır.
ç) Bu fıkra kapsamındaki ortam ısıtıcı modeli için, Ek-IV’e uygun olan bir elektronik
ürün bilgi formu satıcılara temin edilir.
d) Ek-V’te düzenlenen teknik dosya, talep edilmesi halinde Bakanlığa, AB üyesi ülkelere
ve Komisyona sunulur.
e) Bu fıkra kapsamındaki belirli bir ortam ısıtıcısı ile ilgili olan ve enerjiyle ilgili bilgiler
veya fiyat bilgisi içeren her türlü reklam, o modelin enerji verimliliği sınıfına bir referans içerir.
f) Bu fıkra kapsamındaki belirli bir ortam ısıtıcısı modeli ile ilgili olan ve ona özgü teknik
parametreleri açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyali, söz konusu model için enerji
verimliliği sınıfına bir referans içerir.
(2) Katı yakıt kullanan bacasız ısıtıcıları veya katı yakıt kullanan bacaya açılan ısıtıcıları
piyasaya arz eden veya hizmete sunan tedarikçiler 1/6/2022 tarihinden itibaren aşağıdakileri
sağlar:
a) Bu fıkra kapsamındaki ortam ısıtıcılarına, Ek-II’de düzenlenen enerji verimliliği
sınıflarına uygun, Ek-III’ün 1 inci maddesinde düzenlenen bilgileri içeren ve formatında basılı
bir etiket sağlanır.
b) Bu fıkra kapsamındaki ortam ısıtıcıları için, Ek-II’de düzenlenen enerji verimliliği
sınıflarına uygun, Ek-III’ün 1 inci maddesinde düzenlenen bilgileri içeren ve formatında bir
elektronik etiket satıcıya temin edilir.
c) Bu fıkra kapsamındaki ortam ısıtıcıları için, Ek-IV’e uygun olan bir ürün bilgi formu
sağlanır.
ç) Bu fıkra kapsamındaki ortam ısıtıcı modeli için, Ek-IV’e uygun olan bir elektronik
ürün bilgi formu satıcıya temin edilir.
d) Ek-V’te düzenlenen teknik dosya, talep olması halinde Bakanlığa, AB üyesi ülkelere
ve Komisyona sunulur.
e) Bu fıkra kapsamındaki belirli bir ortam ısıtıcısı ile ilgili olan ve enerjiyle ilgili bilgiler
veya fiyat bilgisi içeren her türlü reklam, o modelin enerji verimliliği sınıfına bir referans içerir.
f) Bu fıkra kapsamındaki belirli bir ortam ısıtıcısı modeli ile ilgili olan ve ona özgü teknik
parametreleri açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyali, söz konusu model için enerji
verimliliği sınıfına bir referans içerir.
Satıcıların sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Ortam ısıtıcılarının satıcıları aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:
a) Her ortam ısıtıcısı; 5 inci maddeye uygun olarak satış noktasında açıkça görülebilir bir
şekilde ortam ısıtıcısının ön dış tarafında tedarikçi tarafından temin edilen etiketi bulundurur.
b) Satışa, kiraya veya taksitli satışa sunulan ortam ısıtıcıları, nihai kullanıcının teşhir
edilen ürünü görmesinin beklenmediği durumlarda, Ek-VI’ya uygun olarak tedarikçi tarafından
sunulan bilgilerle pazarlanır; ancak teklifin internet üzerinde yapılması durumlarda Ek-VII
hükümleri uygulanır.
c) Belirli bir ortam ısıtıcısı modeli için fiyat veya enerji ile ilgili bilgileri içeren herhangi
bir reklam, söz konusu modelin enerji verimliliği sınıfına bir referans içerir.
ç) Belirli bir ortam ısıtıcısı modeli ile ilgili olarak, bu modele özgü teknik parametreleri
açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyali, bu modelin enerji verimliliği sınıfına bir
referans içerir.
Ölçüm ve hesaplama yöntemleri
MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddeler uyarınca sağlanan bilgiler, Ek-VIII'de belirtilen
gelişmiş en son teknoloji ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınarak, güvenilir, doğru ve
tekrarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri ile elde edilir.
Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama yöntemi
MADDE 8 – (1) Bakanlık, ortam ısıtıcıların beyan edilen enerji verimliliği sınıfının
uygunluğunu değerlendirirken Ek- IX’da yer alan yöntemi uygular.
Danışma kurulu işlemleri
MADDE 9 - (1) Bakanlık, bu Tebliğ kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından
çalışmalar yapmak üzere kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ; Avrupa Birliği’nin 2017/254 sayılı Komisyon Tüzüğü
uyarınca değiştirilmiş olan (AB) 2015/1186 sayılı Ortam Isıtıcılarının Enerji Etiketlemesine
Dair Komisyon Tüzüğü esas alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde
hazırlanmıştır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
EK-I
Ek- II’den Ek-IX’a Kadar Uygulanacak Tanımlar
Ek-II’den Ek-IX’a kadar olan eklerin amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar
uygulanır:
(1) Dönüşüm katsayısı (CC): CC=2,5 olan katsayıyı ifade eder.
(2) Net kalorifik değer (NCV): Uygun yakıt nemine sahip birim miktardaki yakıt
oksijenle tamamen yakıldığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına inmeden yayılan toplam
ısı miktarını ifade eder.
(3) Nominal veya minimum ısıl güçteki faydalı verim (sırasıyla ηth,nom veya ηth,min): Bir
ortam ısıtıcısına ait faydalı ısıl gücün NCV açısından ifade edilen toplam enerji girdisine
oranının % cinsinden karşılığıdır.
(4) Nominal ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi (elmax): Ortam ısıtıcının nominal ısıl
güç sağlarken elektrik güç tüketimini ifade eder. Elektrik güç tüketimi, ürünün dolaylı ısıtma
işlevselliği sunması ve sirkülatör takılı olması durumunda, sirkülatörün enerji tüketimi dikkate
alınmaksızın kW cinsinden belirlenir.
(5) Minimum ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi (elmin): Ortam ısıtıcının minimum
ısıl güç sağlanırken elektrik güç tüketimini ifade eder. Elektrik güç tüketimi, ürünün dolaylı
ısıtma işlevselliği sunması ve bir sirkülatör takılı olması durumunda, sirkülatörün güç tüketimi
dikkate alınmaksızın kW cinsinden belirlenir.
(6) Hazırda Bekleme konumunda elektriksel güç gereksinimi (elsb): Hazırda bekleme
konumunda kW olarak ifade edilen ürünün tükettiği elektriksel güç tüketimidir.
(7) Kalıcı pilot alevi güç gerekliliği (Ppilot): Nominal veya kısmi yük ısıl güçte ihtiyaç
duyulan daha güçlü bir yanma süreci için ateşleme kaynağı görevi yapan alevin sağlanması
amacıyla ısıtıcının ana brülör açılmadan en az 5 dakika önce yakılmış olduğu durumda, ürünün
kW cinsinden gaz ya da sıvı yakıt tüketimini ifade eder.
(8) Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, tek aşamalı ısıl güç: Ürünün ısıl gücünü otomatik
olarak değiştirme kabiliyetine sahip olmaması ve ısıl gücünü otomatik olarak ayarlayan bir oda
sıcaklığı geri bildiriminin bulunmamasını ifade eder.
(9) Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, iki veya daha fazla manuel aşama: Ürünün, ısıl
gücünün iki veya daha çok ısıl güç seviyesiyle manuel olarak değiştirme kabiliyetine sahip
olması ve istenilen oda sıcaklığına göre ısıl gücünü otomatik olarak düzenleyen bir cihazla
donatılmamış olması anlamına gelir.
(10) Mekanik termostatlı oda sıcaklığını kontrollü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için
gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme
olanağı sağlayan elektronik olmayan bir cihazla donatılmış olmasını,
(11) Elektronik oda sıcaklık kontrolü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli olan
seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme olanağı
sağlayan bir elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını ifade eder.
(12) Günlük zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, ortamın ısıl
konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak
değiştirme olanağı sağlayan ve 24 saatlik zaman aralığı için zamanlama ve sıcaklık seviyelerini
ayarlama olanağı sağlayan bir elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış
olmasını ifade eder.
(13) Haftalık zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrollü: Ürünün, ortamın ısıl
konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak
değiştirme olanağı ve tüm hafta için zamanlama ve sıcaklık seviyelerini ayarlama olanağı
sağlayan, 7 günlük süre boyunca yapılan ayarlamanın günlük bazda değişimlere izin veren bir
elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını ifade eder.
(14) Hareket sensörlü oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün odada hiç kimse bulunmadığında
oda sıcaklık ayarını otomatik olarak düşüren bir elektronik cihazla tümleşik veya harici olarak
donatılmasını,
(15) Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, pencere veya kapı açıldığında
ısıl gücünü azaltan elektronik bir cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olması
anlamına gelir. Pencere veya kapının açıldığını tespit etmek için sensörün kullanılması
durumunda cihaz, ürünle birlikte, ürüne harici olarak, binaya gömme şeklinde veya bu
seçeneklerin bir kombinasyonu olarak monte edilebilir.
(16) Mesafe kontrol seçenekli: Bina dışındayken uzaktan etkileşim sağlayan bir işlevi
ifade eder. Bu işlevde ürüne ilgili ürün kontrol cihazı monte edilmiştir. Ürünün kontrol
donanımı ile birlikte kurulduğu bina dışından uzaktan etkileşime izin veren işlevi ifade eder.
(17) Hazırda Bekleme konumu: Ürünün belirsiz bir süreyle tasarlandığı şekilde çalışması
ve sadece yeniden etkinleştirme veya yeniden etkinleştirme ile sadece devreye alınan yeniden
etkinleştirmenin göstergesi ve/veya bilgi veya durum gösterme işlevlerini yerine getirmesi için
elektrik güç kaynağının enerji girişine dayanan durumu ifade eder.
(18) Model tanımlayıcı: Belirli bir ortam ısıtıcısı modelini, aynı ticari markaya veya a
imalatçı adına sahip diğer modellerden ayırt etmeye yarayan, genellikle alfanümerik olan kodu
ifade eder.
(19) Diğer fosil yakıt: Taş kömürü, kuru buhar kömürü, sert kok kömürü, düşük sıcaklıklı
kok kömürü, bitümlü kömür, linyit kömürü, turba kömürü veya harmanlanmış fosil yakıt
briketleri haricindeki fosil yakıtları ifade eder.
(20) Diğer ağaçsı biyokütle: %25 veya altında nem içeriğine sahip kütük, %14’ün altında
nem içeriğine sahip briket haline getirilmiş yakıt veya %12’nin altında nem içeriğine sahip
sıkıştırılmış odun dışındaki ağaçsı biyokütle anlamına gelir.
(21) Nem içeriği: Yakıtın içerisindeki suyun kütlesinin, ortam ısıtıcısında kullanılan
yakıtın toplam kütlesine oranını ifade eder.
EK-II
Enerji Verimliliği Sınıfları
1. Bir ortam ısıtıcısının enerji verimliliği sınıfı, Tablo 1'de belirtilen enerji verimliliği
endeksi temel alınarak belirlenir.
Tablo 1
Ortam ısıtıcılarının enerji verimliliği sınıfları
Enerji verimlilik sınıfı Enerji verimliliği endeksi (EEI)
A++ EEI ≥ 130
A+ 107 ≤ EEI < 130
A 88 ≤ EEI < 107
B 82 ≤ EEI < 88
C 77 ≤ EEI < 82
D 72 ≤ EEI < 77
E 62 ≤ EEI < 72
F 42 ≤ EEI < 62
G EEI < 42
2. Bir ortam ısıtıcısının enerji verimliliği endeksi Ek-VIII’e uygun olarak hesaplanır.
EK-III
Etiket
1. Ortam ısıtıcıları
a) Etikette aşağıda belirtilen bilgilere yer verilir:
I. Tedarikçinin adı ya da ticari unvanı,
II. Tedarikçinin model tanımlayıcısı,
III. Ek-II’nin 1 inci maddesine göre belirlenen enerji verimliliği sınıfı, Ortam ısıtıcısının
enerji verimliliğini gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfının ucu ile aynı yükseklikte
konumlandırılır.
IV. Doğrudan ısıl güç için kullanılan sembol,
V. En yakın ondalık basamağa yuvarlanarak kW olarak ifade edilen doğrudan ısıl güç
değeri,
VI. Bir akışkana ısı transferi yapan ortam ısıtıcıları için dolaylı ısıl güç sembolü,
VII. Bir akışkana ısı transferi yapan ortam ısıtıcıları için en yakın ondalık basamağa
yuvarlanarak kW olarak ifade edilen dolaylı ısıl güç değeri.
b) Ortam ısıtıcısının etiket tasarımı, bu Ekin 2 nci maddesine uygun olmalıdır.
2. Ortam ısıtıcılarının etiket tasarımı aşağıdaki şekilde olmalıdır.
Buna göre;
a) Etiket en az 105 mm genişliğinde ve 200 mm yüksekliğindedir. Etiketin daha geniş
formatta basılması durumunda, içeriği yine yukarıdaki özelliklerle aynı orantıda kalır.
b) Etiketin arka planı beyazdır.
c) Renkler CMYK – Cyan (camgöbeği), magenta (mor pembe), yellow (sarı) ve black
(siyah). Örneğin: 0-70-100-0: % 0 camgöbeği % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah.
d) Etiket aşağıdaki gereklilikleri karşılar (sayılar yukarıdaki şekilden alıntılanmıştır):
AB etiketi sınır çizgisi: 4 puntolu, renk: %100cam göbeği, yuvarlak köşeler: 3,5
mm.
AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.
Enerji etiketi: Renkler: X-00-00-00. Piktogram: tarif edildiği şekilde: AB logosu +
enerji etiketi: genişlik 86 mm, yükseklik: 17 mm.
Logo altı sınır çizgisi: 1 puntolu, renk: %100cam göbeği, uzunluk: 86 mm.
Enerji sınıfları aralıkları
— Ok: Yükseklik 6 mm, aralık: 1,3 mm, renkler:
En yüksek sınıf: X-00-X-00,
İkinci sınıf: 70-00-X-00,
Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,
Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,
Beşinci sınıf: 00-30-X-00,
Altıncı sınıf: 00-70-X-00,
Yedinci sınıf: 00-X-X-00,
Sekizinci sınıf: 00-X-X-00,
Son sınıf: 00-X-X-00,
— Metin: 14 puntolu kalın Calibri yazı tipi,büyük harfler, beyaz, ‘+’ sembolleri:
üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.
Enerji verimliliği sınıfı:
— Ok: Genişlik 22mm, yükseklik: 12mm, renkler: %100 siyah
— Metin: 24 puntolu kalın Calibri, büyük harfler, beyaz, ‘+’ sembolleri: üst
simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.
Doğrudan ısıtma işlevi:
—Piktogram: Tarif edildiği şekilde,
—Sınır: 2 puntolu renk: %100cam göbeği, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,
Uygulanabilir hallerde, dolaylı ısıtma işlevi:
—Piktogram: Tarif edildiği şekilde,
—Sınır: 2 puntolu, renk: %100cam göbeği, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,
Nominal doğrudan ısıl gücü:
— Sınır: 2 puntolu, renk: %100 cam göbeği, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,
—Değer ‘XY,Z’: 34 puntolu kalın Calibri, %100 siyah.
—Metin ‘kW’: 18 puntolu Calibri, %100 siyah.
Uygulanabilir hallerde nominal dolaylı ısıl gücü:
— Sınır: 2 puntolu, renk: %100cam göbeği, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,
—Değer ‘XY,Z’: 34 puntolu kalın Calibri, %100 siyah.
—Metin ‘kW’: 18 puntolu Calibri, %100 siyah.
Enerji:
—Metin: 8 puntolu Calibri normal, %100 siyah.
Etiketin verildiği yıl ve Tebliğin AB mevzuatındaki numarası
—Metin:10 puntolu kalın Calibri
Tedarikçinin adı ya da ticari markası
Tedarikçinin model tanımlayıcısı:
—Tedarikçinin adı veya ticari unvanı ve model tanımlayıcı numarası, 86 x 12 mm
ölçülerinde bir alana sığacaktır.
EK-IV
Ürün Bilgi Formu
1. Ortam ısıtıcının ürün bilgi formundaki bilgiler, aşağıdaki sıraya göre verilir ve bu
bilgiler ürün broşüründe veya ürün ile birlikte verilen diğer yazılı dokümanlarda yer alır:
a) Tedarikçinin adı ya da ticari markası,
b) Tedarikçinin model tanımlayıcısı,
c) Ek-II’nin birinci maddesine uygun olarak belirlenen, modelin enerji verimliliği sınıfı,
d) En yakın ondalık basamağa yuvarlanan kilowatt (kW) olarak ifade edilen doğrudan ısıl
güç değeri,
e) En yakın ondalık basamağa yuvarlanan kilowatt (kW) olarak ifade edilen dolaylı ısıl
güç değeri,
f) Ek-VIII’e uygun olarak hesaplanan ve en yakın tamsayıya yuvarlanan enerji verimliliği
endeksi,
g) Ek-VIII’e uygun olarak hesaplanan en yakın ondalık basamağa yuvarlanan, nominal
ısıl güçte ve uygulanabilir olduğu durumlarda minimum yük düzeyinde faydalı enerji
verimliliği,
h) Ortam ısıtıcısının kurulumu, montajı ya da bakımı sırasında alınacak özel önlemler.
2. Bir ürün bilgi formu, aynı tedarikçi tarafından temin edilen birden fazla ortam ısıtıcısı
modelini kapsayabilir.
3. Ürün bilgi formunda yer alan bilgiler, renkli veya siyah beyaz etiket kopyası şeklinde
verilebilir. Böyle bir durumda, bu Ekin 1 inci maddesinde listelenen ve halihazırda etiket
üzerinde gösterilmeyen bilgiler de verilir.
EK-V
Teknik Dosya
1. Ortam ısıtıcıları için bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci
fıkrasının (d) bendinde belirtilen teknik dosya aşağıdakileri içerir:
a) Tedarikçinin adı ve adresi,
b) Model tanımlayıcı,
c) Uygun hâllerde, uygulanan uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıflar,
d) Tercih edilen yakıt; Tablo 2'de belirtildiği üzere diğer ağaçsı biyokütle, ağaçsı olmayan
biyokütle, diğer fosil yakıtlar veya biyokütle ve fosil yakıt diğer karışımı olduğunda, yakıtın
ölçülen nem ve kül içeriğini ve diğer fosil yakıt için ayrıca yakıtın ölçülen uçucu içeriği de dahil
olmak üzere, yakıtın açık ve net olarak tanımlanması için yeterli bir açıklama ile yakıtın teknik
standart veya özellikleri,
e) Uygun hâllerde, kullanılan diğer teknik standartlar ve özellikleri,
f) Tedarikçiyi hukuki olarak bağlayan yetkilendirilmiş kişinin kimliği ve imzası,
g) Tablo 2 (katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için) ve Tablo 3'te (gaz/sıvı yakıtlı ortam ısıtıcıları
için) yer verilen bilgiler, Ek-VIII’e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan değerler,
h) Testleri yürüten kuruluşun adı ve adresini içeren, tedarikçiler tarafından ya da
tedarikçiler adına yapılan testlerin raporları,
i) Ortam ısıtıcısının kurulumu, montajı ya da bakımı sırasında alınacak her türlü özel
önlemler,
j) Uygulanabilir ise, eşdeğer modellerin listesi.
2. Bu bilgiler; Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik
kapsamındaki önlemlere uygun olarak sağlanan teknik dosya ile birleştirilebilir.
Tablo 2
Katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için teknik parametreler
Model tanımlayıcı(lar):
Dolaylı ısıtma işlevi: [Evet/Hayır]
Doğrudan ısıl güç: ...(kW)
Dolaylı ısıl güç: ...(kW)
Yakıt Tercih edilen yakıt
(yalnızca bir yakıt): Diğer uygun yakıt(lar):
Nem içeriği ≤ %25 ahşap kütükler [Evet/Hayır] [Evet/Hayır]
Nem içeriği <%12 sıkıştırılmış odun [Evet/Hayır] [Evet/Hayır]
Diğer ağaçsı biyokütle [Evet/Hayır] [Evet/Hayır]
Ağaçsı olmayan biyokütle [Evet/Hayır] [Evet/Hayır]
Taş kömürü ve kuru buhar kömürü [Evet/Hayır] [Evet/Hayır]
Kok kömürü [Evet/Hayır] [Evet/Hayır]
Düşük sıcaklık kok kömürü [Evet/Hayır] [Evet/Hayır]
Bitümlü kömür [Evet/Hayır] [Evet/Hayır]
Linyit briketler [Evet/Hayır] [Evet/Hayır]
Turba briketler [Evet/Hayır] [Evet/Hayır]
Karma fosil yakıtlı briketler [Evet/Hayır] [Evet/Hayır]
Diğer fosil yakıt [Evet/Hayır] [Evet/Hayır]
Harmanlanmış biyokütle ve fosil yakıt
briketleri
[Evet/Hayır] [Evet/Hayır]
Biyokütle ve katı yakıtların diğer karışımları [Evet/Hayır] [Evet/Hayır]
Tercih edilen yakıtla çalıştığında özellikler
Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ηs [%]:
Enerji Verimliliği Endeksi (EEI):
Parametre Sembol Değer Birim Parametre Sembol Değer Birim
Isıl güç Faydalı verim (NCV, alındığı şekilde)
Nominal
ısıl güç Pnom x,x kW
Nominal ısıl
güçte faydalı
verim
ηth,nom x,x %
Minimum
ısıl güç
(Gösterge
niteliğinde)
Pmin [x,x/N.A.] kW
Minimum ısıl
güçte faydalı
verim
(Gösterge
niteliğinde)
ηth,min [x,x/N.A.] %
İlave elektrik tüketimi Isıl güç/oda sıcaklığı kontrolü tipi
(birini seçiniz)
Nominal
ısıl güçte elmax x,xxx kW
Oda sıcaklığı kontrolü
olmayan tek aşamalı ısıl [Evet/Hayır]
güç
Minimum
ısıl güçte elmin x,xxx kW
Oda sıcaklığı kontrolü
olmayan iki ya da daha
fazla manuel aşamalı
[Evet/Hayır]
Hazırda
Bekleme
konumunda
elSB x,xxx kW Mekanik termostatlı oda
sıcaklığı kontrolü
[Evet/Hayır]
Elektronik oda sıcaklığı
kontrolü [Evet/Hayır]
Günlük zamanlayıcı ilaveli
elektronik oda sıcaklığı
kontrolü
[Evet/Hayır]
Haftalık zamanlayıcı ilaveli
elektronik oda sıcaklığı
kontrolü
[Evet/Hayır]
Diğer kontrol seçenekleri
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir)
Hareket sensörlü oda
sıcaklığı kontrolü
[Evet/Hayır]
Açık pencere sensörlü oda
sıcaklığı kontrolü
[Evet/Hayır]
Mesafe kontrol seçeneği [Evet/Hayır]
Kalıcı pilot alevinin güç gereksinimi
Pilot alevinin güç
gereksinimi (varsa) Ppilot
[x,xxx/
N.A.] kW
İletişim bilgileri Tedarikçinin adı ve adresi
Tablo 3
Gaz/sıvı yakıtlı ortam ısıtıcıları için teknik parametreler
Model tanımlayıcı(lar):
Dolaylı ısıtma işlevi: [Evet/Hayır]
Doğrudan ısıl güç: ...(kW)
Dolaylı ısıl güç:...(kW)
Yakıt
Yakıt türünü seçiniz [Gaz/Sıvı] [Belirtiniz]
Parametre Sembol Değer Birim Parametre Sembol Değer Birim
Isıl güç Faydalı verim (NCV)
Nominal ısıl
güç Pnom x,x kW Nominal ısıl güçte
faydalı verim ηth,nom x,x %
Minimum ısıl
güç (Gösterge
niteliğinde)
Pmin [x,x/N.A.] kW
Minimum ısıl güçte
faydalı verim
(Gösterge
niteliğinde)
ηth,min [x,x/N.A.] %
İlave elektrik tüketimi Isıl güç/oda sıcaklığı kontrolü tipi
(birini seçiniz)
Nominal ısıl
güçte elmax x,xxx kW Oda sıcaklığı kontrolü olmayan
tek aşamalı ısıl güç [Evet/Hayır]
Minimum ısıl
güçte elmin x,xxx kW
Oda sıcaklığı kontrolü olmayan
İki ya da daha fazla manuel
aşama
[Evet/Hayır]
Hazırda Bekleme
konumunda elSB x,xxx kW Mekanik termostatlı oda
sıcaklığı kontrolü [Evet/Hayır]
Elektronik oda sıcaklığı
kontrolü [Evet/Hayır]
Günlük zamanlayıcı ilaveli
elektronik oda sıcaklığı kontrolü [Evet/Hayır]
Haftalık zamanlayıcı ilaveli
elektronik oda sıcaklığı kontrolü [Evet/Hayır]
Diğer kontrol seçenekleri
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir)
Hareket sensörlü oda sıcaklığı
kontrolü [Evet/Hayır]
Açık pencere sensörlü oda
sıcaklığı kontrolü [Evet/Hayır]
Kalıcı pilot alevinin güç gereksinimi Mesafe kontrol seçenekli [Evet/Hayır]
Pilot alevinin güç
gereksinimi
(varsa) Ppilot
[x,xxx/
N.A.] kW
İletişim bilgileri Tedarikçinin adı ve adresi
EK-VI
Nihai Kullanıcıların, İnternet Ortamı Hariç Teşhir Edilen Ürünü Görmesinin
Beklenmediği Durumlarda Sağlanacak Bilgiler
1. Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgiler,
aşağıdaki sıraya göre verilir:
a) Ek-II’nin birinci maddesine uygun olarak belirlenen, modelin enerji verimliliği sınıfı,
b) En yakın ondalık basamağa yuvarlanan, kilowatt (kW) olarak ifade edilen doğrudan
ısıl güç,
c) En yakın ondalık basamağa yuvarlanan, kilowatt (kW) olarak ifade edilen dolaylı ısıl
güç.
2. Birinci maddede belirtilen basılı veya gösterilen bilgilerin yazı tipi ve boyutu,
kolaylıkla okunabilir olmalıdır.
EK-VII
İnternet Üzerinde Satış, Kiralama ve Taksitli Satış Durumunda Sunulacak Bilgiler
1. Bu Ekin 2 ila 5 inci maddelerinin amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar uygulanır:
(a) Görüntüleme mekanizması: Dokunmatik ekrana veya kullanıcılara internet içeriğini
görüntülemek için kullanılan diğer görsel teknolojilere sahip olan herhangi bir ekranı,
(b) İç içe görüntüleme: Bir görüntü veya veri kümesine fare ile tıklanması veya fare
yuvarlaması veya başka bir görüntü veya veri kümesinin dokunsal ekran genişlemesi ile
erişildiği herhangi bir görsel arayüzünü,
(c) Dokunmatik ekran: Bir tablet bilgisayar, taşınabilir (slate) bilgisayar veya bir akıllı telefon
gibi ürünlerde bulunan dokunmaya yanıt veren bir ekranı,
(d) Alternatif metin: Ekran cihazlarının grafiği oluşturamadığı veya ses sentezi uygulamalarına
giriş gibi erişilebilirliğe yardımcı olunduğu yerlerde, grafiksel olmayan formda sunulmasına
izin veren bir grafiğe alternatif olarak sağlanan metni anlamına gelir.
2. Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (b) bentleri uyarınca, tedarikçiler
tarafından sunulan uygun etiket, aynı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen zaman
çizelgelerine göre ürünün fiyatının yakınlarına yerleştirilmiş bir görüntüleme mekanizmasında
gösterilir. Boyutu; etiketin kolayca görülebilir ve okunabilir olmasını sağlayacak şekilde
olmalıdır ve sağlamalıdır ve Ek-III ikinci maddede belirtilen boyutlarla orantılı olmalıdır.
Etiket, iç içe geçmiş bir ekran kullanılarak da görüntülenebilir; bu durumda etikete erişmek için
kullanılan görüntü, bu Ekin 3 üncü maddesinde yer verilen özelliklere uygun olmalıdır. İç içe
geçmiş ekran kullanıldığında etiket, ilk fare tıklamasıyla, fare topunu ilk yuvarlayışta veya
dokunmatik ekranda görüntü ilk büyütüldüğünde belirir.
3. İç içe geçmiş ekran yöntemi kullanıldığında etikete ulaşmak için kullanılan görüntü:
(a) Etiket üzerinde ürünün enerji verimliliği sınıfına karşılık gelen renge sahip bir ok işaretidir.
(b) Okun üzerinde fiyat için kullanılanla aynı yazı tipi boyutunda ve beyaz renkte ürünün enerji
verimliliği sınıfını gösterir ve
(c) Aşağıda verilen iki formattan birinde düzenlenmelidir:
4. İç içe geçmiş ekran yöntemi kullanıldığında etiketin görüntülenme sırası aşağıdaki gibi
olmalıdır:
(a) Bu Ekin 3 üncü maddesinde bahsi geçen görüntü, ürünün fiyat bilgisine yakın bir yerde
görüntüleme mekanizmasında gösterilir.
(b) Görüntü, etikete bağlantı sunar.
(c) Etiket, fare tıklaması, fare topunun döndürülmesi veya dokunmatik ekranın büyütülmesi ile
görüntülenir.
(d) Etiket; açılır pencere, yeni sekme, yeni sayfa veya bütünleşik ekran gösterimi şeklinde
görüntülenir,
(e) Dokunmatik ekranlarda etiketi büyütmek için cihazın dokunmatik büyütme uygulamaları
kullanılır.
(f) Etiket görüntüleme, kapatma seçeneği veya diğer standart kapatma mekanizması
kullanılarak sona erdirilir.
(g) Etiketin görüntülenmesinde hata olması halinde, görüntülenecek grafik için alternatif metin,
ürünün veya paketin fiyatıyla eşit yazı tipi boyutunda yazılmış enerji verimliliği sınıfı olur.
5. Tedarikçiler tarafından bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ikinci
fıkrasının (ç) bendine uygun olarak sağlanan ürün bilgi formu; ekran üzerinde, ürünün fiyatına
yakın bir yerde gösterilir. Boyutu, ürün bilgi formunun açıkça görülebileceği ve okunabileceği
bir şekilde olmalıdır. Ürün bilgi formu, iç içe geçmiş bir ekran kullanılarak sergilenebilir. Bu
durumda, ürün bilgi formuna erişmek için kullanılan bağlantıda net ve okunabilir şekilde "Ürün
Bilgi Formu" yazar. İç içe geçmiş ekran uygulaması kullanıldığında, ürün bilgi formu ilk
tıklamada, fare topunu döndürmede veya dokunmatik ekran büyütüldüğünde görünür.
EK-VIII
Ölçümler ve Hesaplamalar
1. Ölçümler ve hesaplamalar, bu Tebliğin gerekliliklerine uyum sağlanması ve bu
Tebliğin gerekliliklerine uygunluğun doğrulanması amacıyla, Avrupa Birliği Resmî
Gazetesinde bu amaç doğrultusunda referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış
standartlar kullanılarak veya aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda, genel olarak tanınan, en
son teknolojiyi dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak
yapılır. Bu Ekin 2 ila 4 üncü maddeleri arasında belirtilen şartları karşılar.
2. Ölçüm ve hesaplamalara dair genel şartlar:
(a) Enerji verimliliği endeksini, doğrudan ve dolaylı ısıl gücü belirlemek amacıyla ortam
ısıtıcıları tercih edilen yakıt ile test edilir.
(b) Enerji verimliliği endeksi, doğrudan ve dolaylı ısıl güç için beyan edilen değerler, en
yakın ondalık basamağa yuvarlanır.
3. Ortam ısıtıcılarının Enerji verimliliği endeksi ve enerji tüketimi ile ilgili genel şartlar:
(a) Uygun olduğunda, faydalı verim değerleri (ηth, nom, ηth, min), doğrudan ve dolaylı ısıl
güç değerleri (Pnom ve Pmin) ölçülür.
(b) Enerji verimliliği endeksi (EEI); sıcaklık kontrolleri, ilave elektrik tüketimi ve kalıcı
pilot alevinin enerji tüketimine bağlı katkılar hesaba katılarak düzeltilmiş, tercih edilen yakıt
türü biyokütle olan ortam ısıtıcıları için bu yakıtın yenilenebilme özelliğini dikkate alan bir
faktör ile ayrıca düzeltilmiş etkin konumdaki (ηS,on) mevsimsel ortam ısıtması verimliliği olarak
hesaplanır. Enerji verimliliği endeksi (EEI), yüzde olarak ifade edilen rakama eşdeğer bir
rakamla ifade edilir.
4. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ile ilgili özel şartlar:
(a) Tüm ortam ısıtıcılarının enerji verimliliği endeksi (EEI) aşağıdaki şekilde tanımlanır:
𝐸𝐸𝐼 = (𝜂𝑆,𝑜𝑛·𝐵𝐿𝐹) ― 10%+ 𝐹(2) + 𝐹(3) ― 𝐹(4) ― 𝐹(5)
Buna denklemde belirtilen;
— ηS,on : Bu Ekin 4(b) maddesinde belirtildiği gibi hesaplanan ve yüzde cinsinden ifade
edilen etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğidir.
— BLF: Biyokütle etiketi katsayısıdır. Bu katsayı; biyokütle yakıt kullanan ortam
ısıtıcıları için 1,45 ve fosil yakıt kullanan ortam ısıtıcıları için 1'dir.
— F(2): İç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde enerji
verimliliği endeksine arttıran bir etki sağlayan, değerleri birbirini dışlayan ve
birbirine eklenemeyen ve yüzde cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür.
— F(3): İç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde, enerji
verimliliği endeksine arttıran bir etki sağlayan, değerleri birbirine eklenebilen ve
yüzde cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür.
— F(4): İlave elektrik tüketiminin enerji verimlilik endeksi üzerindeki azaltan etkiye
karşılık gelen yüzde cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür.
— F(5): Kalıcı pilot alevinin güç tüketiminin ile mevsimsel ortam ısıtması enerji
verimliliğine yaptığı azaltan etkiye karşılık gelen, yüzde cinsinden ifade edilen
düzeltme faktörüdür.
(b) Etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği aşağıdaki formül ile
hesaplanır:
ηS,on= ηth,nom
Bu denklemde yer alan;
—ηth, nom : NCV’ye dayalı olarak nominal ısıl güçteki faydalı verimdir.
(c) F(2) düzeltme katsayısı: İç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları
sayesinde, mevsimsel ortam ısıtması verimliliğine arttıran bir etki sağlayan, değerleri birbirini
dışlayan ve birbirine eklenemeyen ve yüzde cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür.
Tüm ortam ısıtıcıları için F(2) düzeltme katsayısı; üründe hangi kontrol özelliğinin
bulunduğuna bağlı olarak, Tablo 4'de belirtilen katsayılardan birine eşittir ve yalnızca bir değer
seçilebilir.
Tablo 4
F(2) düzeltme katsayısı
Üründe bulunan özellik F(2)
(Yalnızca bir seçenek uygulanabilir) Yakıtla çalışan ortam ısıtıcıları
Oda sıcaklık kontrolü olmayan tek aşamalı ısıl güç 0,0 %
Oda sıcaklık kontrolü olmayan İki ya da daha fazla
manuel aşama 1,0 %
Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü 2,0 %
Elektronik oda sıcaklığı kontrolü 4,0 %
Günlük zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı
kontrolü 6,0 %
Haftalık zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı
kontrolü 7,0 %
1/6/2022 tarihinden itibaren, sıcaklık kontrolünün minimum ısıl güçte ayarlanması,
…/…./…. tarihli ve …. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katı Yakıtlı Ortam Isıtıcılarının
Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğin (2015/1185/AB) Ek-II’sinin 2 nci
maddesinde belirtilenden daha yüksek ayarlanması durumunda, katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının
emisyonları için F(2) sıfır olmalıdır. Bu ayarlamada ısıl güç nominal ısıl gücün % 50’sinden
daha yüksek olmamalıdır. 1/6/2022 tarihinden itibaren F(2) sıfır değil ise, teknik dosya
minimum ısıl güçte emisyonlar ile ilgili bilgileri içerir.
(d) F(3) düzeltme katsayısı, iç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin
katkıları sayesinde, mevsimsel ortam ısıtması verimliliğine arttıran bir etki sağlayan, değerleri
birbirine eklenebilen ve yüzde cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür.
Tüm ortam ısıtıcıları için F(3) düzeltme katsayısı, üründe hangi kontrol özelliğinin ya da
özelliklerinin bulunduğuna bağlı olarak, Tablo 5 doğrultusunda belirlenen değerlerin
toplamıdır.
Tablo 5
F(3) düzeltme katsayısı
Üründe bulunan özellik F(3)
(birden fazla seçenek uygulanabilir) Yakıtla çalışan ortam ısıtıcıları
Hareket sensörlü oda sıcaklığı kontrolü 1,0 %
Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı kontrolü 1,0 %
Mesafe kontrol seçenekli 1,0 %
1/6/2022 tarihinden itibaren, sıcaklık kontrolünün minimum ısıl güçte ayarlanması,
…/…./…. tarihli ve …. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katı Yakıtlı Ortam Isıtıcılarının
__________Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğin (2015/1185/AB) Ek-II’sinin 2 nci
maddesinde belirtilenden daha yüksek ayarlanması durumunda, katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının
emisyonları için F(2) sıfır olmalıdır. Bu ayarlamada ısıl güç nominal ısıl gücün % 50’sinden
daha yüksek olmamalıdır. 1/6/2022 tarihinden itibaren F(2) sıfır değil ise, teknik dosya
minimum ısıl güçte emisyonlar ile ilgili bilgileri içerir.
(e) İlave elektrik kullanım düzeltme katsayısı (F4) aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Bu düzeltme katsayısı, ürün çalışır ve hazırda bekleme konumundayken ilave elektrik
tüketimini hesaba katar.
Tüm ortam ısıtıcıları için ilave elektrik tüketimi düzeltme katsayısı aşağıdaki gibi
hesaplanır:
𝐹(4) = 𝐶𝐶·
0,2 𝑒𝑙𝑚𝑎𝑥 + 0,8 𝑒𝑙𝑚𝑖𝑛 + 1,3 𝑒𝑙𝑠𝑏
𝑃𝑛𝑜𝑚
·100%
Bu denklemde yer alan;
- elmax : kW cinsinden ifade edilen, nominal ısıl güçteki elektriksel güç tüketimidir
- elmin : kW cinsinden ifade edilen, minimum ısıl güçteki elektriksel güç tüketimidir.
Ürünün minimum ısıl güç sunmaması halinde, nominal ısıl güçteki elektrik gücü tüketim değeri
kullanılır.
- elsb: W cinsinden ifade edilen, ürünün hazırda bekleme konumundaki elektriksel güç
tüketimidir.
- Pnom: kW cinsinden ifade edilen, ürünün nominal ısıl gücüdür.
e) F(5) düzeltme katsayısı: Kalıcı pilot alevinin güç tüketimi ile ilgili olup aşağıdaki gibi
hesaplanır:
Bu düzeltme katsayısı kalıcı pilot alevinin güç gereksinimini hesaba katar.
Tüm ortam ısıtıcılar için bu düzeltme katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
𝐹(5) = 0,5·
𝑃𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡
𝑃𝑛𝑜𝑚
·100%
Bu denklemde yer alan;
— Ppilot: kW cinsinden ifade edilen, pilot alevinin tüketimidir.
— Pnom: kW cinsinden ifade edilen, ürünün nominal ısıl gücüdür.
EK-IX
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Amaçlı Ürün Uygunluk Doğrulaması
Bu Ekte tanımlanan doğrulama toleransları sadece Bakanlık tarafından ölçülen
parametrelerin doğrulanması ile ilgilidir ve tedarikçi tarafından teknik dosyadaki değerleri
belirlemek için izin verilen bir tolerans olarak kullanılmaz. Etiket veya ürün bilgi formundaki
değerler ve sınıflar, teknik dosyada beyan edilen değerler açısından tedarikçi lehine daha
olumlu olamaz.
Bu ekte belirtilen gereklilikler için bir ürün modelinin bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere
uygunluğu doğrulanırken, Bakanlık aşağıdaki prosedürü uygular.
(1) Bakanlık, modelin tek bir ürününü doğrular.
(2) Modelin, aşağıdaki tüm şartları sağlaması durumunda ilgili gerekliliklere uygun
olduğu kabul edilir.
(a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün
Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi uyarınca teknik dosyada beyan edilen değerler ve uygulanabilir
hallerde, bu değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, anılan madde uyarınca test
raporlarında verilen değerlere karşılık gelen değerlerden tedarikçi lehine daha olumlu
olamaz,
(b) Etikette ve ürün bilgi formunda yayımlanan değerler, beyan edilen değerlerden
tedarikçi lehine daha olumlu olamaz ve gösterilen enerji verimliliği sınıfı beyan edilen
değerlere göre belirlenen sınıftan tedarikçi lehine daha olumlu olamaz,
(c) Bakanlık modelin bir birimini test ettiğinde, belirlenen değerler (testte ölçülen
ilgili parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler) Tablo 6'da
belirtilen ilgili doğrulama toleranslarına uygun olmalıdır. Birim, Ek-VIII’de tanımlanan
ölçümleri gerçekleştirmek için tedarikçi tarafından kullanılan yakıt ile aynı özelliklere
sahip yakıt ile test edilmelidir.
(3) Bu Ekin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sonuçlara ulaşılamaması
durumunda, modelin ve tedarikçinin teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenen tüm
modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
(4) Bu Ekin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sonuca ulaşılamaması halinde
Bakanlık test için aynı modelden üç ilave numune daha alarak test eder. Alternatif olarak,
seçilmiş olan üç ilave birim, tedarikçinin teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenmiş
olan bir veya birden fazla farklı modelden olabilir.
(5) Bu üç ürün için belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması Tablo 6'da verilen ilgili
toleranslara uygunsa, model geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.
(6) Bu Ekin beşinci fıkrasında atıfta bulunulan sonuca ulaşılamadığında, modelin ve
tedarikçinin teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenen model ve diğer eşdeğer
modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
(7) Bakanlık, bu Ekin (3) ve (6) numaralı fıkralarına göre, modelin uygunsuz olduğuna
dair karar alınmasını takiben, ilgili tüm bilgileri Komisyona ve AB üyesi ülkelere Ticaret
Bakanlığı aracılığıyla gecikmeksizin bildirir.
Bakanlık, Ek-VIII’de belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.
Bakanlık, sadece Tablo 6’de belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve bu ekte
belirtilen gereklilikler için sadece bu Ekin (1) ila (7) numaralı fıkraları arasında açıklanan
prosedürleri kullanır. Uyumlaştırılmış standartlarda ya da diğer herhangi bir ölçüm yönteminde
belirtilen başka hiçbir tolerans uygulanmaz.
Tablo 6
Doğrulama Toleransları
Parametre Doğrulama Toleransı
Enerji verimliliği endeksi
(EEI)
Belirlenen değer, beyan edilen değerden % 8’den daha fazla
düşük olamaz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KATI YAKITLI KAZANLAR İLE KATI YAKITLI KAZAN, EK ISITICILAR,
SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZLARI
PAKETLERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ TASLAĞI
(2015/1187/AB) (SGM: 2021/…)
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; 70 kilowatt (kW) veya altında nominal ısıl güce sahip
katı yakıtlı kazanlar ile bu kazanlar, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi
cihazları paketlerinin enerji etiketlemesine ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine dair
gereklilikleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 70 kW veya altında nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı
kazanlar ile bu kazanlar, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketlerini kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Sadece sıcak içme veya kullanma suyu sağlamak amacıyla ısı üreten kazanları,
b) Buhar veya hava gibi gaz haldeki ısı aktarım maddesini ısıtmaya ve dağıtmaya yarayan
kazanları,
c) Azami elektrik kapasitesi 50 kW veya üzerindeki katı yakıtlı kojenerasyon kazanlarını,
ç) Ağaçsı olmayan biyokütle yakıtlı kazanları,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik
Düzenlemeler Kanununa ve 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) 02/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri
Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen tanımlara ek olarak bu Tebliğ’de geçen
tanımlardan;
a) AB: Avrupa Birliği’ni,
b) Ağaçsı biyokütle: Kütük, yontulmuş odun, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun, briket
şeklindeki sıkıştırılmış odun ve talaş dahil olmak üzere, ağaçlardan, çalılardan ve ağaçsılardan
oluşan biyokütleyi,
c) Ağaçsı olmayan biyokütle: Saman, fil otu, kamışlar, çekirdek içleri, tahıllar, zeytin
çekirdekleri, zeytin küspesi ve fındık kabukları dahil, ağaçsı biyokütle haricindeki biyokütleyi,
ç) Ağaçsı olmayan biyokütle kazanı: Tercih edilen yakıt olarak ağaçsı olmayan biyokütle
kullanan ve bunun için listelenmiş diğer uygun yakıtlar arasında, ağaçsı biyokütle, fosil yakıt
ya da biyokütle ve fosil yakıt karışımı bulunmayan biyokütle kazanını,
d) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
e) Biyokütle: Balıkçılık ve su ürünleri dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal
maddelerin dahil olduğu tarım, ormancılık ve ilgili sanayilerden gelen biyolojik kökenli ürünler,
atıklar ve kalıntıların biyolojik olarak ayrıştırılabilir kısımlarının yanı sıra, endüstriyel ve
kentsel atıklarının ayrıştırılabilir kısımlarını,
f) Biyokütle kazanı: Tercih edilen yakıt olarak biyokütle kullanan katı yakıtlı kazanı,
g) Diğer uygun yakıt: Kurulum yapanlara ve nihai kullanıcılara yönelik kullanım
kılavuzunda, tedarikçilerin ücretsiz erişilebilen internet sayfalarında, teknik tanıtım materyal
ve reklamlarında bahsedilen, tedarikçinin talimatlarına göre katı yakıtlı kazanda kullanılabilen,
tercih edilen yakıt haricindeki her türlü katı yakıtı,
ğ) Ek ısıtıcı: 28/03/2018 tarihli ve 30374 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahal
Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı
Paketleri ve Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji
Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM:2018/1) kapsamı içerisine giren ikincil kazan veya ısı
pompasını veyahut ısı ihtiyacının birincil katı yakıtlı kazanın nominal ısıl gücünden fazla
olduğu durumlarda ekstra ısı üreten ikincil bir katı yakıtlı kazanı,
h) Fosil yakıt: Taş kömürü, linyit kömürü, kok kömürü, bitümlü kömür ve bu Tebliğin
amaçları doğrultusunda turba kömürü dahil olmak üzere, biyokütle haricindeki yakıtı,
ı) Güneş enerjisi cihazı: Piyasada ayrı ayrı bulunan, sadece güneş enerjisiyle çalışan
sistemi, güneş kolektörünü, güneş enerjisi sıcak su depolama tankını veya kolektör döngüsü
içerisindeki bir pompayı,
i) Güneş enerjisi sıcak su depolama tankı: Bir veya birden fazla güneş kolektörünün
ürettiği ısı enerjisinin depolandığı sıcak su depolama tankını,
j) Güneş kolektörü: Küresel güneş ışınımını absorbe edecek ve böylelikle ürettiği ısı
enerjisini içinden geçen sıvıya iletecek şekilde tasarlanan cihazı,
k) Katı yakıt: Katı biyokütle ve katı fosil yakıtlar da dahil olmak üzere, normal oda
sıcaklıklarında katı halde bulunan yakıtı,
l) Katı yakıtlı ısı üreteci: Katı yakıtlı kazanın katı yakıtların yanması ile ısı üreten
parçasını,
m) Katı yakıtlı kazan: Bir veya daha çok kapalı ortamın iç sıcaklığını istenilen seviyeye
getirmek ve bu seviyeyi korumak için çevreleyen ortama ısı kaybı nominal ısıl gücünün%6’sını
geçmeyecek şekilde, su bazlı merkezi ısıtma sistemine ısı sağlayan bir veya birden fazla katı
yakıtlı ısı üreteciyle donatılmış bir cihazı,
n) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketi: Nihai kullanıcılara sunulan, içerisinde bir veya birden fazla ek ısıtıcıyla, bir veya birden
fazla sıcaklık kontrolü veya bir veya birden fazla güneş enerjisi cihazıyla birleştirilmiş katı
yakıtlı kazan bulunan paketi,
o) Katı yakıtlı kojenerasyon kazanı: Aynı anda ısı ve elektrik üretme kabiliyetine sahip
olan katı yakıtlı kazanı,
ö) Kombi kazanı: Harici bir içme veya kullanma suyu kaynağına bağlı olan ve belirli
sıcaklık seviyelerinde, miktarlarında ve akış hızlarında sıcak içme veya kullanma suyu
sağlamak için ısı vermek üzere tasarlanmış katı yakıtlı kazanı,
p) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
r) Nominal ısıl güç (Pr): Tercih edilen yakıt ile kapalı ortamların ısıtılması sağlanırken,
katı yakıtlı kazandan elde edileceği beyan edilen ve kW cinsinden ifade edilen ısıl gücü,
s) Sadece güneş enerjisiyle çalışan sistem: Piyasada tek ünite halinde bulunan ve bir veya
birden fazla muhtemel yedek daldırma tipi elektrikli ısıtıcı hariç ısı üretecine sahip olmayan,
bir veya daha fazla güneş kolektörü ve güneş enerjisi sıcak su depolama tankları ile kolektör
döngüsü içerisindeki muhtemel pompalar ve diğer parçalarla donatılmış bir cihazı,
ş) Sıcak su depolama tankı: Bir veya birden fazla muhtemel yedek daldırma tipi elektrikli
ısıtıcı hariç herhangi bir ısı üreteciyle donatılmamış, her tür katkı maddesi dahil su veya ortam
ısıtma amaçlarına yönelik sıcak su depolama kabını,
t) Sıcaklık kontrol cihazı: İstenilen oda sıcaklığı ___________değeri ve zamanlamasıyla ilgili olarak
nihai kullanıcıyla ara yüz bağlantısına sahip ve merkezi işleme ünitesi gibi katı yakıtlı kazan
ara yüzüne ilgili verileri ileten, böylece oda sıcaklığını/sıcaklıklarını düzenlemeye yardımcı
olan ekipmanı,
u) Su bazlı merkezi ısıtma sistemi: Bina ısıtması veya bölgesel ısıtma şebekeleri dahil
olmak üzere, binaların veya bunların bir kısmı içerisindeki kapalı ortamların ısıtılması amacıyla
merkezi olarak üretilen ısıyı, ısı yayan cihazlara dağıtmak için ısı aktarım maddesi olarak su
kullanan bir sistemi,
ü) Tercih edilen yakıt: Tedarikçinin talimatlarına göre kazan için tercihen kullanılacak
tek katı yakıtı,
v) Yedek daldırma tipi ısıtıcı: Sıcak su depolama tankının bir parçası olan ve bakım
süreleri de dahil olmak üzere sadece harici ısı kaynağı beslemesi arızalandığında veya servis
dışı kaldığında ısı üreten veya güneş enerjisi sıcak su depolama tankının bir parçası olup güneş
enerjisi ısıtma kaynağı gerekli konfor seviyesini karşılamaya yeterli gelmediğinde ısı sağlayan
Joule etkili bir elektrikli rezistanslı ısıtıcıyı,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğ eklerinin amaçları bakımından, ilave tanımlar Ek-I'de belirtilmiştir.
Tedarikçilerin sorumlulukları ve zaman çizelgesi
MADDE 5 - (1) 01/06/2022 tarihinden itibaren, katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık
kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazlarından oluşan paketlere entegre edilenler de dahil
olmak üzere, katı yakıtlı kazanları piyasaya arz eden veya hizmete sunan tedarikçiler aşağıdaki
yükümlülükleri yerine getirir:
a) Her katı yakıtlı kazan için Ek-III’ün 1.1 maddesinde belirtilen bilgileri içeren ve burada
belirtilen formatta basılmış, Ek-II’de belirtilen enerji verimliliği sınıflarına uygun bir etiket
verilir. Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazlarından
oluşan paketlere entegre edilmek üzere tasarlanan her bir katı yakıtlı kazan için ise Ek III’ün 2
nci maddesine uygun ikinci bir etiket verilir.
b) Her katı yakıtlı kazan modeli için satıcılara, Ek-III’ün 1.1 maddesinde belirtilen
bilgileri içeren ve burada belirtilen formata sahip olan, Ek-II’de belirtilen enerji verimliliği
sınıflarına uygun bir elektronik etiketi hazır bulundurur.
c) Ek-IV’ün 1 inci maddesine uygun olarak, her bir katı yakıtlı kazan için bir ürün bilgi
formu verilir. Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi
cihazlarından oluşan paketlere entegre edilmek üzere tasarlanan her bir katı yakıtlı kazan için
ise Ek-IV’ün 2 nci maddesine uygun olarak ikinci bir bilgi formu verilir.
ç) Her katı yakıtlı kazan modeli için satıcılara, Ek-IV’ün 1 inci maddesine uygun olarak
bir elektronik ürün bilgi formu hazır bulundurulur.
d) Bakanlığın, Komisyon’un ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin talebi üzerine, Ek-V’in 1
inci maddesi gereği teknik dosya sunulur.
e) Belirli bir katı yakıtlı kazan modeliyle ilgili olan ve enerjiyle ilgili bilgiler veya fiyat
bilgisi içeren herhangi bir reklam, o modelin enerji verimliliği sınıfına bir referansı da içerir.
f) Belirli bir katı yakıtlı kazan modeli ile ilgili olan ve ona özgü teknik parametreleri
açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyali, o modelin enerji verimliliği sınıfına ait bir
referansı da içerir.
(2) 01/06/2022 tarihinden itibaren, katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol
cihazları ve güneş enerjisi cihazlarından oluşan paketleri piyasaya arz eden veya hizmete sunan
tedarikçiler, aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:
a) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazlarından
oluşan her paket için Ek-III 2 nci maddede belirtilen bilgileri içeren ve burada belirtilen
formatta basılmış, Ek II’de belirtilen enerji verimliliği sınıflarına uygun bir etiket verilir.
b) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketinden oluşan her model için satıcılara, Ek-III 2 nci maddede belirtilen bilgileri içeren ve
burada belirtilen formatta, Ek-II’de belirtilen enerji verimliliği sınıflarına uygun bir elektronik
etiket hazır bulundurulur.
c) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazlarından
oluşan her paket için Ek-IV’ün 2 nci maddesine uygun olarak bir ürün bilgi formu sağlanır.
ç) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketinden oluşan her model için satıcılara, Ek-IV 2 nci maddeye uygun olarak bir elektronik
ürün bilgi formu hazır bulundurulur.
d) Komisyonun, Avrupa Birliği üye ülkelerinin veya Bakanlığın talebi üzerine, Ek-V’in
2 nci maddesine uygun olarak teknik dosya sunulur.
e) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketinden oluşan belirli bir modelle ilgili olan ve enerjiyle ilgili bilgiler veya fiyat içeren
herhangi bir reklam, o modelin enerji verimliliği sınıfına ait bir referansı da içerir.
f) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketinden oluşan ve o modele özgü teknik parametreleri açıklayan belirli bir modelle ilgili ve
herhangi bir teknik tanıtım materyali, o modelin enerji verimliliği sınıfına ait bir referansı da
içerir.
Satıcıların sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Katı yakıtlı kazan satıcıları aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:
a) Her katı yakıtlı kazan satış noktasında, tedarikçi tarafından bu Tebliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrası ya da ikinci fıkrasına uygun olarak sağlanan etiketi katı yakıtlı
kazanın ön dış tarafında açıkça görülebilir bir şekilde bulundurur.
b) Nihai kullanıcının ürünün teşhirini görmesinin beklenmediği hallerde satış, kiralama
veya taksitle satış için sunulan katı yakıtlı kazanlar, tedarikçilerin Ek-VI’nın 1 inci maddesi
gereği sağladığı bilgilerle pazarlanır; ancak teklifin internet yoluyla yapıldığı durumlarda Ek-
VII hükümleri uygulanır.
c) Enerji ile ilgili bilgileri veya fiyat bilgisini içeren belirli bir katı yakıtlı kazan modeline
yönelik herhangi bir reklam o modelin enerji verimliliği sınıfını da belirtir.
ç) Belirli bir katı yakıtlı kazan modelinin o modele özgü teknik parametrelerini açıklayan
her türlü teknik tanıtım materyali, o modelin enerji verimliliği sınıfını da belirtir.
(2) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi
cihazlarından oluşan paketlerde, satıcıların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Belli bir paket için yapılan herhangi bir teklif, ürün üzerinde bu Tebliğin 5 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereği tedarikçi tarafından sağlanan etiketle ve aynı
maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği tedarikçinin sağladığı ürün bilgi formu ile
sergilenerek o paketin özelliklerine uygun şekilde belirlenen enerji verimliliği sınıfını içerir.
b) Nihai kullanıcının paketin teşhirini görmesinin beklenmediği hallerde satış, kiralama
veya taksitle satış için sunulan katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş
enerjisi cihazları paketleri, Ek-VI’nın 2 nci maddesi gereğince sağlanan bilgilerle pazarlanır;
ancak teşhirin internet üzerinden yapıldığı durumlarda Ek-VII hükümleri uygulanır.
c) Enerji ile ilgili bilgileri veya fiyat bilgisini içeren katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar,
sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları paketinden oluşan belli bir modelle ilgili
herhangi bir reklam, o modelin enerji verimliliği sınıfını da içerir.
ç) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketinden oluşan belli bir modelle ilgili olan ve o modele özgü teknik parametreleri açıklayan
her türlü teknik tanıtım materyali, o modelin enerji verimliliği sınıfını da belirtir.
Ölçüm ve hesaplama yöntemleri
MADDE 7 - (1) 5 inci ve 6 ncı maddeler uyarınca sağlanan bilgiler, Ek-VIII’de belirtilen,
kabul edilmiş son teknolojileri dikkate alan güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm ve
hesaplama yöntemleriyle elde edilir. Enerji verimliliği endeksi Ek-IX’da belirtilen şekilde
hesaplanır.
Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama işlemi
MADDE 8 - (1) Bakanlık, katı yakıtlı kazanların ve katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar,
sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazlarından oluşan paketlerin beyan edilen enerji
verimliliği sınıfının bu Tebliğe uygunluğunu değerlendirirken, Ek-X’da düzenlenen yöntemi
uygular.
Danışma Kurulu işlemleri
MADDE 9 - (1) Bakanlık, teknolojik gelişmeler ışığında kombi kazanı etiketlerinde su
ısıtma verimlilik sınıfına yer verilmesinin uygun olup olmayacağı hususlarında çalışmalar
yapmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım
sağlar.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği'nin 2010/30/AB sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konseyi Direktifi’ni uygulayan 27/04/2015 tarihli ve 2015/1187/AB sayılı Katı Yakıtlı
Kazanların Enerji Etiketlemesi ile Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazları
ve Güneş Enerjisi Cihazları Paketlerine İlişkin Komisyon Tüzüğü esas alınarak Avrupa Birliği
mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Yürürlük
MADDE 11 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
EK-I
Ek-II’den Ek-X’a kadar Uygulanacak Tanımlar
Ek-II’den Ek-X’a kadar olan eklerin amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar uygulanır;
(1) Model tanımlayıcı: Belli bir katı yakıtlı kazan modelini veya katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar,
sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazlarından oluşan paketleri, aynı ticari markaya
veya tedarikçi adına sahip diğer modellerden ayırt etmeye yarayan genellikle alfanümerik olan
kodu,
(2) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği (ηs): Katı yakıtlı kazanın sağladığı, bir ısıtma
sezonu için belirlenmiş ortam ısıtma ihtiyacı ile bu ihtiyacı karşılamak için gereken yıllık güç
tüketimi arasındaki yüzde (%) cinsinden oranı,
(3) Elektrik verimliliği (ηel): Toplam enerji girdisinin GCV açısından veya CC ile çarpılmış
nihai enerji açısından ifade edildiği, katı yakıtlı kojenerasyon kazanının ürettiği elektriğin
toplam enerji girdisine yüzde cinsinden oranını,
(4) Brüt kalori değeri (GCV): Uygun nem içeriğine sahip birim miktardaki yakıt, oksijen ile
tamamen yandığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına döndüğünde salınan toplam ısı
miktarını ifade eder ve bu ısı yakıtta bulunan hidrojenin yanmasıyla oluşan su buharının
yoğuşma ısısını da içerir.
(5) Dönüşüm katsayısı (CC): Dönüşüm katsayısı değeri olarak CC = 2,5’i,
(6) Sıcaklık kontrol formu: Mahal Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık
Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketleri ve Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş
Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğin (SGM:2018/1) 5 inci
maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi gereği, sıcaklık kontrol cihazları için sağlanması
gereken ürün bilgi formunu,
(7) Kazan formu: Katı yakıtlı kazanlar için bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi gereği sağlanması gereken ürün bilgi formunu; katı yakıtlı kazanlar haricindeki kazanlar
için ise Mahal Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş
Enerjisi Cihazı Paketleri ve Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı
Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğin (SGM:2018/1) 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi gereği, bu tip kazanlar için sağlanması gereken ürün bilgi formunu,
(8) Güneş enerjisi cihazı formu: Mahal Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık
Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketleri ve Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş
Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğin (SGM:2018/1) 5 inci
maddesinin sekizinci fıkrasının (a) bendi gereği, güneş enerjisi cihazları için sağlanması
gereken ürün bilgi formunu,
(9) Isı pompası formu: Mahal Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık Kontrolü
ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketleri ve Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi
Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğin (SGM:2018/1) 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi, gereği ısı pompaları için sağlanması gereken ürün bilgi formunu,
(10) Yoğuşmalı kazan: Normal çalışma koşullarında ve belirtilen çalışma suyu sıcaklıklarında,
yanma ürünlerindeki su buharını, ısıtma amaçları doğrultusunda bu su buharının yoğunlaşma
ısısından faydalanılarak kısmen yoğuşturan katı yakıtlı kazanı,
(11) Diğer ağaçsı biyokütle: %25 veya altında nem içeriğine sahip kütük, %15 veya daha
yüksek nem içeriğine sahip yontulmuş odun, pelet veya briket şeklindeki sıkıştırılmış odun veya
%50 veya altında nem içeriğine sahip talaş haricindeki ağaçsı biyokütleyi,
(12) Nem içeriği: Katı yakıtlı kazanlarda kullanılan yakıtın içerisindeki su kütlesinin yakıtın
toplam kütlesine oranını,
(13) Diğer fosil yakıt: Bitümlü kömür, linyit kömürü (briketler dahil), kok kömürü, taş kömürü
veya harmanlanmış fosil yakıt briketleri haricindeki fosil yakıtı,
(14) Maksimum ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi (elmax): Yedek ısıtıcıdan ve dahili
ikincil emisyon azaltıcı ekipmandan kaynaklanan elektrik tüketimi hariç olmak üzere, nominal
ısıl güçte katı yakıtlı kazanın tükettiği elektrik enerjisini kW cinsinden,
(15) Minimum ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi (elmin): Yedek ısıtıcıdan ve dahili ikincil
emisyon azaltıcı ekipmandan kaynaklanan elektrik tüketimi hariç olmak üzere, katı yakıtlı
kazanın uygulanabilir kısmi yükteyken tükettiği elektrik enerjisini kW cinsinden,
(16) Yedek ısıtıcı: Sadece katı yakıtlı kazanın ya da su bazlı merkezi ısıtma sisteminin
donmasını engellemek için veya harici ısı kaynağının beslemesi bozulduğunda (bakım süreleri
dahil) ya da servis dışı kaldığında ısı üreten Joule etkili elektrik rezistans elemanını,
(17) Uygulanabilir kısmi yük: Otomatik beslemeli katı yakıtlı kazanlar için nominal ısıl
gücünün %30’unda çalışmayı ve nominal ısıl gücünün %50’sinde çalıştırılabilen manuel
beslemeli katı yakıtlı kazanlar için nominal ısıl gücün %50’sinde çalışmayı,
(18) Hazırda bekleme konumunda güç tüketimi (PSB): Bir katı yakıtlı kazanın, dahili ikincil
emisyon azaltıcı ekipmandan kaynaklanan hariç olmak üzere hazırda bekleme durumundaki
kW cinsinden enerji tüketimini,
(19) Hazırda bekleme konumu: Ürünün belirsiz bir süreyle tasarlandığı şekilde çalışması ve
sadece yeniden etkinleştirme veya yeniden etkinleştirme ile sadece devreye alınan yeniden
etkinleştirmenin göstergesi ve/veya bilgi veya durum gösterme işlevlerini yerine getirmesi için
elektrik güç kaynağının enerji girişine dayanan durumu,
(20) Etkin konumda mevsimsel ortam ısıtma enerji verimliliği (ηson);
a) Otomatik beslemeli katı yakıtlı kazanlar için, nominal ısıl güçteki faydalı verimin ve nominal
ısıl gücün %30’undaki faydalı verimin ağırlıklı ortalamasını,
b) Sürekli modda nominal ısıl gücünün %50’sinde çalıştırılabilen manuel beslemeli katı yakıtlı
kazanlar için, nominal ısıl güçteki faydalı verim ile nominal ısıl gücünün %50’sindeki faydalı
verimin ağırlıklı ortalamasını,
c) Sürekli modda nominal ısıl gücünün %50 veya aşağısında çalıştırılamayan manuel beslemeli
katı yakıtlı kazanlar için, nominal ısıl gücündeki % cinsinden ifade edilen faydalı verimi,
ç) Katı yakıt kojenerasyon kazanları için, nominal ısıl güçteki faydalı verimi,
(21) Faydalı verim (η): Faydalı ısıl gücün, enerji girdisinin GCV veya CC ile çarpılmış nihai
enerji olarak ifade edilen toplam enerji girdisine oranını % cinsinden,
(22) Faydalı ısıl güç (P): Katı yakıtlı kazanın ısı taşıyıcısına iletilen ısıl gücünü kW cinsinden,
(23) Fosil yakıt kazanı: Tercih edilen yakıt olarak fosil yakıta veya biyokütle ve fosil yakıt
karışımına sahip olan katı yakıtlı kazanı,
(24) Brüt nemsiz kalori değeri (GCVmf): Birim miktar yakıtta bulunan hidrojenin yanmasıyla
oluşan su buharının yoğuşma ısısını da içeren, içerisindeki nemi kurutulmuş bir birim
miktarındaki yakıt oksijen ile tamamen yandığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına
döndüğünde salınan toplam ısı miktarını,
(25) Eşdeğer model: Aynı tedarikçi tarafından piyasaya arz edilmiş başka bir model olarak bu
Tebliğin Ek-V’in 1 inci maddesindeki Tablo-4’te belirtilen aynı teknik parametrelere sahip
olarak piyasaya arz edilen modeli,
ifade eder.
EK-II
Enerji Verimliliği Sınıfları
1. Bir katı yakıtlı kazanın enerji verimliliği sınıfı, Tablo-1’de belirtilen enerji verimliliği
endeksi temel alınarak belirlenir. Bir katı yakıtlı kazanın enerji verimliliği endeksi ise Ek-IX’a
uygun olarak hesaplanır.
Tablo-1
Katı yakıtlı kazanın enerji verimliliği sınıfı
Enerji Verimliliği Sınıfı Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)
A+++ EEI ≥ 150
A++ 125 ≤ EEI < 150
A+ 98 ≤ EEI < 125
A 90 ≤ EEI < 98
B 82 ≤ EEI < 90
C 75 ≤ EEI < 82
D 36 ≤ EEI < 75
E 34 ≤ EEI < 36
F 30 ≤ EEI < 34
G EEI < 30
EK-III
Etiketler
1. Katı Yakıtlı Kazanlar
1.1 Etiket
a) Etiket, aşağıdaki bilgileri içerir:
I) Tedarikçinin adı veya ticari markası.
II) Tedarikçinin model tanımlayıcısı.
III) Ortam ısıtması fonksiyonu.
IV) Ek-II gereğince belirlenen enerji verimliliği sınıfı. Katı yakıtlı kazanın enerji verimliliği
sınıfını içeren okun ucu ilgili enerji verimliliği sınıfının ucu ile aynı yükseklikte konumlanır.
V) En yakın tam sayıya yuvarlanmış olarak, kW cinsinden nominal ısıl güç.
VI) Kombi kazanları için ayrıca, ilave su ısıtması fonksiyonu.
VII) Katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için ayrıca, ilave elektrik üretim fonksiyonu.
b) Katı yakıtlı kazanların etiket tasarım özellikleri, bu Ekin 3 üncü maddesine uygun olmak
zorundadır. İstisna olarak, bir modele 19/10/2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Çevre Etiketi Yönetmeliği’nin 20 nci maddesinde atıfta bulunulan çevre etiketi
verilmesi halinde çevre etiketinin bir kopyası eklenebilir.
2. Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Güneş Enerjisi
Cihazlarından Oluşan Paketler
2.1. A+++ ile G enerji verimliliği sınıfları arasındaki katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık
kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazlarından oluşan paketlerin etiketi
a) Etiket, aşağıdaki bilgileri içerir:
I) Satıcının ve tedarikçinin adı veya ticari markası.
II) Satıcının veya tedarikçinin model(ler) tanımlayıcısı.
III) Ortam ısıtması fonksiyonu.
IV) Katı yakıtlı kazanın Ek-II gereğince belirlenen enerji verimliliği sınıfı.
V) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları paketine
güneş kolektörü, sıcak su depolama tankı, sıcaklık kontrol cihazı veya ek ısıtıcının dahil olup
olmadığına dair işaretler dahil edilebilir.
VI) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketinin Ek-IV’ün 2 nci maddesi gereği belirlenen enerji verimliliği sınıfı. Katı yakıtlı kazan,
ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları paketinin enerji verimliliği
sınıfını belirten okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfının ucuyla aynı yükseklikte bulunur.
b) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketlerinin etiket tasarım özellikleri bu Ekin 4 üncü maddesine uygun olur. Katı yakıtlı kazan,
ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları paketleri için enerji verimliliği
sınıfı A+++ ile D arası olacaktır. Bu nedenle A+++’dan G’ye kadar olan ölçekte, E’den G’ye kadar
olan sınıflar dahil edilmeyebilir.
3. Katı Yakıtlı Kazanlar İçin Etiket Tasarımı Aşağıdaki Gibi Olur.
Buna göre;
a) Etiket en az 105 mm genişlikte ve 200 mm yüksekliğindedir. Etiketin daha geniş formatta
basılması durumunda içeriği yine yukarıda belirtilen özelliklerle aynı orantıda kalır.
b) Etiketin arka plan beyazdır.
c) Renkler CMYK – Cyan (camgöbeği), magenta (mor pembe), yellow (sarı) ve black (siyah)
şeklinde kodlanır. Örneğin: 00-70-X-00: %0 camgöbeği, %70 magenta, %100 sarı, %0 siyah
demektir.
ç) Etiket aşağıdaki gereklilikleri karşılar (sayılar yukarıdaki şekilden alıntılanmıştır):
❶AB etiket sınır çizgisi: 4 punto, renk: camgöbeği %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.
❷ AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.
❸ Enerji etiketi: Renk: X-00-00-00. Piktogram, tarif edildiği gibi: AB logosu + enerji etiketi:
genişlik 86 mm, yükseklik 17 mm.
❹ Logo alt sınır çizgisi: 1 punto, renk: camgöbeği %100, uzunluk 86 mm.
❺ Ortam ısıtması fonksiyonu: Piktogram, tarif edildiği gibi
❻ Sırasıyla A++ ile G arası ve A+++ ile D arası ölçekler:
- Ok işareti: yükseklik: 5 mm, boşluk 1.3 mm, renkler:
En yüksek sınıf: X-00-X-00
İkinci sınıf: 70-00-X-00
Üçüncü sınıf: 30-00-X-00
Dördüncü sınıf: 00-00-X-00
Beşinci sınıf: 00-30-X-00
Altıncı sınıf: 00-70-X-00
Yedinci sınıf: 00-X-X-00
Sekizinci sınıf: 00-X-X-00
Son sınıf: 00-X-X00
- Metin: yazı tipi Calibri bold, 14 punto, büyük harf, beyaz, ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek
satıra hizalı;
- Ok işareti: yükseklik: 7 mm, boşluk 1 mm, renkler;
En yüksek sınıf: X-00-X-00
İkinci sınıf: 70-00-X-00
Üçüncü sınıf: 30-00-X-00
Dördüncü sınıf: 00-00-X-00
Beşinci sınıf: 00-30-X-00
Altıncı sınıf: 00-70-X-00
Son sınıf: 00-X-X-00
- Metin: yazı tipi Calibri bold, 16 punto, büyük harf, beyaz, ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek
satıra hizalı;
❼Enerji verimliliği sınıfı:
- Ok işareti: genişlik: 22 mm, yükseklik: 12 mm, %100 siyah;
- Metin: yazı tipi Calibri bold, 24 punto, büyük harf, beyaz, ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek
satıra hizalı.
❽ Nominal ısıl güç:
- Sınır: 2 punto – renk: camgöbeği %100 – yuvarlak köşeler: 3,5 mm.
- Değer ‘YZ’: yazı tipi Calibri bold, 45 punto, %100 siyah,
- Metin ‘kW’: yazı tipi Calibri regular 30 punto, %100 siyah.
❾ Su ısıtması fonksiyonu:
- Piktogram, tarif edildiği gibi
- Sınır: 2 punto, renk: camgöbeği %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.
❿ Elektrik fonksiyonu:
- Piktogram, tarif edildiği gibi
- Sınır: 2 punto, renk: camgöbeği %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.
⓫ Etiketin verildiği yıl ve Tebliğin AB mevzuatındaki numarası:
- Metin: yazı tipi Calibri bold, 10 punto.
⓬ Tedarikçinin adı veya ticari markası:
Tedarikçinin model tanımlayıcısı: Tedarikçinin adı veya ticari markası ile model
tanımlayıcısı 86x12 mm’lik bir alana sığar.
4. Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Güneş Enerjisi
Cihazları Paketlerinin Etiket Tasarımı Aşağıdaki Gibi Olmalıdır.
Buna göre;
a) Etiket en az 210 mm genişlikte ve 297 mm yüksekliktedir. Etiketin daha büyük formatta
basılması halinde içeriği yukarıda belirtilen özelliklerle yine aynı orantıda kalır.
b) Etiketin arka plan beyaz olur.
c) Renkler CMYK (cyan, magenta, yellow,black)– camgöbeği, magenta, sarı ve siyah şeklinde
kodlanır, örneğin: 00-70-X-00: %0 camgöbeği, %70 magenta, %100 sarı, %0 siyah demektir.
ç) Etiket aşağıdaki gereklilikleri karşılar (sayılar yukarıdaki şekilden alıntılanmıştır):
❶ AB etiket sınır çizgisi: 6 punto, camgöbeği %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.
❷ AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.
❸ Enerji etiketi: Renk: X-00-00-00. Piktogram, tarif edildiği gibi: AB logosu + enerji etiketi:
genişlik 191 mm, yükseklik 37 mm.
❹ Logo alt sınır çizgisi: 2 punto, renk: camgöbeği %100, uzunluk 191 mm.
❺ Ortam ısıtması fonksiyonu: Piktogram, tarif edildiği gibi
❻ Katı yakıtlı kazan:
- Piktogram, tarif edildiği gibi
Katı yakıtlı kazan enerji verimliliği:
- Ok işareti: genişlik: 24 mm, yükseklik: 14 mm, %100 siyah,
- Metin: yazı tipi Calibri bold, 28 punto, büyük harf, beyaz, ‘+’ sembolleri: üstsimge, tek satıra
hizalı.
- Kenar: 3 nk, renk: camgöbeği %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.
❼ Güneş kolektörü, sıcak su depolama tankları, sıcaklık kontrol cihazları ve ek ısıtıcılar olan
paket:
- Piktogramlar, tarif edildiği gibi
- ‘+’ sembolü: yazı tipi Calibri bold, 50 punto, camgöbeği %100,
- Kutular: genişlik 12 mm, yükseklik 12 mm, kenar 4 punto, camgöbeği %100
- Kenar: 3 punto, renk: camgöbeği %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.
❽ A+++ ile G arası ölçek, kenarlı:
- Ok işareti: yükseklik: 15 mm, boşluk 3 mm, renkler:
En yüksek sınıf: X-00-X-00,
İkinci sınıf:70-00-X-00,
Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,
Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,
Beşinci sınıf: 00-30-X-00,
Altıncı sınıf: 00-70-X-00,
Yedinci sınıf: 00-X-X-00,
Varsa, Son sınıflar: 00-X-X-00,
- Metin: yazı tipi Calibri bold, 30punto, büyük harf, beyaz, ‘+’ sembolleri: üstsimgeyle, tek
satıra hizalı;
- Kenar: 3 punto, renk: camgöbeği %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.
❾ Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketine ilişkin enerji verimliliği sınıfı:
- Ok işareti: genişlik 33 mm, yükseklik 19 mm, %100 siyah
-Metin: yazı tipi Calibri bold, 40 punto, büyük harf, beyaz, ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek
satıra hizalı.
❿ Etiketin verildiği yıl ve Tebliğin AB mevzuatındaki numarası:
- Metin: yazı tipi Calibri bold, 12 punto.
⓫ Satıcının veya tedarikçinin adı ya da ticari markası:
⓬ Satıcının veya tedarikçinin model tanımlayıcısı: Satıcının veya tedarikçinin adı/ ticari
markası ve model tanımlayıcısı 191x19 mm’lik bir alana sığar.
EK-IV
Ürün Bilgi Formu
1. Katı Yakıtlı Kazanlar
1.1. Katı yakıtlı kazanın ürün bilgi formundaki bilgiler aşağıdaki sırada verilir ve bu bilgiler
ürün broşüründe veya ürün ile ürünle birlikte verilen diğer yazılı dokümanlarda yer alır:
a) Tedarikçinin adı veya ticari markası.
b) Tedarikçinin model tanımlayıcısı.
c) Ek-II gereğince belirlenen, modelin enerji verimliliği sınıfı,
ç) En yakın tam sayıya yuvarlanmış olarak, kW cinsinden nominal ısıl gücü.
d) Ek-IX’a göre hesaplanan ve en yakın tam sayıya yuvarlanan enerji verimliliği endeksi.
e) Ek-VIII’a göre hesaplanan ve en yakın tam sayıya yuvarlanan, % cinsinden ifade edilen
mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği.
f) Katı yakıtlı kazan monte edildiği, kurulduğu veya bakımı yapıldığı zaman alınacak her türlü
özel tedbirler.
g) Katı yakıtlı kojenerasyon kazanı için en yakın tam sayıya yuvarlanan ve % cinsinden ifade
edilen elektrik verimliliği.
1.2. Bir ürün bilgi formu, aynı tedarikçinin tedarik ettiği bir dizi katı yakıtlı kazan modelini
içerebilir.
1.3. Ürün bilgi formunun içerdiği bilgiler renkli ya da siyah beyaz olarak etiketin kopyası
şeklinde verilebilir. Böyle olduğunda, hali hazırda etikette gösterilmeyen ve bu Ekin 1 nci
maddesinin birinci fıkrasında sıralanan bilgiler de verilir.
2. Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazlar ve Güneş Enerjisi
Cihazlarından Oluşan Paketler
2.1. Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazlarından
oluşan paketlere ait bilgi formları, uygulanabilir olduğunda sunulan paketin enerji verimliliği
endeksini değerlendirmek için aşağıdaki bilgiler dahil olmak üzere Şekil-1 veya Şekil-2’de
belirtilen bilgileri kapsar:
a) I: Birincil katı yakıtlı kazanın enerji verimliliği endeksi.
b) II: Uygulanabilir olduğunda, bu Ekin Tablo-2 ve 3’ünde belirtildiği gibi birincil katı yakıtlı
kazanın ve paketteki ek ısıtıcıların ısıl gücünün ağırlıklandırma faktörü.
c) III: 294 / (11 * Pr) matematiksel ifadesinin değeri. Burada Pr birincil katı yakıtlı kazanı ifade
eder.
ç) IV: 115 / (11 * Pr) matematiksel ifadesinin değeri. Burada Pr birincil katı yakıtlı kazanı ifade
eder.
Tablo-2
Bu Ekte yer alan Şekil-1 amaçları doğrultusunda, birincil katı yakıtlı kazan ile ek
ısıtıcının ağırlıklandırması **
Psup / (Pr + Psup) (*) II, sıcak su depolama tankı
bulunmayan paket
II, sıcak su depolama tankı
bulunan paket
0 0 0
0,1 0,30 0,37
0,2 0,55 0,70
0,3 0,75 0,85
0,4 0,85 0,94
0,5 0,95 0,98
0,6 0,98 1,00
≥0,7 1,00 1,00
(*) Pr birincil katı yakıtlı kazanı ifade eder.
(**) Ara değerler, komşu iki değer arasındaki lineer interpolasyon ile hesaplanır.
Tablo-3
Bu Ekte yer alan Şekil-2 amaçları doğrultusunda, birincil katı yakıtlı kojenerasyon
kazanı ile ek ısıtıcının ağırlıklandırması **
Psup / (Pr + Psup) (*) II, sıcak su depolama tankı
bulunmayan paket
II, sıcak su depolama tankı
bulunan paket
0 1,00 1,00
0,1 0,70 0,63
0,2 0,45 0,30
0,3 0,25 0,15
0,4 0,15 0,06
0,5 0,05 0,02
0,6 0,02 0
≥0,7 0 0
(*) Pr birincil katı yakıtlı kazanı ifade eder.
(**) Ara değerler, komşu iki değer arasındaki lineer interpolasyon ile hesaplanır.
Şekil-1
Birincil katı yakıtlı kazanlar için, sunulan paketin enerji verimliliği endeksini gösteren,
katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketinin ürün bilgi formunda verilecek bilgiler
Ürünlere ait paketin bu bilgi formunda verilen enerji verimliliği, dağıtım sistemindeki ısı kaybı
veya ürünlerin bina ebat ve özelliklerine göre ürünlerin boyutlandırılması gibi başka
faktörlerden etkilenmesinden dolayı, bir bina içerisine kurulduktan sonraki fiili enerji
verimliliğine eşit olmayabilir.
Şekil-2
Birincil katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için, sunulan paketin enerji verimliliği
endeksini gösteren, katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş
enerjisi cihazları paketinin ürün bilgi formunda verilecek bilgiler
Ürünlere ait paketin bu bilgi formunda verilen enerji verimliliği, dağıtım sistemindeki ısı kaybı
veya ürünlerin bina ebat ve özelliklerine göre ürünlerin boyutlandırılması gibi başka
faktörlerden etkilenmesinden dolayı, bir bina içerisine kurulduktan sonraki fiili enerji
verimliliğine eşit olmayabilir.
EK-V
Teknik Dosya
1. Katı Yakıtlı Kazanlar
1.1. Katı yakıtlı kazanların 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde anılan teknik dosyası
şunları içerir:
a) Tedarikçinin adı ve adresi,
b) Model tanımlayıcı,
c) Uygun olduğu hallerde, uygulanan uyumlaştırılmış standartlara ait referans bilgileri,
ç) Tercih edilen yakıt, Tablo-4’te belirtildiği gibi diğer ağaçsı biyokütle, ağaçsı olmayan
biyokütle, diğer fosil yakıt veya biyokütle ve fosil yakıt diğer karışımı olduğunda, ölçülen nem
içeriği ve ölçülen kül içeriği, diğer fosil yakıt için ayrıca yakıtın ölçülen uçucu içeriği de dahil
olmak üzere, yakıtın açık ve net olarak tanımlanması için yeterli bir açıklama ile yakıtın teknik
standart veya özellikleri,
d) Uygun olduğu hallerde, kullanılan diğer teknik standartlar ve özellikler,
e) Tedarikçiyi hukuki olarak bağlayan yetkilendirilmiş kişinin adı ve imzası,
f) Ek-VIII ve IX gereğince ölçülen ve hesaplanan teknik parametreleriyle Tablo-4’te verilen
bilgiler,
g) Testi gerçekleştiren kuruluşun adı ve adresi dahil olmak üzere tedarikçiler tarafından veya
onun adına yapılan testlerin raporları,
ğ) Katı yakıtlı kazanın monte edilmesi, kurulması veya bakım yapılması esnasında alınması
gereken her türlü özel önlemler,
h) Mevcut ise, eşdeğer modellerin listesi.
1.2. Bu bilgiler, Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği
kapsamındaki önlemlere uygun olarak sağlanan teknik dosya ile birleştirilebilir.
Tablo-4
Katı yakıtlı kazanlara ve katı yakıtlı kojenerasyon kazanlarına ait teknik parametreler
Model tanımlayıcı
Besleme modu: [Manuel: kazan en az x (*) litre hacimli sıcak su depolama tankıyla çalıştırılmalıdır /
Otomatik: kazanın en az x (**) litre hacimli sıcak su depolama tankıyla çalıştırılması tavsiye edilir.]
Yoğuşmalı kazan: [evet/hayır]
Katı yakıtlı kojenerasyon kazanı: [evet/hayır] Kombi kazanı: [evet/hayır]
Yakıt
Tercih edilen yakıt (sadece bir
tane):
Diğer uygun yakıt(lar):
Kütük, nem içeriği ≤%25 [evet/hayır] [evet/hayır]
Yontulmuş odun, nem içeriği %15-35 [evet/hayır] [evet/hayır]
Yontulmuş odun, nem içeriği > %35 [evet/hayır] [evet/hayır]
Pelet veya briket şeklindeki sıkıştırılmış odun [evet/hayır] [evet/hayır]
Talaş, nem içeriği ≤ %50 [evet/hayır] [evet/hayır]
Diğer ağaçsı biyokütle [evet/hayır] [evet/hayır]
Ağaçsı olmayan biyokütle [evet/hayır] [evet/hayır]
Bitümlü kömür [evet/hayır] [evet/hayır]
Linyit kömürü (briketler dahil) [evet/hayır] [evet/hayır]
Kok kömürü [evet/hayır] [evet/hayır]
Taş kömürü [evet/hayır] [evet/hayır]
Harmanlanmış fosil yakıt briketleri [evet/hayır] [evet/hayır]
Diğer fosil yakıt [evet/hayır] [evet/hayır]
Harmanlanmış biyokütle (%30-70) ve fosil yakıt
briketleri
[evet/hayır] [evet/hayır]
Biyokütle ve fosil yakıt diğer harmanları [evet/hayır] [evet/hayır]
Tercih edilen yakıtla çalıştığında özellikler:
Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ηs [%]
Enerji verimliliği endeksi EEI:
Parametre Sembol Değer Birim Parametre Sembol Değer Birim
Faydalı ısıl güç Faydalı verim
Nominal ısıl güçte Pn (***) x,x kW Nominal ısıl güçte ηn x,x %
Nominal ısıl gücün
[%30/ %50]’sinde,
uygulanabilirse
Pp
[x,x/
uygula
nmaz]
kW
Nominal ısıl gücün
[%30/ %50]’sinde,
uygulanabilirse
ηp
[x,x/
uygula
nmaz]
%
Katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için: elektrik İlave elektrik tüketimi
verimliliği Nominal ısıl güçte elmax x,xxx kW
Nominal ısıl gücünün
[%30/ %50]’sinde,
uygulanabilirse
elmin
[x,xxx/
uygula
nmaz]
kW
Dahili ikincil emisyon azaltıcı
ekipmanın, uygulanabilirse
[x,xxx/
uygula
nmaz]
kW
Nominal ısıl güçte ηel,n x,x %
Hazırda bekleme
konumunda
PSB x,xxx kW
İletişim Bilgileri Tedarikçinin adı ve adresi
(*) Tank hacmi = 45 * Pr * (1 – 2,7/ Pr) veya 300 litre, hangisi daha yüksekse, Pr değeri kW cinsinden ifade
edilir.
(**) Tank hacmi = 20 * Pr, Pr değeri kW cinsinden ifade edilir.
(***) Tercih edilen yakıt için Pn, Pr’ye eşittir.
2. Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Güneş Enerjisi
Cihazlarından Oluşan Paketler
2.1. Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazlarından
oluşan paketler için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde anılan teknik dosya şunları
içerir:
a) Tedarikçinin adı ve adresi.
b) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları paketini
meydana getiren modele dair net bir tanımlama için yeterli olacak açıklamalar.
c) Uygun olduğu hallerde, uygulanan uyumlaştırılmış standartlara ait referans bilgileri.
ç) Uygun olduğu hallerde, kullanılan diğer teknik standart ve özellikler.
d) Tedarikçiyi hukuki olarak bağlayan yetkilendirilmiş kişinin adı ve imzası.
e) Teknik parametreler:
1) En yakın tam sayıya yuvarlanan enerji verimliliği endeksi.
2) Bu Ekin 1 inci maddesinde belirtilen teknik parametreler ve uygunsa Kombine Isıtıcılar,
Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketleri ve Kombine Isıtıcı,
Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğin
(SGM: 2018/1) Ek-V’inin 1 inci maddesinde belirtilen teknik parametreler.
3) Mahal Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi
Cihazı Paketleri ve Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin
Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğin (SGM:2018/1) Ek-V’inin 3 ve 4 üncü maddesinde
belirtilen teknik parametreler.
f) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazlarından
oluşan paketin monte edilmesi, kurulması veya bakımı yapılması esnasında alınması gereken
her türlü özel önlemler.
EK-VI
Nihai Kullanıcıların, İnternet Ortamı Hariç, Teşhir Edilen Ürünü Görmesinin
Beklenmediği Hallerde Sağlanacak Bilgiler
1. Katı Yakıtlı Kazanlar
1.1. 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde anılan bilgiler aşağıdaki sırayla verilir:
a) Ek-II gereğince belirlenmiş olan, modelin enerji verimliliği sınıfı.
b) En yakın tam sayıya yuvarlanan, kW cinsinden nominal ısıl güç.
c) Ek-IX gereğince hesaplanan ve en yakın tam sayıya yuvarlanan, enerji verimliliği endeksi.
ç) Katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için % cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya
yuvarlanan, elektrik verimliliği.
1.2. Bu Ekin 1.1 maddesinde belirtilen basılı veya gösterilen bilgilerin yazı tipi ve boyutu,
kolaylıkla okunabilir olmalıdır.
2. Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Güneş Enerjisi
Cihazlarından Oluşan Paketler
2.1. 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde anılan bilgiler aşağıdaki sırayla verilir:
a) Ek-II gereğince belirlenmiş olan, modelin enerji verimliliği sınıfı.
b) En yakın tam sayıya yuvarlanan enerji verimliliği endeksi.
c) uygulanabilir durumlarda, Ek-IV’teki Şekil-1 ve Şekil-2’ye dair bilgiler.
2.2. Bu Ekin 2.1 maddesinde anılan bilgilerin basılacağı veya gösterileceği yazı tipi ve boyutu
kolaylıkla okunabilir olacaktır.
EK-VII
İnternet Üzerinden Satış, Kiralama veya Taksitle Satış Halinde Sağlanacak Bilgiler
1. Bu Ekin 2 nci ile 5 inciye kadar olan maddelerinin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki
tanımlar uygulanır:
a) Görüntüleme mekanizması: Dokunmatik ekrana veya kullanıcılara internet içeriğini
görüntülemek için kullanılan diğer görsel teknolojilere sahip olan herhangi bir ekranı,
b) İç içe geçmiş ekran: Bir görüntü veya veri kümesine fare ile tıklanması veya fare yuvarlaması
veya başka bir görüntü veya veri kümesinin dokunsal ekran genişlemesi ile erişildiği herhangi
bir görsel arayüzünü,
c) Dokunmatik ekran: Bir tablet bilgisayar, taşınabilir (slate) bilgisayar veya bir akıllı telefon
gibi ürünlerde bulunan dokunmaya yanıt veren bir ekranı,
ç) Alternatif metin: Ekran cihazlarının grafiği oluşturamadığı veya ses sentezi uygulamalarına
giriş gibi erişilebilirliğe yardımcı olunduğu yerlerde, grafiksel olmayan formda sunulmasına
izin veren bir grafiğe alternatif olarak sağlanan metni,
2. Bu Tebliğ’in 5 inci maddesi gereği tedarikçilerin sağladığı ya da uygun olan hallerde yine 3
üncü madde gereği tedarikçilerin sağladığı etiket ve bilgi formlarına dayanılarak gerektiği gibi
doldurulmuş bir paket olması halinde uygun etiket ürün veya paket fiyatının yakınında
görüntüleme mekanizması üzerinde gösterilir. Eğer bir ürün ve bir paket birlikte gösterilip
sadece paket için fiyat gösteriliyorsa o zaman sadece paketin etiketi gösterilir. Büyüklüğü
etiketin kolayca görülebilir ve okunabilir olmasını sağlayacak şekilde ve Ek-III’te belirtilen
ebatlarla orantılı olur. Etiket, iç içe geçmiş bir ekran kullanılarak da görüntülenebilir, bu
durumda etikete erişim için kullanılan görüntü bu Ekin 3 üncü maddesinde belirtilen özelliklere
uygun olur. Eğer iç içe geçmiş ekran uygulanıyorsa, etiket ilk tıklamada, fare topunu ilk
yuvarlayışta veya dokunmatik ekranda görüntü ilk büyütüldüğünde belirir.
3. İç içe geçmiş ekran yöntemi kullanıldığında etikete erişim için kullanılan görüntü:
a) Etiket üzerinde ürünün veya paketin enerji verimliliği sınıfına denk gelen renkte bir ok
işaretidir.
b) Okun üzerinde, fiyatınkiyle eşit yazı tipi boyutunda, beyaz renkte, ürün veya paketin enerji
verimliliği sınıfını gösterir.
c) Aşağıdaki iki formattan birinde olur.
4. İç içe geçmiş ekran yöntemi kullanılması halinde etiketin görüntülenme sırası şöyle olur:
a) Bu Ekin 3 üncü maddesinde bahsedilen görüntü, ürün veya paketin fiyat bilgisinin yakınında,
görüntüleme mekanizmasında gösterilir.
b) Görüntüde, etikete bağlantı verilir.
c) Etiket fare tıklatılması, fare topunun döndürülmesi veya dokunmatik ekranın büyütülmesi
sonrasında gösterilir.
ç) Etiket açılır pencere, yeni sekme, yeni sayfa veya gömülü (bütünleşik) ekran görüntüsü
şeklinde görüntülenir.
d) Dokunmatik ekranlarda etiketi büyütmek için cihazın dokunmatik büyütme uygulamaları
kullanılır.
e) Etiket görüntüleme, kapatma seçeneği veya diğer standart kapatma mekanizması kullanılarak
sona erdirilir.
f) Etiketin görüntülenmesinde hata olması halinde, görüntülenecek grafik için alternatif metin,
ürünün veya paketin fiyatıyla eşit yazı tipi boyutunda yazılmış enerji verimliliği sınıfıdır.
5. Bu Tebliğ’in 3 üncü maddesi gereği tedarikçilerin sağladığı uygun ürün bilgi formu, ürünün
veya paketin fiyatının yanındaki görüntüleme mekanizması üzerinde gösterilir. Ebatları ürün
bilgi formunun açıkça görülebileceği ve okunabileceği şekilde olur. Ürün bilgi formu, iç içe
geçiş ekran yöntemi kullanılarak da görüntülenebilir bu durumda ürün bilgi formuna erişim için
kullanılan link açık ve anlaşılır şekilde ‘Ürün Bilgi Formu’ ibaresini taşır. Eğer iç içe geçmiş
ekran yöntemi kullanılıyorsa ürün bilgi formu ilk tıklamada, fare topunu döndürmede veya
dokunmatik ekran büyütüldüğünde görünür.
EK-VIII
Ölçümler ve Hesaplamalar
1. Ölçümler ve hesaplamalar, bu Tebliğin gerekliliklerine uyum sağlanması ve bu Tebliğin
gerekliliklerine uygunluğun doğrulanması amacıyla, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde bu
amaç doğrultusunda referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar kullanılarak
veya genel olarak tanınan, en son teknolojiyi dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve
tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak yapılır. Ölçümler ve hesaplamalar, bu Ekin 2 nci ile 5
inci maddeleri arasında belirtilen şartları ve teknik parametreleri karşılar.
2. Ölçümler ve hesaplamalara dair genel şartlar
a) Katı yakıtlı kazanlar, tercih edilen yakıtla test edilir.
b) Mevsimlik ortam ısıtması enerji verimliliğine dair beyan edilen değerler en yakın tam sayıya
yuvarlanır.
3. Katı yakıtlı kazanların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine dair genel koşullar
a) Faydalı verim değerleri ηn, ηp ve faydalı ısıl güç değerleri Pn, Pp uygun şekilde ölçülür. Katı
yakıtlı kojenerasyon kazanları için ayrıca elektrik verimliliği değeri ηel,n de ölçülür.
b) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ηs, etkin konumda mevsimsel ortam ısıtması
enerji verimliliği ηson olarak hesaplanır ve bu değer sıcaklık kontrol cihazları ve ilave elektrik
tüketimine göre düzeltilir. Katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için 2,5 dönüşüm katsayısı ile
çarpılan elektrik verimliliği değeri de eklenir.
c) Elektrik tüketimi 2,5’lik dönüşüm katsayısı ile çarpılır.
4. Katı yakıtlı kazanların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine dair özel koşullar
a) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ηs şöyle tanımlanır:
ηs = ηson – F(1) – F(2) + F(3)
Burada:
1) ηson: Bu Ekin 4 üncü maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği gibi hesaplanan, yüzde cinsinden
ifade edilen, etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğidir.
2) F(1): Ayarlanmış sıcaklık kontrollerinin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine
yaptığı azaltan etkiyi ifade eder.
F(1) = %3.
3) F(2): Bu Ekin 4 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtildiği şekilde hesaplanan ve yüzde
cinsinden ifade edilen, ilave elektrik tüketiminin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine
yaptığı azaltan etkiyi ifade eder.
4) F(3): Aşağıdaki şekilde hesaplanan ve yüzde cinsinden ifade edilen, katı yakıtlı kojenerasyon
kazanlarının elektrik verimliliğinin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine yaptığı artıran
etkiyi ifade eder.
F(3) = 2,5 × ηel,n
b) Etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ηson, aşağıdaki gibi hesaplanır:
1) Sürekli modda nominal ısıl gücünün %50’sinde çalıştırılabilen manuel beslemeli katı yakıtlı
kazanlar için ve otomatik beslemeli katı yakıtlı kazanlar için,
ηson = 0,85 × ηp + 0,15 × ηn
2) Sürekli modda nominal ısıl gücünün %50’sinde veya altında çalıştırılamayan manuel
beslemeli katı yakıtlı kazanlar için ve katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için,
ηson = ηn
c) F(2) aşağıdaki gibi hesaplanır:
1) Sürekli modda nominal ısıl gücünün %50’sinde çalıştırılabilen manuel beslemeli katı yakıtlı
kazanlar için ve otomatik beslemeli katı yakıtlı kazanlar için,
F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB) / (0,15 × Pn + 0,85 × Pp)
2) Sürekli modda nominal ısıl gücünün %50’sinde veya altında çalıştırılamayan manuel
beslemeli katı yakıtlı kazanlar için ve katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için,
F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB) / Pn
5. Brüt kalori değerinin hesaplanması
Brüt kalori değeri (GCV), aşağıdaki dönüşüm işlemi uygulanarak, nemsiz brüt kalori
değerinden (GCVmf) elde edilir.
GCV = GCVmf × (1 – M)
Burada:
a) GCV ve GCVmf, kilogram başına megajoule cinsinden ifade edilir.
b) M, yakıttaki nem içeriğidir ve oran ile ifade edilir.
EK-IX
Enerji Verimliliği Endeksi Hesaplama Yöntemi
1. Katı yakıtlı kazanların Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) tercih edilen yakıt için aşağıdaki gibi
hesaplanır ve en yakın tam sayıya yuvarlanır:
EEI = ηson × 100 × BLF – F(1) – F(2) × 100 + F(3) × 100
Burada:
a) ηson: Ek-VIII’in 4 üncü maddesinin (b) fıkrasında belirtilen şekilde hesaplanan, etkin
konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğidir.
b) BLF: Biyoyakıt kazanları için 1,45 ve fosil yakıt kazanları için 1 olan biyokütle etiket
faktörüdür.
c) F(1): Ayarlanmış sıcaklık kontrollerinin enerji verimliliği endeksine yaptığı azaltan etkidir.
F(1)=3.
ç) F(2): Ek-VIII’in 4 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtildiği gibi hesaplanan ve ilave
elektrik tüketiminin enerji verimliliği endeksine yaptığı azaltan etkidir.
d) F(3): Katı yakıtlı kojenerasyon kazanlarının elektrik verimliliğinin enerji verimliliği
endeksine yaptığı ve aşağıdaki gibi hesaplanan artıran etkidir.
F(3) = 2,5 × ηel,n
2. Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketlerinin Enerji Verimliliği Endeksi (EEI), Ek-IV’ün 2 nci maddesine uygun olarak
belirlenir.
EK-X
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Amaçlı Ürün Uygunluk Doğrulaması
Bu Ek’te tanımlanan doğrulama toleransları, yalnızca Bakanlık tarafından ölçülen
parametrelerin doğrulanmasıyla ilgilidir ve tedarikçi tarafından hiçbir şekilde teknik dosyadaki
değerlerin belirlenmesinde izin verilen bir tolerans olarak kullanılamaz. Etiketteki veya ürün
bilgi formundaki değerler ve sınıflar, teknik dosyada beyan edilen değerler açısından tedarikçi
lehine daha olumlu olamaz. Bu Ekte belirtilen gereklilikler için Bir ürün modelinin bu
Tebliğ’de belirtilen gerekliliklere uygunluğunu doğrularken Bakanlık tarafından aşağıdaki
işlem uygulanır.
1. Bakanlık modelin tek bir birimini doğrular.
2. Modelin aşağıdaki tüm şartları sağlaması halinde ilgili gerekliliklere uygun olduğu kabul
edilir:
a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri
Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine
göre teknik dosyada verilen değerler (beyan edilen değerler) ve uygulanabilir olduğunda bu
değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, bahsi geçen maddenin ikinci fıkrasının (c)
bendine göre yapılan ölçüm sonuçları açısından tedarikçi lehine daha olumlu değilse.
b) Tedarikçi için, etikette ve ürün bilgi formunda sunulan değerler beyan edilen değerlerden
daha tercih edilir nitelikte değilse ve tedarikçi için, sunulan enerji verimliliği sınıfı beyan edilen
değerler vasıtasıyla belirlenen sınıfa göre daha tercih edilir nitelikte değilse.
c) Bakanlık, modelin bir birimini test ettiğinde, belirlenen değerler (testte ölçülen ilgili
parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler), Tablo-5'te verilen ilgili
doğrulama toleranslarına uygunsa; (Birim, tedarikçi tarafından Ek-VIII'de açıklanan ölçümleri
gerçekleştirmek için kullanılan yakıt ile aynı aralıktaki özelliklere sahip bir veya daha fazla
yakıtla test edilir).
3. Bu Ekin 2 nci maddesinin (a) veya (b) fıkrasında belirtilen sonuca ulaşılmazsa, tedarikçinin
teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenen model ve diğer eşdeğer modellerin hiçbirinin
bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
4. Bu Ekin 2 nci maddesinin (c) fıkrasında belirtilen sonuca ulaşılamazsa, Bakanlık test için
aynı modelden rastgele üç birim daha seçer. Alternatif olarak, seçilmiş olan üç ilave birim,
tedarikçinin teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenmiş olan bir veya birden fazla farklı
modelden olabilir.
5. Bu üç birim için belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması, Tablo-5'te verilen ilgili
doğrulama toleranslarına uygunsa, modelin geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.
6. Bu Ekin 5 inci maddesinde belirtilen sonuca ulaşılmazsa, tedarikçinin teknik dosyasında
eşdeğer model olarak listelenen model ve diğer eşdeğer modellerin hiçbirinin bu Tebliğe uygun
olmadığı kabul edilir.
7. Bakanlık, 3 üncü ve 6 ncı maddelere göre modelin uygunsuzluğa dair bir karar almasını
takiben ilgili tüm bilgileri Komisyona ve Üye Devletlere Ticaret Bakanlığı aracılığıyla
gecikmesizin sağlar.
Bakanlık, Ek-VIII ve Ek-IX’da belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.
Bakanlık, sadece Tablo-5'te belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve bu Ek’te belirtilen
gereklilikler için sadece 1'den 7'ye kadar olan maddelerde açıklanan yöntemi veya prosedürü
kullanır. Uyumlaştırılmış standartlarda veya diğer herhangi bir ölçüm yönteminde belirtilen
başka hiçbir tolerans uygulanmaz.
Tablo-5
Doğrulama Toleransları
Parametre Doğrulama Toleransı
Enerji verimliliği endeksi Belirlenen değer, beyan edilen değerden %6’dan daha
fazla düşük olamaz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE
DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (2015/1188/AB) (SGM:2021/…)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 50 kilowatt (kW) veya altında nominal ısıl güce
sahip ev tipi ortam ısıtıcılarının veya ürünün kendisinin ya da tek bir bölümünün 120 kW veya
altında nominal ısıl güce sahip ticari ortam ısıtıcılarının piyasaya arzına ve hizmete sunulmasına
ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip iç ortam
ısıtıcılarını veya ürünün kendisinin ya da tek bir bölümünün ısıl 120 kW veya altında nominal
ısıl güce sahip ticari ortam ısıtıcılarını kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Yakıt ya da elektrikli kompresörler vasıtasıyla ısı üretmek için buhar sıkıştırma ya da
sorpsiyon döngüsü kullanan ortam ısıtıcılarını,
b) Isı taşınımı veya ısı yayınımı yoluyla insanların belirli bir termal konforuna ulaşmak ve
bu konforu sürdürmek amacıyla iç mekân ısıtması dışındaki amaçlar için belirlenmiş ortam
ısıtıcılarını,
c) Yalnızca dış mekânda kullanım için belirlenmiş ortam ısıtıcılarını,
ç) Doğrudan ısıl gücü, nominal ısıl güçte doğrudan ve dolaylı ısıl güç toplamının yüzde
altısından daha az olan ortam ısıtıcılarını,
d) Hava ısıtma ürünlerini,
e) Sauna sobalarını,
f) Bağımlı ısıtıcıları
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik
Düzenlemeler Kanunu’na ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanması bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye
Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte belirtilen tanımlara ek olarak, aşağıdaki tanımlar
geçerlidir:
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Azami sürekli ısıl güç (Pmax,c): İmalatçı tarafından beyan edildiği gibi, uzun bir süre
boyunca sürekli olarak korunabilen maksimum ısıl güç ayarında çalıştığında, kW cinsinden
ifade edilen bir elektrikli ortam ısıtıcısının beyan edilen ısıl gücünü,
c) Bacasız ısıtıcı: Yanma ürünlerini, ürünün yerleştirildiği ortama veren, parlak ortam
ısıtıcı dışında gaz veya sıvı yakıt kullanan bir ortam ısıtıcısını,
ç) Bacaya açılan ısıtıcı: Ürün ile baca veya şömine ağzı arasında izolasyon bulunmayan,
yanma ürünlerinin yanma odasından bacaya veya boruya kısıtlama olmaksızın geçmesini
sağlayan, bacanın altına veya şömine içerisine yerleştirilmesi amaçlanmış gaz ya da sıvı yakıtlı
ortam ısıtıcısını,
d) Bağımlı ısıtıcı: Ürünün kurulduğu odanın ısı emisyonunu düzenlemek amacıyla ürünün
bir parçası olmayan ancak ürüne pilot tel, kablosuz, güç hattı iletişimi veya eşdeğer bir teknikle
bağlanan harici bir ana denetleyiciden sinyal alması gereken ve kendi başına çalışma
kapasitesine sahip olmayan bir elektrikli ortam ısıtıcısını,
e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
f) Bataryalı ortam ısıtıcısı: Biriken yalıtılmış bir çekirdeğe ısı depolamak ve birikim
aşamasından sonra birkaç saat boyunca ısıyı boşaltmak için tasarlanmış bir elektrikli ortam
ısıtıcısını,
g) Borulu ısıtıcı bölümü: Bağımsız çalışması için gereken tüm unsurları içeren ve
dolayısıyla diğer borulu ısıtma sistem parçalarından bağımsız olarak test edilen borulu bir
ısıtma sistemin bir parçasını,
ğ) Borulu ısıtıcı sistem: Tek bir brülörden daha fazlasını içeren, bir brülördeki yanma
ürünlerinin bir diğer brülörü besleyebildiği ve çoklu brülörlerin yanma ürünlerini tek bir egzoz
fanından tahliye eden borulu bir ortam ısıtıcısını,
h) Borulu ortam ısıtıcısı: Baş seviyesinin üzerinde, ısıtılacak nesnelerin yakınına kurulan,
ortamı öncelikle içinden yanan ürünlerin geçişi ile ısınan boru veya borulardan yayılan
kızılötesi radyasyon vasıtasıyla ısıtan ve bir baca kanalıyla yanan ürünleri tahliye eden; bir
brülör ile donatılmış gaz veya sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,
ı) Dış ortam kullanımı için tasarlanmış: Ürünün dış ortam koşullarında olası kullanımı da
dahil olmak üzere kapalı alanların dışında güvenli kullanım için uygun olmasını,
i) Doğrudan ısıl güç: Üründen ısı transfer akışkanına ısı çıkışı hariç olmak üzere, üründen
kaynaklı veya ürün tarafından ısının taşınım ve yayınımı ile havaya verilen ve kW cinsinden
ifade edilen ürünün ısıl gücünü,
j) Dolaylı ısıl güç: Ürünün doğrudan ısıl gücünü oluşturan aynı ısı üretim süreciyle ısı
transfer akışkanına aktarılan ve kW cinsinden ifade edilen ürünün ısıl gücünü,
k) Dolaylı ısıtma işlevselliği: Ürünün toplam ısıl gücünün bir kısmını ısı transfer
akışkanına, ortam ısıtması veya evsel sıcak su üretimi şeklinde kullanım için aktarabilme
kabiliyetini,
l) Elektrikli görünür yanma radyant ortam ısıtıcısı: Isıtma elemanının ısıtıcının dışından
görülebildiği ve normal kullanımda en az 650 °C sıcaklığa sahip bir elektrikli ortam ısıtıcısını,
m) Elektrikli ortam ısıtıcısı: Isı üretmek için elektriğin Joule etkisini kullanan ortam
ısıtıcısını,
n) Elektrikli radyant ortam ısıtıcısı: Isı yayan unsuru kullanım yerine yöneltilmiş, böylece
ısıl radyasyonu ısıtılacak olanları doğrudan ısıtan ve ısı yayan unsuru içeren ızgaranın sıcaklık
artışı normal kullanımda en az 130 °C olan ve/veya diğer yüzeyler için sıcaklık artışı en az 100
°C olan bir elektrikli ortam ısıtıcısını,
o) Elektrikli sabit ortam ısıtıcısı: Isıl enerjiyi biriktirmeyi amaçlamayan, belirli bir yere
sabitlenerek veya sağlam bir şekilde yerleştirilerek ya da duvara monte edilerek kullanılması
için tasarlanmış, binanın yapısına ya da dış cephe kaplamasına entegre edilmemiş olan elektrikli
ortam ısıtıcısını,
ö) Elektrikli taşınabilir ortam ısıtıcısı: Elektrikli sabit ortam ısıtıcısı, bataryalı ortam
ısıtıcısı, yerden elektrikli ortam ısıtıcısı, elektrikli radyant ortam ısıtıcısı, elektrikli görünür
yanma ortam ısıtıcısı ya da bağımlı ısıtıcı olmayan ortam ısıtıcısını,
p) Eşdeğer model: Aynı imalatçı tarafından piyasaya arz edilmiş başka bir model olarak,
Ek-II’nin 3 üncü maddesinde yer alan Tablo 1, Tablo 2 ya da Tablo 3’te belirtilen aynı teknik
parametrelere sahip olarak piyasaya arz edilen modeli,
r) Ev tipi ortam ısıtıcısı: Ticari ortam ısıtıcıları dışında kalan ortam ısıtıcısını,
s) Gaz yakıtlı ortam ısıtıcısı: Gaz yakıt kullanan, önü açık ortam ısıtıcısını ya da önü
kapalı olan ortam ısıtıcısını,
ş) Hava ısıtma ürünü: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına uygun
belli bir seviyeye getirmek ve bunu korumak için hava hareketi sağlayan bir cihaz aracılığıyla
havayı dağıtan, belli bir yere takılarak, sabitlenerek ya da duvara monte edilmiş olarak
kullanılmak üzere tasarlanan ve yalnızca kanallı bir çıkış ile hava bazlı ısıtma sistemine ısı
sağlayan ürünü,
t) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
u) Minimum ısıl güç (Pmin): İmalatçının beyan ettiği şekilde, ortam ısıtıcısı en düşük ısıl
güce ayarlı olarak çalıştırıldığında, doğrudan ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl gücün toplamından
oluşan, kW cinsinden ısıl gücü,
ü) Nominal ısıl güç (Pnom): İmalatçının beyan ettiği şekilde, ortam ısıtıcısı uzun bir süre
boyunca muhafaza edilebilecek en yüksek ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında, doğrudan
ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl güç toplamından oluşan, kW cinsinden ifade edilen ısıl gücü,
v) Ortam ısıtıcısı: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına uygun belli
bir seviyeye getirmek ve bu seviyeyi korumak için; doğrudan ısı transferi veya bir akışkana ısı
transferi ile birlikte doğrudan ısı transferi yoluyla ısı yayan, diğer ortamlara bir ısı çıkışı ile
birleşmesi muhtemel ve sırasıyla Joule etkisini kullanarak veya yakıtların yanması ile elektriği
veya gazı veya sıvı yakıtları doğrudan ısıya dönüştüren bir veya daha fazla ısı üreteci ile
donatılmış bir cihazı,
y) Önü açık ortam ısıtıcısı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi için bir baca
kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş haznesinin ve
yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtılmadığı gaz ya da sıvı
yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,
z) Önü kapalı ortam ısıtıcı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi için bir baca
kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş haznesinin ve
yanma sonucu ortaya çıkan ___________gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtıldığı, gaz ya da sıvı
yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,
aa) Parlak ortam ısıtıcısı: Parlak ortam ısıtıcısı: Baş seviyesinin üzerinde, kullanım yerine
doğru olacak şekilde monte edilen böylelikle brülörün ısı emisyonun ısıtılacak nesneleri,
ağırlıklı olarak kızılötesi radyasyonla, doğrudan ısıttığı ve bulunduğu alana yanma ürünlerini
yayan; bir brülör ile donatılmış gaz veya sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,
bb) Sauna sobası: Kuru veya ıslak sauna veya benzer ortamlara monte edilen veya bu
ortamlarda kullanılacağı beyan edilen ısıtıcıyı,
cc) Sıvı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Sıvı yakıt kullanan, önü açık bir ortam ısıtıcısını ya da önü
kapalı bir ortam ısıtıcısını,
çç) Ticari ortam ısıtıcısı: Parlak ortam ısıtıcısını ya da borulu ortam ısıtıcısını,
dd) Yerden elektrikli ortam ısıtıcısı: Bina yapısında veya dış cephe kaplamasında
kullanılmak üzere binaya entegre edilerek kullanılması için tasarlanmış bir elektrikli ortam
ısıtıcısını,
ifade eder.
(2) Ek-II’den Ek-V’e kadar olan eklerin amaçları bakımından ilave tanımlar, Ek-I’de
belirtilmiştir.
Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve zaman çizelgesi
MADDE 5 – (1) Ortam ısıtıcılarının çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri Ek-II’de
belirtilmiştir.
(2) Ortam ısıtıcıları, 1/6/2022 tarihinden itibaren Ek-II’de yer alan gereklilikleri sağlar.
(3) Çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluk, Ek-III’te belirtilen yöntemlere
uygun olarak ölçülür ve hesaplanır.
Uygunluk değerlendirmesi
MADDE 6– (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan uygunluk değerlendirme
işlemleri, aynı Yönetmeliğin Ek-IV'ünde belirtilen iç tasarım kontrolü veya Ek-V'inde belirtilen
yönetim sistemidir.
(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu
maddesi gereği uygunluk değerlendirmesi amaçları doğrultusunda teknik dosya, Ek-II’nin 3
üncü maddesi (b) bendinde belirtilen bilgileri içerir.
(3) Bir modelin teknik dosyasında yer alan bilgilerin, tasarım veya diğer eşdeğer
cihazlardan ekstrapolasyon ile veya her ikisi yoluyla elde edildiği durumlarda; teknik dosya bu
hesaplamaların ya da ekstrapolasyonun veya her ikisinin detaylarını ve hesaplamaların
doğruluğunu teyit etmek için imalatçılar tarafından yürütülen testlerin ayrıntılarını içerir. Bu
gibi durumlarda teknik dosya, teknik dosyada yer alan bilgilerin aynı temelden elde edildiği
tüm diğer eşdeğer modellerin bir listesini de içerir.
Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri
MADDE 7 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ Ek-II’de belirtilen gerekliliklere uygunluğun
sağlanması amacıyla, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetim ve denetim
kontrollerini gerçekleştirirken bu Tebliğ Ek-IV'te belirtilen doğrulama yöntemini uygular.
Gösterge niteliğinde ölçütler
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi
performansa sahip ortam ısıtıcıları için gösterge niteliğindeki ölçütler Ek-V'te düzenlenmiştir.
Danışma Kurulu işlemleri
MADDE 9 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak enerji verimliliği ve azot oksit
emisyonları (NOx) ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini sıkılaştırmaya gerek olup
olmadığı, doğrulama toleranslarını değiştirmenin gerekli olup olmadığı, ortam ısıtıcılarının
mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliğini değerlendirmek için kullanılan düzeltme faktörlerinin
geçerliliği, üçüncü taraf belgelendirmesini uygulamaya koymanın gerekli olup olmadığı
hususlarında çalışmalar yapmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından kurulan danışma kurulu
toplantılarına katılım sağlar.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ; Avrupa Birliği’nin (AB) 2016/2282 sayılı Komisyon
Tüzüğü uyarınca değiştirilmiş olan ortam ısıtıcılarının çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ile
ilgili 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’nin uygulanmasına yönelik
(AB) 2015/1188 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum
çerçevesinde hazırlanmıştır.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ve azot emisyonları
ile ilgili ulusal düzenlemelere uygun olmaları kaydıyla 1/6/2022 tarihinden önce yurt içinde
imal edilmiş ve/veya serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmış ortam ısıtıcıları için bu
Tebliğ hükümleri aranmaz ve bu ısıtıcıların piyasaya arzları ve hizmete sunulmaları 1/6/2022
tarihine kadar engellenemez.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
EK-I
Ek-II’den Ek-V’e Kadar Uygulanacak Tanımlar
Ek-II’den Ek-V’e kadar olan eklerin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki tanımlar
uygulanır:
(1) Mevsimsel ortam ısıtma enerji verimliliği (ηs): Ortam ısıtıcısı tarafından sağlanan
ortam ısıtma ihtiyacı ile bu ihtiyacı karşılamak için gereken yıllık güç tüketimi arasındaki yüzde
(%) cinsinden oranı,
(2) Dönüşüm katsayısı (CC): CC=2,5 olan katsayıyı,
(3) Azot oksit emisyonları: Gaz ya da sıvı yakıtlı ortam ısıtıcıları ve ticari ortam ısıtıcıları
için nemsiz brüt kalorifik değere (GCV) dayanılarak mg/kWhinput olarak ifade edilen, nominal
ısıl güçte oluşan azot oksit emisyonlarını,
(4) Net kalorifik değer (NCV): Uygun yakıt nemine sahip birim miktardaki yakıt oksijen
ile tamamen yakıldığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına inmeden yayılan toplam ısı
miktarını,
(5) Nemsiz brüt kalorifik değer (GCV): Doğal nem ile kurutulmuş birim miktarda yakıtın
oksijen ile tamamen yandığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına döndüğünde açığa çıkan
toplam ısı miktarını (Bu miktar, yakıt içindeki hidrojenin yanmasıyla oluşan su buharının
yoğuşma ısısını da içerir.),
(6) Nominal veya minimum ısıl güçteki faydalı verim (sırasıyla ηth,nom veya ηth,min ): Bir
ortam ısıtıcısına ait faydalı ısıl gücün toplam enerji girdisine oranının % cinsinden karşılığıdır.
Burada:
a) Ev tipi ortam ısıtıcıları için toplam enerji girişi, net kalorifik değer (NCV) olarak
ve/veya nihai enerjinin dönüşüm katsayısı (CC) ile çarpımı olarak ifade edilir.
b) Ticari ortam ısıtıcıları için toplam enerji girişi, nemsiz brüt kalorifik değer (GCV)
olarak ve nihai enerjinin dönüşüm katsayısı (CC) ile çarpımı olarak ifade edilir.
(7) Nominal ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi (elmax): Nominal ısıl güçteki
elektriksel güç gereksinimi (elmax): Ortam ısıtıcının nominal ısıl güç sağlarken elektrik güç
tüketimini ifade eder. Elektrik güç tüketimi, ürünün dolaylı ısıtma işlevselliği sunması ve
sirkülatör takılı olması durumunda, sirkülatörün enerji tüketimi dikkate alınmaksızın kW
cinsinden belirlenir.
(8) Minimum ısıl güçteki elektrik gücü gereksinimi (elmin): Minimum ısıl güçteki
elektriksel güç gereksinimi (elmin): Ortam ısıtıcının minimum ısıl güç sağlanırken elektrik güç
tüketimini ifade eder. Elektrik güç tüketimi, ürünün dolaylı ısıtma işlevselliği sunması ve bir
sirkülatör takılı olması durumunda, sirkülatörün güç tüketimi dikkate alınmaksızın kW
cinsinden belirlenir.
(9) Hazırda bekleme konumunda elektrik ihtiyacı (elsb): Hazırda bekleme konumunda,
kW olarak ifade edilen ürünün tükettiği elektrik gücünü,
(10) Kalıcı pilot alevi güç gerekliliği (Ppilot): Nominal veya kısmi yük ısıl güçte ihtiyaç
duyulan daha güçlü bir yanma süreci için ateşleme kaynağı görevi yapan alevin sağlanması
amacıyla ısıtıcının ana brülör açılmadan en az 5 dakika önce yakılmış olduğu durumda, ürünün
kW cinsinden gaz ya da sıvı yakıt tüketimini,
(11) Entegre termostatlı manuel ısı yükü kontrollü: Biriken ısı miktarını değiştirmek
amacıyla ürünün merkez sıcaklığını ölçen ve düzenleyen, ürüne entegre edilmiş manuel çalışan
algılayıcı bir cihazı,
(12) Oda ve/veya dış mekan sıcaklık geri bildirimli manuel ısı yükü kontrolü: Merkez
sıcaklığını ölçen ve oda ve/veya dış mekan sıcaklığı ile ilgili biriken ısı miktarını değiştiren,
ürüne entegre manuel çalıştırılan algılayıcı bir cihazı,
(13) Oda ve/veya dış sıcaklık geri bildirimli veya enerji tedarikçisi tarafından düzenlenen
elektronik ısı yükü kontrolü: Merkez sıcaklığını ölçen ve oda sıcaklığı ve/veya dış mekan
sıcaklığıyla veya şarj rejimi enerji tedarikçisi tarafından düzenlenebilen bir cihazla ilişkili
olarak birikmiş ısı miktarını değiştiren, ürüne entegre otomatik çalışan algılayıcı bir cihazı,
(14) Fan destekli ısıl güç: Ürünün ısı talebine göre ısıl gücü değiştirmek için entegre ve
kontrol edilebilir bir fan (veya fanlar) ile donatılmış ürünü,
(15) Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, tek aşamalı ısıl güç: Ürünün ısıl gücünü otomatik
olarak değiştirme kabiliyetine sahip olmaması ve ısıl gücünü otomatik olarak ayarlayan bir oda
sıcaklığı geri bildiriminin bulunmamasını,
(16) Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, iki veya daha fazla manuel aşama: Ürünün, ısıl
gücünün iki veya daha çok ısıl güç seviyesiyle manuel olarak değiştirme kabiliyetine sahip
olması ve istenilen oda sıcaklığına göre ısıl gücünü otomatik olarak düzenleyen bir cihazla
donatılmamış olmasını,
(17) Mekanik termostatlı oda sıcaklığını kontrollü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için
gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme
olanağı sağlayan elektronik olmayan bir cihazla donatılmış olmasını,
(18) Elektronik oda sıcaklık kontrollü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli olan
seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme olanağı
sağlayan, bir elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını,
(19) Günlük zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrollü: Ürünün, ortamın ısıl
konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak
değiştirme olanağı sağlayan ve 24 saatlik zaman aralığı için zamanlama ve sıcaklık seviyelerini
ayarlama olanağı sağlayan bir elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış
olmasını,
(20) Haftalık zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrollü: Ürünün, ortamın ısıl
konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak
değiştirme olanağı ve tüm hafta için zamanlama ve sıcaklık seviyelerini ayarlama olanağı
sağlayan, 7 günlük süre boyunca yapılan ayarlamanın günlük bazda değişimlere izin veren bir
elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını,
(21) Hareket sensörlü oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün odada hiç kimse bulunmadığında
oda sıcaklık ayarını otomatik olarak düşüren bir elektronik cihazla tümleşik veya harici olarak
donatılmasını,
(22) Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, pencere veya kapı açıldığında
ısıl gücünü azaltan elektronik bir cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olması
anlamına gelir. Pencere veya kapının açıldığını tespit etmek için sensörün kullanılması
durumunda cihaz, ürünle birlikte, ürüne harici olarak, binaya gömme şeklinde veya bu
seçeneklerin bir kombinasyonu olarak monte edilebilir.
(23) Mesafe kontrol seçenekli: Bina dışındayken uzaktan etkileşim sağlayan bir işlevde
ürüne ilgili ürün kontrol cihazı monte edilmesi vasıtasıyla; ürünün kontrol donanımı ile birlikte
kurulduğu bina dışından uzaktan etkileşime izin veren işlevi,
(24) Uyarlanır başlama kontrollü: İstenilen zamanda ayarlanan sıcaklık noktasına
ulaşılması amacıyla ısınma artışının ideal başlangıcını tahmin eden ve başlatan işlevi,
(25) Çalışma süresi sınırlamalı: Ürünün, önceden belirlenen bir zaman periyodu sonrası
otomatik olarak devre dışı bırakmasını sağlayan bir işleve sahip olmasını,
(26) Siyah hazneli sensörlü: Hava ve radyant sıcaklığı ölçen, entegre ya da harici, bir
elektronik cihaz ile donatılmış ürünü,
(27) Tek aşamalı: Ürünün ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme kabiliyeti olmamasını,
(28) İki aşamalı: Sıcaklık sensörleri ve ürünün kendisine entegre olması gerekmeyen bir
ara yüz vasıtasıyla kontrol edilebilen, ürünün, gerçek oda sıcaklığı ile istenilen oda sıcaklığı
olmak üzere ısıl gücünü iki ayrı seviyeye göre otomatik olarak düzenleyebilme kabiliyetini,
(29) Modülasyon: Ürünün, gerçek oda sıcaklığı ile istenilen oda sıcaklığına ilişkin olarak,
sıcaklık sensörleri ile ürünün kendisine entegre olması gerekmeyen bir ara yüz vasıtasıyla
kontrol edilebilen, ısıl gücünü üç veya daha fazla farklı seviyede otomatik olarak
düzenleyebilme kabiliyetini,
(30) Hazırda bekleme konumu: Ürünün belirsiz bir süreyle tasarlandığı şekilde çalışması
ve sadece yeniden etkinleştirme veya yeniden etkinleştirme ile sadece devreye alınan yeniden
etkinleştirmenin göstergesi ve/veya bilgi veya durum gösterme işlevlerini yerine getirmesi için
elektrik güç kaynağının enerji girişine dayanan durumu,
(31) Boru sisteminin ısıl gücü: Piyasaya arz edildiğinde biçimlerin (konfigürasyonunun)
kombine boru bölümlerinin kW olarak ifade edilen ısıl gücünü,
(32) Boru bölümünün ısıl gücü: bir tüp sisteminin konfigürasyonunun bir parçasını
oluşturan diğer boru bölümleri ile birlikte bir boru bölümünün kW olarak ifade edilen ısıl
gücünü,
(33) Radyant katsayısı (nominal ya da minimum ısıl güçte) (RFnom veya RFmin):
Nominal ya da minimum ısıl güç sağlanırken ürünün kızılötesi ısıl gücünün toplam enerji
girişine oranını (nominal veya minimum ısı çıkışını sağlanırken, yakıtın net kalorifik değeri
(NCV) temelinde kızılötesi enerji çıktısının toplam enerji girdisine bölünmesiyle hesaplanır.),
(34) Zarf yalıtımı: Ürünün açık alanlara yerleştirilmesine izin verilmesi halinde, ısı
kayıplarını minimuma indirmek için uygulanan ürün zarfı ya da kaplamasının ısıl yalıtım
seviyesini,
(35) Zarf kayıp katsayısı: Isıtılacak kapalı alanın dışına kurulan ve ürünün parçasının ilgili
zarfının geçirgenliği ile belirlenen ürünün parçasının yüzde olarak ifade edilen ısı kayıplarını,
(36) Model tanımlayıcı: Bir spesifik ortam ısıtıcısını, aynı ticari markaya veya imalatçı
adına sahip diğer modellerden ayırt etmeye yarayan, genellikle alfanümerik olan kodu,
(37) Nem içeriği: Yakıtın içerisindeki suyun kütlesinin ortam ısıtıcısında kullanılan
yakıtın toplam kütlesine oranını,
ifade eder.
EK-II
Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri
1. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği için belirli çevreye duyarlı tasarım
gereklilikleri
(a) 01/06/2022 tarihinden itibaren ortam ısıtıcılar aşağıdaki gereklilikleri sağlar:
(i) Gaz ya da sıvı yakıt kullanan önü açık ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji
verimliliği %42'den daha az olamaz.
(ii) Gaz ya da sıvı yakıt kullanan önü kapalı ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji
verimliliği %72'den daha az olamaz.
(iii) Elektrikli taşınabilir ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %36'dan
daha az olamaz.
(iv) Nominal ısıl gücü 250 W değerinden yüksek olan, elektrikli sabit ortam ısıtıcıların
mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %38'den daha az olamaz.
(v) Nominal ısıl gücü 250 W değerine eşit ya da 250 W’ın altında olan, elektrikli sabit ortam
ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %34'ten daha az olamaz.
(vi) Bataryalı ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %38,5'ten daha az
olamaz.
(vii) Yerden elektrikli ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %38'den
daha az olamaz.
(viii) Elektrikli radyant ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %35'den
daha az olamaz.
(ix) Nominal ısıl gücü 1,2 kW'dan fazla olan elektrikli görünür yanma radyant ortam ısıtıcıların
mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %35'ten daha az olamaz.
(x) Nominal ısıl gücü 1,2 kW’ya eşit veya 1,2 kW’nın altında olan elektrikli görünür yanma
radyant ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %31'den daha az olamaz.
(xi) Parlak ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %85'ten daha az
olamaz.
(xii) Borulu ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %74'ten daha az
olamaz.
2. Emisyonlara ilişkin belirli çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
(a) 01/06/2022 tarihinden itibaren sıvı ve gaz yakıtlı ortam ısıtıcılarının azot oksit (NOx)
emisyonları aşağıda belirtilen değerleri aşamaz:
(i) Gaz ya da sıvı yakıt kullanan önü açık ve önü kapalı ortam ısıtıcıların azot oksit (NOx)
emisyonları, brüt kalorifik değer (GCV) temelinde 130 mg/kWinput değerini aşamaz.
(ii) Parlak ortam ısıtıcıları ile borulu ortam ısıtıcıların azot oksit (NOx) emisyonları, brüt
kalorifik değer (GCV) temelinde 200 mg/kWinput değerini aşamaz.
3. Ürün bilgisi için gereklilikler
(a) 01/06/2022 tarihinden itibaren ortam ısıtıcılarının üzerinde aşağıdaki ürün bilgileri bulunur:
(i) Kurulumu yapanlar ve nihai kullanıcılar için kullanım kılavuzunda ve imalatçıların yetkili
temsilcilerinin ve ithalatçıların erişime açık internet sitelerinde:
(1) Gaz veya sıvı yakıtlı ortam ısıtıcıları için Ek-III’e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan teknik
parametreler ile birlikte Tablo 1’de belirtilen bilgi ve bu tabloda belirtilen önemli unsurların
gösterimi,
(2) Elektrikli ortam ısıtıcıları için, Ek-III’e uygun olarak hesaplanan ve ölçülen teknik
parametreler ile birlikte Tablo 2’de yer alan bilgi ve bu tabloda belirtilen önemli unsurların
gösterimi,
(3) Ticari ortam ısıtıcıları için Ek-III’e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan teknik parametreler
ile birlikte ve Tablo 3'te belirtilen önemli unsurların gösterimi,
(4) Ortam ısıtıcısının montaj, kurulum veya bakımı yapılırken alınması gereken tüm özel
tedbirler,
(5) Kullanım ömrün sonunda yapılacak demontaj, geri dönüşüm ve/veya bertaraf işlemlerine
ilişkin bilgiler,
bulunur.
(ii) 6 ncı madde gereği yapılacak uygunluk değerlendirmesinin amaçları doğrultusunda teknik
dosya aşağıdakileri içerir:
(1) Bu Ekin 3 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen unsurlar,
(2) Varsa, tüm eşdeğer modellerin bir listesi.
(b) 01/06/2022 tarihinden itibaren ortam ısıtıcıları üzerinde aşağıdaki ürün bilgileri bulunur:
(i) Sadece bacasız ortam ısıtıcıları ile bacaya açılan ortam ısıtıcıları için: nihai kullanıcılara
yönelik kullanma kılavuzunda, imalatçıların erişime açık internet sitelerinde ve ürünün
paketinde, Türkçe ve/veya nihai kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılacak bir dilde ve net
görünürlüğü ve okunabilirliği sağlayacak bir şekilde şu cümle bulunur: “Bu ürün, birincil ısıtma
amaçlarına uygun değildir.”
(1) Nihai kullanıcılar için kullanım kılavuzunda bu cümle, kılavuzun kapak sayfasında yer alır.
(2) İmalatçıların erişime açık internet sitesinde ürünün diğer özellikleriyle birlikte gösterilir.
(3) Ürün ambalajında bu cümle ürün nihai kullanıcıya satın almadan önce sergilendiğinde
ambalaj üzerinde kolayca görülebilen bir yerde bulunur.
(ii) Sadece elektrikli taşınabilir ortam ısıtıcıları için: son kullanıcılara yönelik kullanma
kılavuzunda, imalatçıların erişime açık internet sitelerinde ve ürünün paketinde, Türkçe ve/veya
nihai kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılacak bir dilde ve net görünürlük ve okunabilirliği
sağlayacak bir şekilde aşağıdaki cümle bulunur: “Bu ürün yalnızca iyi yalıtılmış yerlerde ya da
belirli dönemlerde kullanım için uygundur.”
(1) Nihai kullanıcılar için kullanım kılavuzunda bu cümle, kılavuzun kapak sayfasında yer alır.
(2) İmalatçıların erişime açık internet sitesinde ürünün diğer özellikleriyle birlikte görüntülenir.
(3) Ürünün ambalajında bu cümle, ürün nihai kullanıcı satın almadan önce sergilendiğinde
ambalaj üzerinde kolayca görülebilen bir yerde bulunur.
Tablo 1
Gaz/sıvı yakıtlı ortam ısıtıcıları için bilgi gereklilikleri
Model tanımlayıcı(lar):
Dolaylı ısıtma işlevi: [Evet/Hayır]
Doğrudan ısıl güç: ...(kW)
Dolaylı ısıl güç:...(kW)
Ortam ısıtma emisyonları
(*) Yakıt
NOx
Yakıt türünü seçiniz [Gaz/sıvı] [Belirt] [mg/kWhinput] (GCV)
Madde Sembol Değer Birim Madde Sembol Değer Birim
Isıl güç Faydalı verim (NCV)
Nominal ısıl güç Pnom x,x kW Nominal ısıl güçteki faydalı verim ηth,nom x,x %
Minimum ısıl güç
(Gösterge
niteliğinde)
Pmin
[x,x/
N.A.] kW Minimum ısıl güçteki faydalı
verim (Gösterge niteliğinde) ηth,min
[x,x/
N.A.] %
İkincil elektrik tüketimi Isıl güç türü/oda sıcaklığı kontrolü (birini seçiniz)
Nominal ısıl güçte elmax x,xxx kW Oda sıcaklığı kontrolü olmayan,
tek aşamalı ısıl güç [Evet/Hayır]
Minimum ısıl
güçte elmin x,xxx kW Oda sıcaklığı kontrolü olmayan,
iki veya daha fazla manuel aşama [Evet/Hayır]
Hazırda Bekleme
konumunda elSB x,xxx kW Mekanik termostatlı oda sıcaklığı
kontrollü [Evet/Hayır]
Elektronik oda sıcaklığı kontrolü [Evet/Hayır]
Günlük zamanlayıcı ilaveli
elektronik oda sıcaklığı kontrolü [Evet/Hayır]
Haftalık zamanlayıcı ilaveli
elektronik oda sıcaklığı kontrolü [Evet/Hayır]
Diğer kontrol seçenekleri (çoklu seçim yapılabilir)
Hareket sensörlü oda sıcaklığı
kontrolü [Evet/Hayır]
Açık pencere sensörlü oda
sıcaklığı kontrolü [Evet/Hayır]
Mesafe kontrol seçenekli [Evet/Hayır]
Uyarlanır başlama kontrolü [Evet/Hayır]
Çalışma zamanı sınırlaması [Evet/Hayır]
Siyah hazneli sensörlü [Evet/Hayır]
Kalıcı pilot alevi güç gereksinimi
Pilot alevi güç
gereksinimi
(varsa)
Ppilot
[x,xxx/
N.A.] kW
İletişim bilgileri İmalatçının ya da imalatçının yetkili temsilcisinin adı ve adresi
(*) NOx = Nitrojen Oksitler
Tablo 2
Elektrikli ortam ısıtıcıları için bilgi gereklilikleri
Model tanımlayıcı(lar):
Madde Sembol Değer Birim Madde Birim
Isıl güç
Isıl girdi türü, yalnızca bataryalı ortam
ısıtıcıları için (yalnızca birini seçiniz)
Nominal ısıl güç Pnom x,x kW Entegre termostatlı el ayarlamalı
ısı yükü kontrolü [Evet/Hayır]
Minimum ısıl güç
(Gösterge niteliğinde) Pmin [x,x/N.A.] kW
Oda ve/veya açık alan sıcaklığı
geribildirimi ile el ayarlamalı ısı
yükü kontrolü
[Evet/Hayır]
Azami sürekli ısıl güç Pmax,c x,x kW
Oda ve/veya açık alan sıcaklığı
geri bildirimi ile elektronik ısı
yükü kontrolü
[Evet/Hayır]
İkincil elektrik tüketimi Fan destekli ısıl güç [Evet/Hayır]
Nominal ısıl gücünde elmax x,xxx kW Isıl güç türü/oda sıcaklığı kontrolü (birini
seçiniz)
Minimum ısıl gücünde elmin x,xxx kW Oda sıcaklığı kontrolü olmayan,
Tek aşamalı ısıl güç [Evet/Hayır]
Hazırda Bekleme
konumunda elSB x,xxx kW Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, iki
veya daha fazla manuel aşama [Evet/Hayır]
Mekanik termostatlı oda sıcaklığı
kontrolü [Evet/Hayır]
Elektronik oda sıcaklığı kontrolü [Evet/Hayır]
Günlük zamanlayıcı ilaveli
elektronik oda sıcaklığı kontrollü [Evet/Hayır]
Haftalık zamanlayıcı ilaveli
elektronik oda sıcaklığı kontrollü [Evet/Hayır]
Diğer kontrol seçenekleri (çoklu seçim
yapılabilir)
Hareket sensörlü oda sıcaklığı
kontrollü [Evet/Hayır]
Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı
kontrolü [Evet/Hayır]
Mesafe kontrol seçenekli [Evet/Hayır]
Otomatik başlama ayarı kontrolü [Evet/Hayır]
Çalışma süresi sınırlamalı [Evet/Hayır]
Siyah hazneli sensör [Evet/Hayır]
İletişim bilgileri İmalatçının ya da imalatçının yetkili temsilcisinin adı ve adresi
Tablo 3
Ticari ortam ısıtıcıları için bilgi gereklilikleri
Model tanımlayıcı(lar):
Isıtma türü: [Parlak/Radyant boru]
Ortam ısıtma emisyonları (*)
Yakıt Yakıt
NOx
Yakıt türünü seçiniz [Gaz/Sıvı] [Belirtiniz] mg/kWhinput (GCV)
Tercih edilen yakıt türü kullanıldığında özellikler
Madde Sembol Değer Birim Madde Semb
ol Değer Birim
Isıl güç Faydalı verim (GCV)-yalnızca borulu ortam
ısıtıcıları için (**)
Nominal ısıl güç Pnom x,x kW
Nominal ısıl
gücünde faydalı
verim
ηth,nom x,x %
Minimum ısıl güç Pmin [x,x/N.A.] kW
Minimum ısıl
gücünde faydalı
verim
ηth,min
[x,x/N.
A.] %
Minimum ısıl güç
(nominal ısıl gücün yüzdesi
olarak)
… [x] %
orulu sistem nominal ısıl
gücü (varsa) Psystem x,x kW
Boru bölüm nominal ısıl
güç
(varsa)
Pheater,i [x,x/N.A.] kW
Minimum ısıl
güçte boru
bölümünün
faydalı verimi
(varsa)
ηi
[x,x/N.
A.] %
Uygulanabilir ise, çok
sayıda boru bölümü için
tekrarlayınız.
… [x,x/N.A.] kW
Uygulanabilir
ise, çok sayıda
boru bölümü
için
tekrarlayınız.
… [x,x/N.
A.] %
Özdeş boru bölümlerinin
sayısı n [x] [-]
Radyant katsayısı Zarf kayıpları
Nominalısıl güçte radyant
katsayısı RFnom [x,x] [-] Zarf yalıtımı U W/
m2K
Minimumısıl güçte radyant
katsayısı RFmin [x,x] [-] Zarf kayıp
katsayısı Fenv [x,x] %
Nominalısıl güçte boru
bölümünün radyant
katsayısı
RFi [x,x] [-]
Isıtılacak
alanının dışına
kurulacak ısı
üreteci
[Evet/Hayır]
Uygulanabilir ise, çok
sayıda boru bölümü için
tekrarlayınız.
…
İkincil elektrik tüketimi Isıl güç kontrol türü (birini seçiniz)
Nominalısıl güçte elmax x,xxx kW - Tek aşamalı Evet/Hayır]
Minimumısıl güçte elmin x,xxx kW - İki aşamalı Evet/Hayır]
Hazırda bekleme
konumunda elSB x,xxx kW - Modülasyonlu Evet/Hayır]
Sürekli pilot alevinin enerji ihtiyacı
Pilot alevinin güç
gereksinimi (varsa)
Ppilot [x,xxx/N. A.] kW
İletişim bilgileri İmalatçının ya da imalatçının yetkili temsilcisinin adı ve adresi
(*) NOx=Azot oksit
(**) Parlak ortam ısıtıcıları için ağırlıklı ısıl verim %85,6 olarak kabul edilir.
EK-III
Ölçümler ve Hesaplamalar
1. Bu Tebliğin gerekliliklerine uyumun sağlanması ve bu uyumun doğrulanması
amacıyla ölçümler ve hesaplamalar yapılırken referans numaraları Avrupa Birliği Resmi
Gazete’sinde bu amaçla yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar veya genel olarak kabul
görmüş son teknolojileri dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir metotlar
kullanılır. Ölçüm ve hesaplamalar, bu Ekin 2 nci ile 5 inci maddeleri arasında belirtilen şartları
karşılar.
2. Ölçüm ve hesaplamalara dair genel koşullar
(a) Nominal ısıl güç ve mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği için beyan edilen
değerler, en yakın ondalık basamağa yuvarlanır.
(b) Emisyonlar için beyan edilen değerler en yakın tam sayıya yuvarlanır.
3. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine dair genel koşullar
(a) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği (ηS) etkin konumdaki mevsimsel ortam
ısıtması enerji verimliliği (ηS,on) olarak hesaplanır; ısı depolama ve ısıl güç kontrolü, ikincil
elektrik tüketimi ve kalıcı pilot alev güç gereksinimi hesaba katılarak düzeltilir.
(b) Elektrik tüketimi; dönüşüm katsayı değeri (CC) 2,5 ile çarpılır.
4. Emisyonlara ilişkin genel koşullar:
(a) Gaz ve sıvı yakıtlı ortam ısıtıcıları için ölçümlerde azot oksit (NOx) emisyonları
dikkate alınır. Azot oksit emisyonları; azot monoksit ve azot dioksit toplanarak hesaplanır ve
azot dioksit olarak ifade edilir.
5. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine dair özel koşullar
(a) Ticari ortam ısıtıcıları dışında kalan tüm ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması
enerji verimliliği aşağıdaki formülle hesaplanır:
ηS = ηS,on– 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)
Ticari ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtma enerji verimliliği ise aşağıdaki formülle
hesaplanır:
ηS = ηS,on – F(1) – F(4) – F(5)
Bu formülde yer alan;
-ηS,on: Bu maddenin (b) bendinde belirtildiği gibi hesaplanan ve yüzde (%) cinsinden
ifade edilen etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğidir.
-F(1): Isı depolama ve ısıl güç için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde; bataryalı
ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine arttıran ve ticari ortam
ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması verimliliğine azaltan bir etkinin hesaba katıldığı bir
düzeltme katsayısıdır. Yüzde cinsinden (%) ifade edilir.
-F(2): İç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde mevsimsel
ortam ısıtması enerji verimliliğine arttıran etki sağlayan, değerleri birbirini dışlayan ve birbirine
eklenemeyen ve yüzde (%) cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür.
-F(3): İç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde mevsimsel
ortam ısıtması enerji verimliliğine arttıran etki sağlayan, değerleri birbirine eklenebilen ve
yüzde (%) cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür.
-F(4): İlave elektrik tüketiminin mevsimsel ortam ısıtma enerji verimliliğine yaptığı
azaltan etkiye karşılık gelen, % cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür.
-F(5): Kalıcı pilot alevinin güç tüketiminin ile mevsimsel ortam ısıtması enerji
verimliliğine yaptığı azaltan etkiye karşılık gelen, yüzde (%) cinsinden ifade edilen düzeltme
faktörüdür.
(b) Etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği aşağıdaki formülle
hesaplanır:
Elektrikli ve ticari ortam ısıtıcıları dışında kalan tüm ortam ısıtıcıları için:
ηS,on = ηth,nom
Bu formülde yer alan:
-ηth,nom: Net kalorifik değere (NCV) dayanan, nominal ısıl güçteki faydalı verimi ifade
eder.
Elektrikli ortam ısıtıcıları için:
𝜂𝑆,𝑜𝑛 =
1
𝐶𝐶
× 𝜂𝑡ℎ,𝑜𝑛
Bu formülde yer alan:
-CC: Elektrikten birincil enerjiye "dönüşüm katsayısı"dır.
- ηth,on : Elektrikli ortam ısıtıcıları için %100'dür.
Ticari ortam ısıtıcıları için:
ηS,on = ηS,th · ηS,RF
Bu formülde yer alan:
- ηS,th: Ağırlıklı ısı verim değeridir ve yüzde (% )ile ifade edilir.
-ηS,RF : Emisyon verimliliğidir ve yüzde (%) ile ifade edilir.
Parlak ortam ısıtıcılar için ηS,th %85,6'ya eşittir.
Borulu ortam ısıtıcıları için:
ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min) – Fenv
Bu formülde yer alan:
- ηth, nom: Brüt kalorifik değere (GCV) dayanan, nominal ısıl güçteki faydalı verimdir ve
yüzde (%) ile ifade edilir.
-ηth,min: Brüt kalorifik değere (GCV) dayanan, minimum ısıl güçteki faydalı verimdir ve
yüzde (%) ile ifade edilir.
-Fenv : Isı üretecinin zarf kayıplarıdır ve yüzde (%) ile ifade edilir.
Eğer imalatçı ya da tedarikçi tarafından belirlenmiş borulu ortam ısıtıcılarının ısı
üreticileri ısıtılacak iç ortama kurulacak ise, zarf kayıpları 0’dır (sıfır).
Eğer imalatçı ya da tedarikçi tarafından belirlenmiş borulu ortam ısıtıcılarının ısı
üreticileri ısıtılacak dış mekana kurulacak ise, zarf kayıp faktörü Tablo 4’e göre ısı üreticinin
kaplamasının ısı geçirgenliğine bağlıdır.
Tablo 4
Isı üretecinin zarf kayıp faktörü
Kaplamanın ısı geçirgenliği (U)
U ≤ 0,5 %2,2
0,5 < U ≤ 1,0 %2,4
1,0 < U ≤ 1,4 %3,2
1,4 < U ≤ 2,0 %3,6
U > 2,0 %6,0
Ticari ortam ısıtıcılarının emisyon verimliliği aşağıdaki şekilde hesaplanır:
𝜂𝑆,𝑅𝐹 =
(0.94 𝑅𝐹𝑠) + 0.19
(0.46 𝑅𝐹𝑠) + 0.45
Bu formülde yer alan:
-RFS: Ticari ortam ısıtıcının radyant katsayısıdır ve yüzde (%) ile ifade edilir.
Borulu sistemler dışındaki tüm ticari ortam ısıtıcıları için:
RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin
Bu formülde yer alan:
-RFnom: Nominal ısıl güçte radyant katsayısıdır ve yüzde (%) ile ifade edilir.
-RFmin: Minimum ısıl güçte radyant katsayısıdır ve yüzde (%) ile ifade edilir.
Borulu sistemler:
𝑅𝐹𝑆 =
𝑛
𝑖=1
(0.15 ·𝑅𝐹𝑛𝑜𝑚,𝑖 + 0.85·𝑅𝐹𝑚𝑖𝑛,𝑖)
𝑃ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟,𝑖
𝑃𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚
Bu formülde yer alan:
-RFnom,i : Nominal ısıl güçte boru bölümü başına radyant katsayısıdır ve yüzde (%) ile
ifade edilir.
- RFmin,i: Minimum ısıl güçte boru bölümü başına radyant katsayısıdır ve yüzde (%) ile
ifade edilir.
-Pheater,i : Brüt kalorifik değere (GCV) dayanan, boru bölümü başına ısıl güçtür ve kW ile
ifade edilir.
- Psystem: Brüt kalorifik değere (GCV) dayanan, tüm boru sisteminin ısıl gücüdür ve kW
ile ifade edilir.
Yukarıdaki formül yalnızca; borulu sistemde uygulanan brülörün, boruların ve boru
bölümlerinin yansıtıcılarının yapısı tek borulu bir ortam ısıtıcı ile aynı ve bir boru bölümünün
performansını belirleyen ayarlar tek borulu bir ortam ısıtıcınınki ile aynı ise uygulanır.
(c) F(1) düzeltme katsayısı, bataryalı ortam ısıtıcıları için ısı, fan destekli veya doğal
konveksiyon vasıtasıyla dağıtılıyorsa, ürünün ısı çıkışını düzenleme kabiliyeti ile ilgili olarak
ticari ortam ısıtıcıları için azaltan bir etkiyi ve ısı girişi ve gücü kontrolüne katkıların
ayarlanması nedeniyle, mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine arttıran bir etkiyi hesaba
katan katsayıdır.
Bataryalı ortam ısıtıcıları için F(1) ısıl güç düzeltme katsayısı aşağıdaki şekilde
hesaplanır:
Ürün, Tablo 5'te gösterilen seçeneklerden biri (birbirini dışlayan) ile donatıldığında, F(1)
düzeltme katsayısı, bu seçeneğe karşılık gelen değer kadar arttırılır.
Tablo 5
Bataryalı ortam ısıtıcıları için F(1) düzeltme katsayısı
Üründe bulunan özellik
(Yalnızca bir seçenek uygulanabilir) F(1) artırılma oranı
Entegre termostatlı manuel ayarlamalı yükü kontrolü %0,0
Oda ve/veya açık alan sıcaklık geri bildirimli el
ayarlamalı ısı yükü kontrolü %2,0
Enerji tedarikçisi tarafından kontrol edilen ya da oda
ve/veya açık alan sıcaklığı geri bildirimli elektronik ısı
yükü kontrolü
%3,5
Bataryalı ortam ısıtıcının ısıl gücü bir fan ile desteklendiğinde, F(1) değerine %1,5 daha
ilave edilir.
Ticari ortam ısıtıcıları için ısıl güç düzeltme katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanır:
Tablo 6
Ticari ortam ısıtıcıları için F(1) düzeltme katsayısı
Ürünün ısıl güç kontrol türü F(1) hesaplama formülü
Tek aşamalı F(1) = %5
İki aşamalı 𝐹(1) = %5 ― (%2.5 ·
𝑃𝑛𝑜𝑚 ― 𝑃𝑚𝑖𝑛
%30·𝑃𝑛𝑜𝑚
)
Otomatik ayarlı 𝐹(1) = %5 ― (%5.0·
𝑃𝑛𝑜𝑚 ― 𝑃𝑚𝑖𝑛
%40·𝑃𝑛𝑜𝑚
)
İki aşamalı ticari ortam ısıtıcıları için F(1) düzeltme katsayısının asgari değeri %2,5 ve
otomatik ayarlı ticari ortam ısıtıcıları için ise %5'tir.
Bataryalı ortam ısıtıcıları ya da ticari ortam ısıtıcıları dışında kalan ortam ısıtıcıları için
düzeltme katsayısı F(1) 0’dır (sıfır).
(ç) F(2) düzeltme katsayısı, iç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları
sayesinde mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine arttıran etki sağlayan, değerleri
birbirini dışlayan ve birbirine eklenemeyen ve yüzde (%) cinsinden ifade edilen düzeltme
faktörü olup, , aşağıdaki gibi hesaplanır:
Tüm ortam ısıtıcıları için F(2) düzeltme katsayısı; üründe hangi kontrol özelliğinin
bulunduğuna bağlı olarak, Tablo 7'de belirtilen katsayılardan birine eşittir ve yalnızca bir değer
seçilebilir. F(2) düzeltme katsayısı, ticari ortam ısıtıcılara uygulanmaz.
Tablo 7
F(2) Düzeltme Katsayısı
F(2)
Üründe bulunan özellik Elektrikli ortam ısıtıcıları için
(Yalnızca bir seçenek
seçilebilir) Taşınabilir Sabit Bataryalı Yerden
ısıtmalı Radyant
Gaz ya da sıvı
yakıt kullanan
ortam ısıtıcıları
için
Oda sıcaklığı kontrolü
olmayan tek aşamalı ısıl
güç
% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0
Oda sıcaklığı kontrolü
olmayan, iki veya daha
fazla manuel aşama
% 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0
Mekanik termostatlı oda
sıcaklığı kontrolü % 6,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 2,0
Elektronik oda sıcaklığı
kontrolü % 7,0 % 3,0 % 1,5 % 3,0 % 2,0 % 4,0
Günlük zamanlayıcı
ilaveli elektronik oda
sıcaklığı kontrolü
% 8,0 % 5,0 % 2,5 % 5,0 % 3,0 % 6,0
Haftalık zamanlayıcı
ilaveli elektronik oda
sıcaklığı kontrolü ve
% 9,0 % 7,0 % 3,5 % 7,0 % 4,0 % 7,0
(d) F(3) düzeltme katsayısı, İç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları
sayesinde mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine arttıran etki sağlayan, değerleri
birbirine eklenebilen ve yüzde (%) cinsinden ifade edilen düzeltme faktör olup, aşağıdaki gibi
hesaplanır:
Tüm ortam ısıtıcıları için F(3) düzeltme katsayısı, üründe hangi kontrol özelliğinin ya da
özelliklerinin bulunduğuna bağlı olarak, Tablo 8'de belirtilen değerlerin toplamına eşittir.
Tablo 8
F(3) Düzeltme Katsayısı
F(3)
Üründe bulunan Elektrikli ortam ısıtıcıları için
özellik
(Birçok seçenek
seçilebilir) Taşınabilir Sabit Bataryalı Yerden
ısıtmalı Radyant
Gaz ya da sıvı
yakıt kullanan
ortam
ısıtıcıları için
Hareket sensörlü
oda sıcaklığı
kontrolü
% 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0
Açık pencere
sensörlü oda
sıcaklığı kontrolü
% 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0
Mesafe kontrol
seçeneği % 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0
Otomatik başlatma
ayarı kontrolü % 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % 0,0
Çalışma zamanı
sınırlaması % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0
Siyah hazneli
sensör % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,0 % 1,0 % 0,0
(e) İkincil elektrik kullanım düzeltme katsayısı (F4) aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Bu düzeltme katsayısı, açık ve hazırda bekleme konumunda iken ikincil elektrik
kullanımını hesaba katar.
Elektrikli ortam ısıtıcıları için bu düzeltme katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
İkincil elektrik kullanımı düzeltme katsayısı F(4) aşağıdaki gibi hesaplanır:
𝐹(4) = 𝐶𝐶·
𝛼·𝑒𝑙𝑠𝑏
𝑃𝑛𝑜𝑚
·(%)10
Bu formülde yer alan:
- elSB: Hazırda bekleme konumunda elektrik güç tüketimidir ve kW ile ifade edilir.
-Pnom: Ürünün nominal ısıl gücüdür ve kW ile ifade edilir.
-α: Ürünün 25/03/2021 tarihli ve 31434 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ev
ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda
Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım
Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2008/1275/AT) (SGM:2021/13)’e uygun olup olmadığını hesaba
katan bir katsayıdır.
- Ürün SGM:2021/13 Tebliği ile belirlenen sınır değerlerine uygunsa, α katsayısı 0 (sıfır)
kabul edilir.
- Ürün SGM:2021/13 Tebliği ile belirlenen sınır değerlerine uygun değilse, α katsayısı
1,3 olarak alınır.
Gaz ya da sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcıları için ikincil elektrik kullanım düzeltme
katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
𝐹(4) = 𝐶𝐶·
0.2·𝑒𝑙𝑚𝑎𝑥 + 0.8·𝑒𝑙𝑚𝑖𝑛 + 1.3·𝑒𝑙𝑠𝑏
𝑃𝑛𝑜𝑚
·(%)100
Bu formülde yer alan:
-elmax: kW cinsinden ifade edilen, nominal ısıl güçteki elektrik gücü tüketimidir.
-elmin: kW cinsinden ifade edilen, minimum ısıl güçteki elektrik gücü tüketimidir. Ürünün
minimum ısıl güç sunmaması halinde, nominal ısıl güçteki elektrik gücü tüketim değeri
kullanılır..
-elsb: kW cinsinden ifade edilen, ürünün hazırda bekleme konumundaki elektrik gücü
tüketimidir.
-Pnom: kW cinsinden ifade edilen, ürünün nominal ısıl gücüdür.
Ticari ortam ısıtıcıları için ikincil elektrik kullanım düzeltme katsayısı aşağıdaki gibi
hesaplanır:
𝐹(4) = 𝐶𝐶·
0.15·𝑒𝑙𝑚𝑎𝑥 + 0.85·𝑒𝑙𝑚𝑖𝑛 + 1.3·𝑒𝑙𝑠𝑏
𝑃𝑛𝑜𝑚
·(%)100
(f) F(5) düzeltme katsayısı, kalıcı pilot alevinin güç tüketimi ile ilgilidir. Bu düzeltme
katsayısı kalıcı yanan pilot alev güç ihtiyacını hesaba katar.
Gaz ya da sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcıları için aşağıdaki şekilde hesaplanır:
𝐹(5) = 0.5·
𝑃𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡
𝑃𝑛𝑜𝑚
·(%)100
Bu formülde yer alan:
-Ppilot: kW cinsinden ifade edilen, pilot alevinin tüketimidir.
-Pnom: kW cinsinden ifade edilen, ürünün nominal ısıl gücüdür.
Tüm ticari ortam ısıtıcıları için düzeltme katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
𝐹(5) = 4·
𝑃𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡
𝑃𝑛𝑜𝑚
·(%)100
Üründe kalıcı pilot alevi bulunmadığında Ppilot 0'a (sıfır) eşittir.
Bu formülde:
-Ppilot: : kW cinsinden ifade edilen, kalıcı pilot alevinin güç tüketimidir.
-Pnom: kW cinsinden ifade edilen, ürünün nominal ısıl gücüdür.
EK-IV
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Amaçlı Ürün Uygunluk Doğrulaması
Bu Ekte tanımlanan doğrulama toleransları Bakanlık tarafından ölçülen parametrelerin yalnızca
doğrulanmasıyla ilgilidir ve imalatçı veya ithalatçı tarafından hiçbir şekilde teknik dosyadaki
değerlerin belirlenmesinde ya da uygunluğunun sağlanmasına yönelik bir fikir vermesi veya
daha iyi performans göstermeleri amacıyla müsaade edilen bir tolerans olarak kullanılamaz.
Bakanlık, Bir ürün modelinin Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere
uygunluğunu doğrularken, bu Ekte belirtilen gereklilikler için aşağıdaki işlem uygulanır.
(1) Bakanlık bir modelin tek bir birimini doğrular.
(2) Modelin, aşağıdaki tüm şartları sağlaması halinde ilgili gerekliliklere uygun olduğu kabul
edilir:
(a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV'ünün (2)
ve (3) numaralı fıkraları uyarınca teknik dosyada verilen değerler (beyan edilen değerler) ve
uygulanabilir olduğunda, bu değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, bahsi geçen
maddenin (f) bendine göre yapılan ölçüm sonuçları açısından imalatçı veya ithalatçı lehine daha
olumlu değilse;
(b) Beyan edilen değerler bu Tebliğde belirtilen tüm gereklilikleri karşılıyorsa ve imalatçı veya
ithalatçı tarafından yayımlanan gerekli herhangi bir ürün bilgisi, beyan edilen değerlerden
imalatçı veya ithalatçı lehine daha olumlu değerler içermiyorsa
(c) Bakanlık, modelin bir birimini test ettiğinde, belirlenen değerler (testte ölçülen ilgili
parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler) Tablo 9'da verilen doğrulama
toleranslarına uygunsa.
(3) Bu Ekin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sonuçlara ulaşılamaması
durumunda, imalatçının veya ithalatçının teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenen
modelin ve tüm modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
(4) Bu Ekin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sonuca ulaşılamaması halinde, uygunsuzluk
diğer testler olmadan belirlendiğinde elektrikli ortam ısıtıcılar haricinde, Bakanlık test için aynı
modelden üç ek birim seçer ve aşağıda yer alan (6) ve (7) numaralı fıkraları derhal uygulanır.
Diğer modeller için, bir alternatif olarak, seçilen üç ek birim; imalatçının veya ithalatçının
teknik dosyasında eşdeğer modeller olarak listelenen bir ya da daha fazla farklı modellerden
olabilir.
(5) Bu üç birim için belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması Tablo 9'da verilen ilgili
doğrulama toleranslarına uygunsa, modelin geçerli gerekliliklere uygum olduğu kabul edilir.
(6) Bu Ekin (4) veya (5) numaralı fıkralarında belirtilen sonuca ulaşılamadığında, imalatçının
veya ithalatçının teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenen modelin ve tüm modellerin
bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
(7) Bakanlık, bu Ekin (3) ve (6) numaralı fıkralarına göre modelin uygunsuzluğuna ilişkin bir
karar aldıktan sonra, ilgili tüm bilgileri gecikmeksizin Komisyona ve Üye Devletlere Ticaret
Bakanlığı aracılığıyla sağlar.
Bakanlık, Ek-III’te yer alan ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.
Bakanlık, sadece Tablo 9’da belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve bu Ekte belirtilen
gereklilikler için sadece bu Ekin (1) ila (7) numaralı fıkraları arasında açıklanan yöntemi
kullanır. Uyumlaştırılmış standartlarda ya da diğer herhangi ölçüm yönteminde belirtilen başka
hiçbir tolerans uygulanmaz.
Tablo 9
Doğrulama Toleransları
Parametreler Doğrulama toleransları
Elektrikli ortam ısıtıcılar için,
mevsimsel ortam ısıtması enerji
verimliliği, ηs
Belirlenen değer, birimin nominal ısıl gücünde
beyan edilen değerden düşük olamaz.
Sıvı ya da gaz yakıtlı ev tipi ortam
ısıtıcıları için, mevsimsel ortam ısıtması
enerji verimliliği, ηs
Belirlenen değer, beyan edilen değerden %8’den
daha fazla düşük olamaz.
Parlak ve borulu ortam ısıtıcılar için,
mevsimsel ortam ısıtması enerji
verimliliği, ηs
Belirlenen değer, beyan edilen değerden
%10’dan daha fazla düşük olamaz.
Sıvı ya da gaz yakıtlı ev tipi ortam
ısıtıcıları ile parlak ve borulu ortam
ısıtıcıları için azot oksit emisyonları
Belirlenen değer, beyan edilen değeri %10’dan
daha fazla geçemez.
EK-V
Bu Tebliğ’in 8 inci Maddesinde Belirtilen Gösterge Niteliğindeki Ölçütler
1. Bu Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinde, mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ve NOx
emisyonları açısından ortam ısıtıcıları için piyasadaki mevcut en iyi teknolojiye dair gösterge
niteliğindeki ölçütler aşağıda verilmiştir:
1.1. Ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine ilişkin özel ölçütler:
1.1.1. Gaz ya da sıvı yakıt kullanan önü açık ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması
enerji verimliliği için ölçütü: %65,
1.1.2.Gaz ya da sıvı yakıt kullanan önü kapalı olan ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam
ısıtması enerji verimliliği için ölçütü: %88,
1.1.3. Elektrikli ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği için ölçüt:
%39'dan daha yüksek.
1.1.4. Parlak ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği için ölçüt: %92,
1.1.5.) Borulu ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği için ölçüt:
%88.
1.2. Ortam ısıtıcıların azot oksit (NOx) emisyonlarına dair özel ölçütler:
1.2.1.Gaz ya da sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcıların azot oksit (NOx) emisyonları için,
GCV temelinde, ölçüt: 50 mg/kWhinput,
1.2.2. Parlak ve borulu ortam ısıtıcıların azot oksit (NOx ) emisyonları için, GCV
temelinde, ölçüt: 50 mg/kWhinput.
2. Bu Ekin 1.1 inci ve 1.2 nci maddelerinde belirtilen ölçütler, bu değerlerin kombinasyonunun
tek bir ortam ısıtıcısı için erişilebilir olması anlamına gelmez.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KATI YAKITLI KAZANLARIN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM
GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (2015/1189/AB)
(SGM: 2021/…)
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; endüstriyel emisyonlarla ilgili mevzuat saklı kalmak
kaydıyla; Katı Yakıtlı Kazanların Enerji Etiketlemesi ile Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar,
Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Güneş Enerjisi Cihazları Ambalajlarına İlişkin Tebliğ’de
(EU/2015/1187) tanımlandığı üzere, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi
cihazlarıyla kombine edilmiş paketlerine entegre edilenler de dahil olmak üzere, 500 kilowatt
(kW) veya daha düşük nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı kazanların piyasaya arzı ve hizmete
sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, katı yakıtlı kazan paketleri, ek ısıtıcı paketleri, sıcaklık kontrol
cihazı paketleri ve güneş enerjisi cihazı paketlerine entegre edilenler de dahil olmak üzere, 500
kW veya daha düşük nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı kazanları kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Yalnızca sıcak içme veya kullanma suyu sağlamak için ısı üreten kazanları,
b) Buhar veya hava gibi gaz halindeki ısı aktarım ortamını ısıtmaya ve dağıtmaya yarayan
kazanları,
c) Azami elektrik gücü 50 kW veya üzerindeki katı yakıtlı kojenerasyon kazanlarını,
ç) Ağaçsı olmayan biyokütle yakıtlı kazanları
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik
Düzenlemeler Kanunu’na ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) 07/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji
ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte belirtilen tanımlara ek
olarak, bu Tebliğde geçen tanımlardan;
a) AB: Avrupa Birliği’ni,
b) Ağaçsı biyokütle: Kütük, yontulmuş odun, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun, briket
şeklindeki sıkıştırılmış odun ve talaş dahil olmak üzere, ağaçlardan, çalılardan ve ağaçsılardan
oluşan biyokütleyi,
c) Ağaçsı olmayan biyokütle: Saman, fil otu, kamışlar, çekirdek içleri, tahıllar, zeytin
çekirdekleri, zeytin küspesi ve fındık kabukları dahil, ağaçsı biyokütle haricindeki biyokütleyi,
ç) Ağaçsı olmayan biyokütle kazanı: Tercih edilen yakıt olarak ağaçsı olmayan biyokütle
kullanan ve bunun için listelenmiş diğer uygun yakıtlar arasında, ağaçsı biyokütle, fosil yakıt
ya da biyokütle ve fosil yakıt karışımı bulunmayan biyokütle kazanını,
d) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
e) Biyokütle: Balıkçılık ve su ürünleri dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal
maddelerin dahil olduğu tarım, ormancılık ve ilgili sanayilerden gelen biyolojik kökenli ürünler,
atıklar ve kalıntıların biyolojik olarak ayrıştırılabilir kısımlarının yanı sıra, endüstriyel ve
kentsel atıklarının ayrıştırılabilir kısımlarını,
f) Biyokütle kazanı: Tercih edilen yakıt olarak biyokütle kullanan katı yakıtlı kazanı,
g) Diğer uygun yakıt: Kurulum yapanlara ve nihai kullanıcılara yönelik kullanım
kılavuzunda, imalatçıların ücretsiz erişilebilen internet sitelerinde, teknik tanıtım materyal ve
reklamlarında bahsedilen, imalatçının talimatlarına göre katı yakıtlı kazanda kullanılabilen,
tercih edilen yakıt haricindeki her türlü katı yakıtı,
ğ) Fosil yakıt: Taş kömürü, linyit kömürü, kok kömürü, bitümlü kömür ve bu Tebliğin
amaçları doğrultusunda turba kömürü dahil olmak üzere, biyokütle haricindeki yakıtı,
h) Katı yakıt: Katı biyokütle ve katı fosil yakıtlar da dahil olmak üzere, normal oda
sıcaklıklarında katı halde bulunan yakıtı,
ı) Katı yakıtlı ısı üreteci: Katı yakıtlı kazanın katı yakıtların yanması ile ısı üreten
parçasını,
i) Katı yakıtlı kazan: Bir veya daha çok kapalı ortamın iç sıcaklığını istenilen seviyeye
getirmek ve bu seviyeyi korumak için çevreleyen ortama, ısı kaybı nominal ısıl
gücünün %6’sını geçmeyecek şekilde, su bazlı merkezi ısıtma sistemine ısı sağlayan bir veya
birden fazla katı yakıtlı ısı üreteciyle donatılmış bir cihazı,
j) Katı yakıtlı kojenerasyon kazanı: Aynı anda ısı ve elektrik üretme kabiliyetine sahip
olan katı yakıtlı kazanı,
k) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
l) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği (ηs): Katı yakıtlı kazanın sağladığı,
belirlenmiş bir ısıtma mevsimine ait ortam ısıtma ihtiyacı ile bu ihtiyacı karşılamak için gereken
yıllık güç tüketimi arasındaki yüzde (%) cinsinden oranı,
m) Nominal ısıl güç (Pr): Tercih edilen yakıt ile kapalı ortamların ısıtılması sağlanırken,
katı yakıtlı kazandan elde edileceği beyan edilen ve kW cinsinden ifade edilen ısıl gücü,
n) Partikül madde: Baca gazının, gaz fazında dağılmış haldeki çeşitli biçim, yapı ve
yoğunluktaki partiküllerini,
o) Su bazlı merkezi ısıtma sistemi: Bina ısıtması veya bölgesel ısıtma şebekeleri dahil
olmak üzere, binaların veya bunların bir kısmı içerisindeki kapalı ortamların ısıtılması amacıyla
merkezi olarak üretilen ısıyı, ısı yayan cihazlara dağıtmak için ısı aktarım maddesi olarak su
kullanan bir sistemi,
ö) Tercih edilen yakıt: İmalatçının talimatlarına göre kazan için tercihen kullanılacak tek
katı yakıtı,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğ eklerinin amaçları bakımından, ilave tanımlar Ek-I'de belirtilmiştir.
Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve zaman çizelgesi
MADDE 5 - (1) Katı yakıtlı kazanların çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri, Ek-II’de
belirtilmiştir.
(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren katı yakıtlı kazanlar, Ek-II’nin 1 ve
2’inci maddelerinde belirtilen gereklilikleri sağlar.
(3) Çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluk, Ek-III’te belirtilen yöntemlere
uygun olarak ölçülür ve hesaplanır.
Uygunluk değerlendirmesi
MADDE 6 – (1) Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan uygunluk değerlendirme
işlemleri, ilgili Yönetmeliğin Ek-IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrolüdür ya da ilgili
Yönetmeliğin Ek-V’inde belirtilen yönetim sistemidir.
(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu
maddesi gereği uygunluk değerlendirmesi amaçları doğrultusunda teknik dosya, bu Tebliğin
Ek-II 2 nci madde (c) fıkrasında belirtilen bilgileri içerir.
Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama yöntemi
MADDE 7 - (1) Bakanlık, bu Tebliğ Ek-II’de belirtilen gerekliliklere uygunluğun
sağlanması amacıyla Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan piyasa gözetimi ve denetimi
kontrollerini gerçekleştirirken, , bu Tebliğ Ek-IVde belirtilen doğrulama yöntemini uygular.
Gösterge niteliğindeki ölçütler
MADDE 8 - (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihte piyasada mevcut olan en iyi
performans gösteren katı yakıtlı kazanlar için gösterge niteliğindeki ölçütler, Ek-V’te
düzenlenmiştir.
Danışma Kurulu işlemleri
MADDE 9 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak 1000 kW’ya kadar ısıl güce sahip
olan katı yakıtlı kazanların bu Tebliğ’e dahil edilip edilmeyeceği; ağaçsı olmayan biyokütle
kazanlarının belirli tipteki kirletici emisyonlarına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri;
enerji verimliliği, partikül madde emisyonları, gaz halindeki organik bileşik emisyonları,
karbonmonoksit emisyonları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini sıkılaştırmaya
gerek olup olmadığı, doğrulama toleranslarını değiştirmenin gerekli olup olmadığı, üçüncü
taraf belgelendirmesini uygulamaya koymanın gerekli olup olmadığı hususlarında çalışmalar
yapmak üzere Komisyon tarafından kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği'nin 2009/125/AT sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi Direktifini uygulayan 28/04/2015 tarihli ve 2015/1189/AB sayılı Katı
Yakıtlı Kazanlara Dair Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine İlişkin Komisyon Tüzüğü
esas alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği, partikül madde
emisyonları, gaz halindeki organik bileşik emisyonları, karbonmonoksit ve azot oksit
emisyonları ile ilgili ulusal düzenlemelere uygun olmaları kaydıyla 01/06/2022 tarihinden önce
yurt içinde imal edilmiş ve/veya serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmış katı yakıtlı
kazanlar için bu Tebliğ hükümleri aranmaz ve bu ısıtıcıların piyasaya arzları ve hizmete
sunulmaları 01/06/2022 tarihine kadar engellenemez.
Yürürlük
MADDE 11 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
EK-I
Ek-II’den Ek-V’e kadar Uygulanacak Tanımlar
Ek-II’den Ek-V’e kadar olan eklerin amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar uygulanır:
(1) Mevsimsel ortam ısıtması emisyonları;
a) Otomatik beslemeli katı yakıtlı kazanlar için, nominal ısıl güçteki emisyonlar ile nominal ısıl
gücün %30’undaki emisyonların mg/m3 cinsinden ifade edilen ağırlıklı ortalamasını,
b) Sürekli konumda nominal ısıl gücünün %50’sinde çalıştırılabilen manuel beslemeli katı
yakıtlı kazanlar için, nominal ısıl güçteki emisyonlar ile nominal ısıl gücün %50’sindeki
emisyonların mg/m3 cinsinden ifade edilen ağırlıklı ortalamasını,
c) Sürekli konumda nominal ısıl gücünün %50’sinde veya altında çalıştırılamayan manuel
beslemeli katı yakıtlı kazanlar için, mg/m3 cinsinden ifade edilen nominal ısıl güçteki
emisyonları,
ç) Katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için, mg/m3 cinsinden ifade edilen nominal ısıl güçteki
emisyonları,
ifade eder.
(2) Fosil yakıt kazanı: Tercih edilen yakıt olarak fosil yakıta veya biyokütle ve fosil yakıt
karışımına sahip olan katı yakıtlı kazanı ifade eder.
(3) Katı yakıtlı kazan gövdesi: Katı yakıtlı kazanın, katı yakıtlı ısı üretecinin takılması için
tasarlanmış olan parçasını ifade eder.
(4) Model tanımlayıcı: Belli bir katı yakıtlı kazan modelini, aynı ticari markaya veya imalatçı
adına sahip diğer modellerden ayırt etmeye yarayan, genellikle alfanümerik olan kodu ifade
eder.
(5) Yoğuşmalı kazan: Normal çalışma koşullarında ve belirtilen çalışma suyu sıcaklıklarında,
yanma ürünlerindeki su buharını, ısıtma amaçları doğrultusunda bu su buharının yoğunlaşma
ısısından faydalanarak kısmen yoğuşturan katı yakıtlı kazanı ifade eder.
(6) Kombi kazanı: Harici bir içme veya kullanma suyu kaynağına bağlı olan ve belirli sıcaklık
seviyelerinde, miktarlarında ve akış hızlarında sıcak içme veya kullanma suyu için ısı sağlamak
üzere tasarlanmış katı yakıtlı kazanı ifade eder.
(7) Diğer ağaçsı biyokütle: %25 veya altında nem içeriğine sahip kütük, %15 veya daha yüksek
nem içeriğine sahip yontulmuş odun, pelet veya briket şeklindeki sıkıştırılmış odun veya %50
veya altında nem içeriğine sahip talaş haricindeki ağaçsı biyokütleyi ifade eder.
(8) Nem içeriği: Katı yakıtlı kazanlarda kullanılan yakıtın içerisindeki su kütlesinin yakıtın
toplam kütlesine oranını ifade eder.
(9) Diğer fosil yakıt: Bitümlü kömür, linyit kömürü (briketler dahil), kok kömürü, taş kömürü
veya harmanlanmış fosil yakıt briketleri haricindeki fosil yakıtı ifade eder.
(10) Elektrik verimliliği (ηel): Toplam enerji girdisinin GCV açısından veya CC ile çarpılmış
nihai enerji açısından ifade edildiği, katı yakıtlı kojenerasyon kazanının ürettiği elektriğin
toplam enerji girdisine oranının yüzde olarak ifade edilmesidir.
(11) Brüt kalori değeri (GCV): Uygun nem içeriğine sahip birim miktardaki yakıt, oksijen ile
tamamen yandığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına döndüğünde salınan toplam ısı
miktarını ifade eder ve bu ısı yakıtta bulunan hidrojenin yanmasıyla oluşan su buharının
yoğuşma ısısını da içerir.
(12) Dönüşüm katsayısı (CC): Dönüşüm katsayısı değeri CC = 2,5’tir.
(13) Maksimum ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi (elmax): Yedek ısıtıcıdan ve dahili
ikincil emisyon azaltıcı ekipmandan kaynaklanan elektrik tüketimi hariç olmak üzere, nominal
ısıl güçte katı yakıtlı kazanın kW cinsinden tükettiği elektriksel güç tüketimini ifade eder.
(14) Minimum ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi (elmin): Yedek ısıtıcıdan ve dahili ikincil
emisyon azaltıcı ekipmandan kaynaklanan elektrik tüketimi hariç olmak üzere, katı yakıtlı
kazanın uygulanabilir kısmi yükteyken kW cinsinden tükettiği elektriksel güç tüketimini ifade
eder.
(15) Yedek ısıtıcı: Sadece katı yakıtlı kazanın ya da su bazlı merkezi ısıtma sisteminin
donmasını engellemek için veya harici ısı kaynağının beslemesi bozulduğunda (bakım süreleri
dahil) ya da servis dışı kaldığında ısı üreten joule etkili elektrik rezistans elemanını ifade eder.
(16) Uygulanabilir kısmi yük: Otomatik beslemeli katı yakıtlı kazanlar için nominal ısıl
gücünün %30’unda çalışmayı ve nominal ısıl gücünün %50’sinde çalıştırılabilen manuel
beslemeli katı yakıtlı kazanlar için nominal ısıl gücün %50’sinde çalışmayı ifade eder.
(17) Hazırda bekleme konumunda enerji tüketimi (PSB): Bir katı yakıtlı kazanın, dahili ikincil
emisyon azaltıcı ekipmandan kaynaklanan hariç olmak üzere hazırda bekleme durumundaki
kW cinsinden enerji tüketimini ifade eder.
(18) Hazırda bekleme konumu: Ürünün belirsiz bir süreyle tasarlandığı şekilde çalışması ve
sadece yeniden etkinleştirme veya yeniden etkinleştirme ile sadece devreye alınan yeniden
etkinleştirmenin göstergesi ve/veya bilgi veya durum gösterme işlevlerini yerine getirmesi için
elektrik güç kaynağının enerji girişine dayanan durumu ifade eder.
(19) Etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği (ηson);
a) Otomatik beslemeli katı yakıtlı kazanlar için, nominal ısıl güçteki faydalı verimin ve nominal
ısıl gücün %30’undaki faydalı verimin ağırlıklı ortalamasını,
b) Sürekli modda nominal ısıl gücünün %50’sinde çalıştırılabilen manuel beslemeli katı yakıtlı
kazanlar için, nominal ısıl güçteki faydalı verim ile nominal ısıl gücünün %50’sindeki faydalı
verimin ağırlıklı ortalamasını,
c) Sürekli modda nominal ısıl gücünün %50 veya aşağısında çalıştırılamayan manuel beslemeli
katı yakıtlı kazanlar için, nominal ısıl güçteki % cinsinden ifade edilen faydalı verimi,
ç) Katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için, nominal ısıl güçteki % cinsinden ifade edilen faydalı
verimi,
ifade eder.
(20) Faydalı verim (η): Faydalı ısıl gücün; enerji girdisinin GCV veya CC ile çarpılmış nihai
enerji olarak ifade edilen toplam enerji girdisine oranının % cinsinden ifadesidir.
(21) Faydalı ısıl güç (P): Katı yakıtlı kazanın ısı taşıyıcısına iletilen ısıl gücünü kW cinsinden
ifade eder.
(22) Sıcaklık kontrol cihazı: İstenilen oda sıcaklığı değeri ve zamanlamasıyla ilgili olarak nihai
kullanıcıyla ara yüz bağlantısına sahip ve merkezi işlem ünitesi gibi katı yakıtlı kazan ara
yüzüne ilgili verileri ileten, böylece oda sıcaklığını/sıcaklıklarını düzenlemeye yardımcı olan
ekipmanı ifade eder.
(23) Brüt nemsiz kalori değeri (GCVmf): İçerisindeki nemi kurutulmuş birim miktardaki yakıt,
oksijen ile tamamen yandığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına döndüğünde salınan
toplam ısı miktarını ifade eder. Bu birim miktar yakıtta bulunan hidrojenin yanmasıyla oluşan
su buharının yoğuşma ısısını da içerir.
(24) Eşdeğer model: Aynı imalatçı tarafından piyasaya arz edilmiş başka bir model olarak Ek-
II 2’inci maddedeki Tablo-1’de belirtilen aynı teknik parametrelere sahip olarak piyasaya arz
edilen modeli ifade eder.
EK-II
Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri
1. Özel çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
1.1- Katı yakıtlı kazanlar aşağıdaki gereklilikleri sağlar:
a) 20 kW veya daha az nominal ısıl güce sahip kazanlar için mevsimsel ortam ısıtması enerji
verimliliği %75’ten düşük olamaz.
b) 20 kW’ın üzerinde nominal ısıl güce sahip kazanlar için mevsimsel ortam ısıtması enerji
verimliliği %77’den düşük olamaz.
c) Mevsimsel ortam ısıtması partikül madde emisyonları, otomatik beslemeli kazanlar için 40
mg/m3’den fazla, manuel beslemeli kazanlar için ise 60 mg/m3’den fazla olamaz.
ç) Mevsimsel ortam ısıtması gaz haldeki organik bileşik emisyonları, otomatik beslemeli
kazanlar için 20 mg/m3’den fazla, manuel beslemeli kazanlar için ise 30 mg/m3’den fazla
olamaz.
d) Mevsimsel ortam ısıtması karbonmonoksit emisyonları, otomatik beslemeli kazanlar için 500
mg/m3’den fazla, manuel beslemeli kazanlar için ise 700 mg/m3’den fazla olamaz.
e) Azot dioksit cinsinden ifade edilen mevsimsel ortam ısıtması azot oksit emisyonları,
biyokütle kazanları için 200 mg/m3’den fazla, fosil yakıt kazanları için ise 350 mg/m3’den fazla
olamaz.
1.2- Bu gereklilikler, katı yakıtlı kazan için tercih edilen yakıt ve diğer uygun yakıtlar açısından
da geçerlidir.
2. Ürün bilgisi için gereklilikler
2.1- Katı yakıtlı kazanların üzerinde aşağıdaki ürün bilgileri yer alır:
a) Kurulumu yapanlar ve nihai kullanıcılar için kullanım kılavuzunda ve imalatçıların,
imalatçıların yetkili temsilcilerinin ve ithalatçıların erişime açık internet sitelerinde:
(1) Ek-III’e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan teknik parametrelerle birlikte tabloda
işaretlenen önemli değerlerin sayısını gösteren ve Tablo-1’de yer alan bilgi,
(2) Katı yakıtlı kazanın montaj, kurulum veya bakımı yapılırken alınacak tüm özel
tedbirler,
(3) Katı yakıtlı kazanı doğru çalıştırma yöntemleri ile tercih edilen yakıt ve diğer uygun
yakıtlara dair kalite gereklilikleri hakkında talimatlar,
(4) Katı yakıtlı kazanlar için tasarlanan katı yakıtlı ısı üreteçleri ile bu ısı üreteçlerinin
takılacağı katı yakıtlı kazan gövdeleri için bunların özellikleri, montaj gereklilikleri (katı
yakıtlı kazanlara dair çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluğu sağlamak için)
ve uygun olan durumlarda imalatçının tavsiye ettiği kombinasyonların listesi.
b) İmalatçıların, yetkili temsilcilerinin ve ithalatçıların erişime açık internet sitelerinin
profesyonellere ayrılmış olan bir kısmında: ekonomik ömrün sonunda yapılacak demontaj, geri
dönüşüm ve bertaraf işlemleriyle ilgili bilgiler.
c) 7 nci madde gereği yapılacak uygunluk değerlendirmesi amaçları doğrultusunda teknik dosya
içerisinde:
(1) Bu maddenin a ve b fıkralarında sıralanan bilgiler.
(2) Uygulanabilir ise, tüm eşdeğer modellerin bir listesi.
(3) Tercih edilen yakıtın veya diğer uygun yakıtın, Tablo-1’de belirtildiği şekilde diğer
ağaçsı biyokütle, ağaçsı olmayan biyokütle, diğer fosil yakıt veya biyokütle ve fosil yakıt
diğer karışımı (harmanlanmış) olması halinde; ölçülen nem içeriği ile ölçülen kül içeriği
ve diğer fosil yakıt için ayrıca yakıtın ölçülen uçucu içeriği de dahil olmak üzere, yakıtın
tam ve açık bir tanımı için yeterli bir açıklama ile yakıtın teknik standart veya özellikleri.
ç) Katı yakıtlı kojenerasyon kazanı üzerine kalıcı bir şekilde işaretlenmiş elektrik kapasitesi.
2.2- Bu Ekin 2 nci maddesinin (c) fıkrasında belirtilen bilgiler, 02/12/2011 tarihli ve 28130
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin
Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliği’ndeki
tedbirlere uygun olarak sağlanan teknik dosya ile birleştirilebilir.
Tablo-1
Katı yakıtlı kazanlara dair bilgi gereklilikleri
Model tanımlayıcı(lar)
Besleme modu: [Manuel: kazan en az x (*) litre hacimli sıcak su depolama tankıyla çalıştırılmalıdır/
Otomatik: kazanın en az x (**) litre hacimli sıcak su depolama tankıyla çalıştırılması tavsiye edilir.]
Yoğuşmalı kazan: [evet/hayır]
Katı yakıtlı kojenerasyon kazanı: [evet/hayır] Kombi kazanı: [evet/hayır]
Mevsimsel ortam ısıtması
emisyonları (****)
Yakıt PM OGC CO NOx
Tercih
edilen yakıt
(sadece bir
tane):
Diğer uygun
yakıt(lar): ηs
[x%]:
[x] mg/m3
Kütük, nem içeriği ≤%25 [evet/hayır] [evet/hayır]
Yontulmuş odun, nem içeriği %15-35 [evet/hayır] [evet/hayır]
Yontulmuş odun, nem içeriği > %35 [evet/hayır] [evet/hayır]
Pelet veya briket şeklindeki sıkıştırılmış
odun
[evet/hayır] [evet/hayır]
Talaş, nem içeriği ≤ %50 [evet/hayır] [evet/hayır]
Diğer ağaçsı biyokütle [evet/hayır] [evet/hayır]
Ağaçsı olmayan biyokütle [evet/hayır] [evet/hayır]
Bitümlü kömür [evet/hayır] [evet/hayır]
Linyit kömürü (briketler dahil) [evet/hayır] [evet/hayır]
Kok kömürü [evet/hayır] [evet/hayır]
Taş kömürü [evet/hayır] [evet/hayır]
Harmanlanmış fosil yakıt briketleri [evet/hayır] [evet/hayır]
Diğer fosil yakıt [evet/hayır] [evet/hayır]
Harmanlanmış biyokütle (%30-70)/ fosil
yakıt briketleri
[evet/hayır] [evet/hayır]
Biyokütle ve fosil yakıt diğer harmanları [evet/hayır] [evet/hayır]
Sadece tercih edilen yakıtla çalıştırma esnasındaki özellikler:
Madde Sembol Değer Birim Madde Sembol Değer Birim
Faydalı ısıl güç Faydalı verim
Nominal ısıl güçte Pn(***) x,x kW Nominal ısıl güçte ηn x,x %
Nominal ısıl
gücünün
[%30/ %50]’sinde,
uygulanabilir ise
Pp
[x,x/
uygulan
maz]
kW
Nominal ısıl gücünün
[%30/ %50]’sinde,
uygulanabilir ise
ηp
[x,x/
uygulan
maz]
%
Katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için: elektrik İlave elektrik tüketimi
verimliliği Nominal ısıl güçte elmax x,xxx kW
Nominal ısıl gücünün
[%30/ %50]’sinde,
uygulanabilir ise
elmin
[x,xxx/
uygulan
maz]
kW
Dahili ikincil emisyon azaltıcı
ekipmanın, uygulanabilir ise
[x,xxx/
uygulan
maz]
kW
Nominal ısıl güçte ηel,n x,x %
Hazırda bekleme
konumunda
PSB x,xxx kW
İletişim Bilgileri İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi
(*) Tank hacmi = 45 x Pr x (1 – 2,7/ Pr) veya 300 litre, hangisi daha yüksekse, Pr değeri kW
cinsinden ifade edilir.
(**) Tank hacmi = 20 x Pr, Pr değeri kW cinsinden ifade edilir.
(***) Tercih edilen yakıt için Pn, Pr’ye eşittir.
(****) PM = partikül madde, OGC = gaz haldeki organik bileşikler, CO = karbonmonoksit,
NOx = azot oksitler
EK-III
Ölçümler ve Hesaplamalar
1. Ölçümler ve hesaplamalar, bu Tebliğin gerekliliklerine uyum sağlanması ve bu Tebliğin
gerekliliklerine uygunluğun doğrulanması amacıyla, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde bu
amaç doğrultusunda referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar kullanılarak
veya aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda, genel olarak tanınan, en son teknolojiyi dikkate
alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak yapılır. Ölçümler ve
hesaplamalar, bu Ekin 2nci ila 6 ncı maddeleri arasında belirtilen şartları ve teknik parametreleri
karşılar.
2. Ölçümler ve hesaplamalara dair genel koşullar
a) Katı yakıtlı kazanlar Ek-II Tablo-1’de verilen tercih edilen yakıt ve diğer uygun yakıtlar için
test edilir. Geçerli gereklilikleri karşılayan %35’in üzerinde nem içeriğine sahip yontulmuş
odunla test edilmiş kazanların, %15-35 arası nem içeriğine sahip yontulmuş odunla ilgili
gereklilikleri de karşıladığı kabul edilir ve %15-35 arası nem içeriğine sahip olan yontulmuş
odun için test yapılmasına gerek bulunmaz.
b) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ile mevsimsel ortam ısıtması emisyonlarına dair
beyan edilen değerler, en yakın tamsayıya yuvarlanır.
c) Katı yakıtlı kazan için tasarlanmış herhangi bir katı yakıtlı ısı üreteci ile bu ısı üretecinin
monte edileceği herhangi bir katı yakıtlı kazan gövdesi, uygun katı yakıtlı kazan gövdesi ve ısı
üreteciyle test edilir.
3. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine dair genel koşullar
a) Faydalı verim değerleri ___________ηn, ηp ve faydalı ısıl güç değerleri Pn, Pp uygun şekilde ölçülür. Katı
yakıtlı kojenerasyon kazanları için ayrıca elektrik verimliliği değeri ηel,n de ölçülür.
b) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ηs, sıcaklık kontrolleri, ilave elektrik tüketimine
karşılık gelen katkılarla ve katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için 2,5 dönüşüm katsayısı ile
çarpılan elektrik verimliliği değeri eklenerek düzeltilmiş etkin konumdaki mevsimsel ortam
ısıtması enerji verimliliği ηson olarak hesaplanır.
c) Elektrik tüketimi 2,5’lik dönüşüm katsayısı ile çarpılır.
4. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine dair özel koşullar
a) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ηs şöyle tanımlanır:
ηs = ηson – F(1) – F(2) + F(3)
Burada:
(1) ηson: Bu maddenin (b) fıkrasında belirtildiği gibi hesaplanan, yüzde cinsinden ifade edilen,
etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğidir.
(2) F(1): Ayarlanmış sıcaklık kontrollerinin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine
yaptığı azaltan etkiyi ifade eder.
F(1) = %3
(3) F(2): Bu maddenin (c) fıkrasında belirtildiği şekilde hesaplanan ve yüzde cinsinden ifade
edilen, ilave elektrik tüketiminin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine yaptığı azaltan
etkiyi ifade eder.
(4) F(3): Aşağıdaki şekilde hesaplanan ve yüzde cinsinden ifade edilen, katı yakıtlı
kojenerasyon kazanlarının elektrik verimliliğinin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine
yaptığı artıran etkiyi ifade eder.
F(3) = 2,5 × ηel,n
b) Etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ηson, aşağıdaki gibi hesaplanır:
(1) Sürekli modda nominal ısıl gücünün %50’sinde çalıştırılabilen manuel beslemeli katı yakıtlı
kazanlar için ve otomatik beslemeli katı yakıtlı kazanlar için,
ηson = 0,85 × ηp + 0,15 × ηn
(2) Sürekli modda nominal ısıl gücünün %50’sinde veya daha altında çalıştırılamayan manuel
beslemeli katı yakıtlı kazanlar için ve katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için,
ηson = ηn
c) F(2) aşağıdaki gibi hesaplanır.
(1) Sürekli modda nominal ısıl gücünün %50’sinde çalıştırılabilen manuel beslemeli katı yakıtlı
kazanlar için ve otomatik beslemeli katı yakıtlı kazanlar için,
F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB) / (0,15 × Pn + 0,85 × Pp)
(2) Sürekli modda nominal ısıl gücünün %50’sinde veya daha altında çalıştırılamayan manuel
beslemeli katı yakıtlı kazanlar için ve katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için,
F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB) / Pn
5. Brüt kalori değerinin hesaplanması
Brüt kalori değeri (GCV), aşağıdaki dönüşüm işlemi uygulanarak, nemsiz brüt kalori
değerinden (GCVmf) elde edilir.
GCV = GCVmf × (1 – M)
Burada:
a) GCV ve GCVmf, kilogram başına megajoule cinsinden ifade edilir.
b) M, yakıttaki nem içeriğidir ve oran ile ifade edilir.
6. Mevsimsel ortam ısıtması emisyonları
a) Partikül madde, gaz haldeki organik bileşikler, karbon monoksit ve azot oksitlerin
emisyonları, %10 O2 seviyesindeki bir kuru baca gazı ile 0 oC ve 1013 milibar standart
koşullarda standardize edilerek ifade edilir.
b) Sırasıyla partikül madde, gaz haldeki organik bileşikler, karbon monoksit ve azot oksitlerin
mevsimsel ortam ısıtması emisyonları Es aşağıdaki gibi hesaplanır.
(1) Sürekli modda nominal ısıl gücünün %50’sinde çalıştırılabilen manuel beslemeli katı yakıtlı
kazanlar için ve otomatik beslemeli katı yakıtlı kazanlar için,
Es = 0,85 × Es,p + 0,15 × Es,n
(2) Sürekli modda nominal ısıl gücünün %50’sinde veya daha altında çalıştırılamayan manuel
beslemeli katı yakıtlı kazanlar ve katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için,
Es = Es,n
Burada:
(a) Es,p; uygulanabilir durumlarda, nominal ısıl gücün %30 veya %50’sinde ölçülen
sırasıyla partikül madde, gaz haldeki organik bileşikler, karbon monoksit ve azot
oksitlerin emisyonlarıdır.
(b) Es,n; nominal ısıl güçte ölçülen sırasıyla partikül madde, gaz haldeki organik
bileşikler, karbon monoksit ve azot oksitlerin emisyonlarıdır.
c) Partikül madde emisyonları, baca gazı ortamdaki hava ile karıştığında gaz haldeki organik
bileşiklerin oluşturduğu partikül maddeler hariç tutularak gravimetrik yöntem ile ölçülür.
ç) Azot oksitlerin emisyonları, azot monoksit ve azot dioksit toplamı şeklinde hesaplanır ve
azot dioksit cinsinden ifade edilir.
EK-IV
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Amaçlı Ürün Uygunluk Doğrulaması
1. Bu Ek’te tanımlanan doğrulama toleransları, Bakanlık tarafından ölçülen parametrelerin
yalnızca doğrulanmasıyla ilgilidir ve imalatçı veya ithalatçı tarafından hiçbir şekilde teknik
dosyadaki değerlerin belirlenmesinde ya da bu değerlerin uygunluğunun sağlanmasına yönelik
bir fikir vermesi veya daha iyi performans göstermeleri amacıyla müsaade edilen bir tolerans
olarak kullanılamaz.
2. Bakanlık, bir ürün modelinin Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere
uygunluğunu doğrularken, bu Ek’te belirtilen gereklilikler için aşağıdaki işlemi uygular.
2.1. Bakanlık, bir modelin tek bir birimini doğrular.
2.2. Modelin, aşağıdaki tüm şartları sağlaması halinde ilgili gerekliliklere uygun olduğu kabul
edilir:
2.2.1. Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek IV 2’nci
ve 3 üncü maddelerine göre teknik dosyada verilen değerler (beyan edilen değerler) ve
uygulanabilir olduğunda bu değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, bahsi geçen
maddenin (f) bendine göre yapılan ölçüm sonuçları açısından imalatçı veya ithalatçı lehine daha
olumlu değilse;
2.2.2. Beyan edilen değerler bu Tebliğde belirtilen tüm gereklilikleri karşılar ve imalatçı veya
ithalatçı tarafından yayınlanan gerekli herhangi bir ürün bilgisi, beyan edilen değerlerden
imalatçı veya ithalatçı lehine daha olumlu değerler içermiyorsa;
2.2.3. Bakanlık, modelin birimini test ettiğinde, belirlenen değerler (testte ölçülen ilgili
parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler), Tablo-2’de verilen ilgili
doğrulama toleranslarına uygunsa. Birim, Ek III'te açıklanan ölçümleri gerçekleştirmek için
imalatçı tarafından kullanılan yakıt veya yakıtlar ile aynı aralıktaki özelliklere sahip bir veya
daha fazla yakıtla test edilir.
2.3. Bu Ekin 2.2.1 veya 2.2.2 maddesinde belirtilen sonuçlara ulaşılamaması durumunda,
imalatçının veya ithalatçının teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenen modelin ve tüm
modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
2.4. Bu Ekin 2.2.3 maddesinde belirtilen sonucun elde edilememesi durumunda, Bakanlık, test
için aynı modelden üç ek birim seçer. Alternatif olarak seçilen üç ek birim, imalatçının veya
ithalatçının teknik dosyalarında eşdeğer model olarak listelenen bir veya daha fazla farklı model
olabilir.
2.5. Bu üç birim için, belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması, Tablo-2'de verilen ilgili
doğrulama toleranslarına uygunsa, modelin geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.
2.6. Bu Ekin 2.5 inci maddesinde atıfta bulunulan sonucun elde edilememesi durumunda
imalatçının veya ithalatçının teknik dosyalarında eşdeğer model olarak listelenen modelin ve
tüm modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
2.7. Bakanlık, modelin bu Ekin 2.3 ve 2.6’ncı maddelerine göre uygunsuzluğa ilişkin bir karar
aldıktan sonra, ilgili tüm bilgileri gecikmeksizin Komisyona ve üye devletlere, Ticaret
Bakanlığı aracılığıyla sağlar.
3. Bakanlık, Ek-III'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.
4. Bakanlık, sadece Tablo-4'te belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve bu Ek’te belirtilen
gereklilikler için sadece 2.1'den 2.7'ye kadar olan maddelerde açıklanan yöntemi kullanır.
Uyumlaştırılmış standartlarda veya diğer herhangi bir ölçüm yönteminde belirtilen başka hiçbir
tolerans uygulanmaz.
Tablo-2
Doğrulama Toleransları
Parametreler Doğrulama Toleransları
Mevsimsel ortam ısıtması enerji
verimliliği ηs
Belirlenen değer, beyan edilen değerden % 4’ten daha
fazla düşük olamaz.
Partikül madde emisyonları Belirlenen değer, beyan edilen değeri 9 mg/m3’ten daha
fazla aşamaz.
Gaz haldeki organik bileşik
emisyonları
Belirlenen değer, beyan edilen değeri 7 mg/m3'ten daha
fazla aşamaz.
Karbon monoksit emisyonları Belirlenen değer, beyan edilen değeri 30 mg/m3'ten daha
fazla aşamaz.
Azot oksit emisyonları Belirlenen değer, beyan edilen değeri 30 mg/m3'ten daha
fazla aşamaz.
EK-V
Bu Tebliğin 8 inci Maddesinde Belirtilen Gösterge Niteliğindeki Ölçütler
1. Bu Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinde katı yakıtlı kazanlar için piyasadaki mevcut en iyi
teknolojiye dair gösterge niteliğindeki ölçütler aşağıda verilmiştir.
1.1-Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği: katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için %96,
yoğuşmalı kazanlar için %90 ve diğer katı yakıtlı kazanlar için %84.
1.2- Mevsimsel ortam ısıtması emisyonları için:
1.2.1- Partikül madde; biyokütle kazanları için 2 mg/m3, fosil yakıt kazanları için 10 mg/m3;
1.2.2- Gaz haldeki organik bileşikler; 1 mg/m3;
1.2.3- Karbonmonoksit; 6 mg/m3;
1.2.4- Azot oksitler; biyokütle kazanları için 97 mg/m3, fosil yakıt kazanları için 170 mg/m3.
Bu Ekin 1.1 ve 1.2 nci maddelerinde belirtilen ölçütler, tek bir katı yakıtlı kazanın bu değerlerin
kombinasyonuna erişebileceği anlamına gelmeyebilir. %81 mevsimsel ortam ısıtması enerji
verimliliğine ve 7 mg/m3 partikül madde, 2 mg/m3 gaz haldeki organik bileşikler, 6 mg/m3
karbon monoksit ve 120 mg/m3 azot oksit mevsimsel ortam ısıtması emisyonuna sahip mevcut
bir model, iyi bir kombinasyona örnektir.
Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif
Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif*
Madde x
Taslak Madde, üzerinde bir değişiklik
yapılmadan bu sütuna yazılmalıdır.
Görüş ve öneriler yazılmalı, özellikle teklif
edilen değişikliğin sebebi açıklanmalıdır.
Madde x
Madde üzerinde yapılacak değişiklikler ilgili
taslak madde üzerinde yapılmalıdır. Çıkması
teklif edilen kelimelerin, ve/veya cümlelerin
üstü çizilmeli ve kırmızı renk ile
renklendirilmelidir. Eklemeler de aynı şekilde
kırmızı renk ile renklendirilmelidir.
Madde y Teklif içermeyen görüş ve öneriler taslağın
geneli bölümüne eklenmelidir.
ÖRNEK
MADDE 21: Bu Yönetmelik hükümleri
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Görüşler, öneriler ve teklifin gerekçeleri ÖRNEK
MADDE 21: Bu Yönetmelik hükümleri
yayımlandığı tarihte yayımlandıktan iki yıl
sonra yürürlüğe girer.
*Teklif yapılırken; taslak metin teklif kısmına eklenerek düzenleme taslak metin üzerinde yapılmalı. Çıkarılan kelime/cümlelerin üzeri çizilmeli
[bookmark: _GoBack]ve kırmızı renk ile, eklenen maddeler kırmızı renk ile düzenlenmelidir.__
